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1、项目概况

安徽振海重工机械有限公司投资150万元，位于马鞍山市和县乌江镇工业园，项目厂房占地面积3000m2，布置1条石料破碎生产线及相关配套设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法规，项目需开展环境影响评价工作。建设单位委托安徽省四维环境工程有限公司进行环境影响评价工作并编制《安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表》。

2017年12月26日取得和县环保局关于《安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表》的批复乌环行审[2017]14号，2018年6月29日安徽振海重工机械有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目做竣工环境保护验收监测。2018年7月2日我公司组织专业技术人员依据《安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表》、关于《安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表》的批复以及验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出以下验收监测方案。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，马鞍山市环美质检技术服务有限公司委托安徽省公众检验研究院有限公司于2018年7月10-11日对该项目厂界噪声、废气和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。项目概况表见表1-1。

表1-1 项目概况表
	项目名称
	年10万吨石料破碎筛选项目

	建设单位
	安徽振海重工机械有限公司

	建设地点
	马鞍山市和县乌江镇工业园

	法人代表
	李吕军
	联系人
	黄伟

	通讯地址
	马鞍山市和县乌江镇工业园

	联系电话
	13856668208
	传真
	/
	邮政编码
	238200

	环境影响评价

报告表名称
	《安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表》

	项目环境影响

评价单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	建设项目性质
	新建
	行业类别
	C3039其他建筑材料制造

	立项审批部门
	和县发展和改革委员会
	批准文号
	乌政投资

[2017]29号

	环评报告

审批部门
	和县环保局
	批准文号
	乌环行审

[2017]14号

	概算总投资
	150万元
	其中环保投资
	12.5万元
	比例
	8.3%

	验收实际总投资
	150万元
	其中环保投资
	17万元
	比例
	11.3%

	占地面积
	3000m2
	建筑面积
	3000m2

	开工建设时间
	2017年12月
	建设完工时间
	2018年6月

	工程规模
	本次项目为新建，利用空置厂房布置1条石料破碎生产线及相关配套设施。


2、验收依据

♦中华人民共和国主席令（第九号）《中华人民共和国环境保护法》

♦中华人民共和国主席令（第四十八号）《中华人民共和国环境影响评价法》

♦国令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

♦国家环保总局环发〔2000〕38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

♦《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）

♦生态环境部公告2018 第9号 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）

♦《安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表》（安徽省四维环境工程有限公司，2017年8月）；

♦《关于安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表的批复》乌环行审[2017]14号（和县环境保护局，2017年12月26日）；

♦ 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目项目竣工环境保护验收监测委托书。

3、项目建设情况
3.1地理位置及平面布置

项目位于马鞍山市和县乌江镇工业园，项目东边为胜利钙业，南边是厂区仓库，西边为园区道路和空地，北边为园区道路、农田和水塘，周围企业生产时对本项目无影响；最近的居民区距离本项目470m。本项目环境防护距离为50m，项目环境防护距离内无自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因项目的建设而改变区域环境质量，具体环境保护目标见表3-1。项目周边环境概况图见附图2，地理位置图见附图3。

表3-1  环境保护目标

	环境要素
	保护对象名称
	方位
	距离
	规模
	环境功能

	大气环境
	杨湾
	SE
	470m
	约120人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	西营
	N
	835m
	约150人
	

	
	马山根
	NW
	880m
	约120人
	

	
	东营
	NE
	1000m
	约120人
	

	
	魏沙地
	NW
	1030m
	约130人
	

	
	郑八村
	SW
	1130m
	约80人
	

	水环境
	长江
	SW
	2900m
	大型河流
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	噪声
	区域声环境
	四周
	/
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准


项目利用1座空置生产厂房，布置1条石料破碎生产线及相关配套设施。生产厂房位于厂区北部，生产厂房南部和西部为原料临时堆放区，生产厂房南侧为厂区仓库和铸造生产车间（不在本次验收范围内）。生产厂房主要设备有给料机、重锤式破碎机、振动筛等，从车间内部布置情况可以看出，项目内部布置严格按照生产工艺流程来设计，可形成一个有序的空间，同时将高噪声设备布置在厂区较中间的位置，避免引起厂界噪声超标现象。项目总平面布置图见附图1。

3.2建设内容

项目建设内容组成见表3-2。

表3-2 项目建设内容组成

	工程类别
	工程内容
	环评报告建设内容
	验收实际建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	建筑面积约3000m2，项目主要包括一条石料破碎生产线，预计年生产石料10万吨；主要设备有给料机、破碎机、振动筛等
	生产厂房长100米，宽30米，高8米，为钢结构单层厂房，建筑面积3000m2，利用该空置厂房购置给料机、重锤式破碎机、振动筛等，用于石料的破碎筛选。
	与环评建设内容一致

	储运工程
	原料临时堆放区
	位于厂房西侧和东侧，用于外购石料的堆放等。最大堆放量为1000t，堆放周期3d。
	厂房内西半部为原料临时堆放区，最大堆放量为1000t，堆放周期3d。
	位置发生改变，其他与环评内容一致

	
	产品临时堆放区
	位于厂房内东侧，用于部分成品小石子临时堆放。最大堆放量为300t，存储周期3d。
	位于厂房内东半部及厂房外南侧，最大堆放量为2000t，存储周期3d。
	位置发生改变，其他与环评内容一致

	公用工程
	供水系统
	员工生活用水由市政自来水供给，年耗水量为112.5t；喷淋用水来自厂房北侧水塘，年耗水量1150t。
	员工生活用水由市政自来水供给，年耗水量为112.5t；喷淋用水由自来水供给，存储在厂房外东侧2T水桶，利用水管送至喷淋系统，年耗水量1150t。
	水塘水量不固定，采用自来水供给，与环评建设内容基本一致

	
	排水系统
	采用雨污分流制，雨水纳入雨水管网，生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。
	采用雨污分流制，雨水纳入雨水管网，生活污水依托办公楼附近原有化粪池处理后用于周边农田灌溉。
	与环评建设内容一致

	
	供电系统
	由供电系统配电网供给，年耗电量25万度
	由供电系统配电网供给，年耗电量25万度
	与环评建设内容一致

	环保工程
	废水处理
	项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。
	项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后，用于灌溉、绿化
	与环评建设内容一致

	
	固废处理
	1.生活垃圾收集后委托环卫部门清运；

2.除尘器收集粉尘外售；
	1.生活垃圾收集后委托环卫部门清运；

2.除尘器收集粉尘外售；
	与环评建设内容一致

	
	噪声
	合理布局，破碎、筛分设备基础减振，车辆减速慢行等
	设备合理布局，厂房隔声、绿化消声，车辆减速慢行等
	与环评建设内容相同

	
	废气处理
	堆场石料表面用黑色网布或薄膜覆盖；喂料、破碎、筛分、堆场前均对石料进行预湿；破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放
	堆场石料表面用网布，薄膜覆盖；生产厂房顶部采用喷淋洒水预湿，喂料、破碎、筛分、堆场前均对石料进行预湿；破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放
	与环评建设内容一致


3.3主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及燃料见下表。
表3-3 主要原辅材料及燃料一览表

	原辅材料及能源
	环评设计用量
	验收实际用量
	备注

	石料
	10.01万t/a
	5万t/a
	生产能力减少一半

	自来水
	112.5t/a
	1262.5t/a
	喷淋用水改为由自来水供给，增加1150t

	电
	25万度
	25万度
	与环评建设内容相同


3.4水源及水平衡

项目车间、设备均不需要清洗，用水主要为喷淋用水和员工生活用水。根据建设单位提供资料，项目喷淋用水量约5t/d，员工生活用水定额取30L/人，项目员工人数15人，年工作天数250天，则生活用水量约112.5t/a，喷淋用水量为1250t/a（蒸发、损耗不外排），根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的 80%，则生活污水排放量约为90t/a。用水情况见下表所示，水平衡见图3-1。

表3-4  项目用水情况表
	序号
	产生位置
	用水定额
	年用水系数
	年用水量
	污水年排水量

	1
	生活用水
	30L/人
	15人/d，250d/a
	112.5t/a
	90t/a

	2
	喷淋用水
	5t/d
	250d/a
	1250t/a
	0


[image: image14.jpg]22 AR ANIRS BIRAE]



[image: image15.jpg]BIRATH [2017]114 5

R F SRS R ) (AT

FAR Y E TR IRAE

WA AR SR (IR E TAURA RAF 4 10 75w
TR BRE S BT E R A &) (AT R CHd )
W%, ZRpEE, AHELT:

. RHIREE THARA AR 10 5 el R R O
WA AR T TR, SHEHR 3000 7K, H
B MR 150 Fo, HEHEFEHP 12.5 Fin. THEZA
AT B 1 A& R e A A R R BB, 2R
H4AE R bk, FEUESIZIEZEX.

—. HE GR&R) WA, TEEALAILE (RE
) WERE IR

=, FHEE TR HEIT LT IR TE:

1. FEE. FHRsRRFEAE, BOHKE; &
Eo LB SRR R R BACEKREE; AR AR R
SETEMAERIRY S — ARG R, ABERRAER AR
15 ki e A B 2 i i R S I B0 W K —

1



[image: image16.jpg]Sed
P
[ (e
gy,
W
.

Txlviia 3

<




[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]





图3-1 项目水平衡图
3.5 主要产品方案

本项目设计年10万吨石料破碎筛选项目，主要产品方案见表3-5。

表3-5 主要产品方案一览表

	产品名称
	环评设计年产量（万t）
	验收实际年产量（万t）
	备注

	1号石料（0-0.5cm）
	2
	1
	因设备数量过少，生产能力降低为5万t/a

	2号石料（0.5-1.3cm）
	3
	1.5
	

	3号石料（1.3-2.9cm）
	5
	2.5
	


3.6 主要生产设备

建设项目设备表见表3-6，设备布局图见图3-2。

表3-6 建设项目生产设备一览表

	设备名称
	数量（台/套）
	型号
	备注

	
	环评阶段
	验收阶段
	
	

	装载车
	2
	2
	ZL50
	与环评建设内容一致

	给料机
	1
	1
	1100*3000
	

	重锤式破碎机
	1
	1
	1400*1600
	

	振动筛
	1
	1
	2400*6000
	

	自卸车（大型）
	4
	4
	/
	

	自卸车（小型）
	2
	2
	/
	







图3-2 生产厂房设备布局图
3.7劳动定员及工作制度
本项目劳动定员15人，白班9小时工作制，上班时间8：00-12：00，13：00-18：00，年工作日250天，年工作2250小时，与环评内容一致。

3.8生产工艺
工艺流程：根据产品方案，项目从事石料的破碎筛选，其生产工艺流程如下：

（1）给料机给料：外购石料由装载机送入给料机中，给料处设置水喷淋装置，对石料进行预湿。该过程产生的污染物主要为石料给料产生的噪声和少量给料粉尘。

（2）重锤式破碎机破碎：石料由给料机均匀地送入一次性成形的重锤式破碎机中进行破碎。该过程产生的污染物为破碎过程产生的噪声和破碎粉尘。

（3）振动筛筛分：破碎后的石料经运输带运送到振动筛，根据产品的需要设置好振动筛参数，通过振动筛振动作用自动分理处3中不同粒径的产品。该过程产生的污染物主要为噪声和筛分粉尘。

（4）产品外运：筛分后的石料产品直接外运出售，仅少量在厂房内暂存。

（5）其他：项目石料在装卸料过程中会产生粉尘，石料在堆场过程中可能会产生粉尘。


图3-3  项目工艺流程及产污节点图

3.9项目变动情况

经过现场勘踏，本项目实际建设情况变动如下：因场地空间限制，厂房内西半部为原料临时堆放区；产品临时堆放区位于厂房内东半部及厂房外南侧；因水塘水量不固定，采用自来水供给喷淋用水，存储在厂房外东侧2T水桶，利用水管送至喷淋系统，年耗水量不变；因设备数量较少，目前实际生产能力为5万吨/年；雨水管网和化粪池依托现有设施，实际环保投资增加4.5万元，其他内容与环评建设内容一致，未发生重大变化。

4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水
本项目无生产废水，产生的废水主要来自职工生活污水，项目不设食堂、浴室、员工宿舍等其他生活设施，员工用餐由盒饭解决。生活污水经化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不外排。建设项目废水中主要污染物为COD、SS和NH3-N，年排放废水量90吨，主要污染物产生量COD：0.027 t/a、SS：0.016t/a、NH3-N：0.002t/a。

表4-1 废水产生及排放情况一览表

	废水类别
	来源
	污染物种类
	排放规律
	排放量
	治理设施
	排放去向

	生活污水
	生活
	COD、SS、氨氮
	间断
	90t/a
	化粪池
	灌溉


4.1.2废气

项目废气主要为外购石料装卸料粉尘、喂料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘以及堆场过程中产生的粉尘。

（1）装卸料粉尘
项目石料装卸料过程会产生一定粉尘，本项目装卸料约5万t/a，粉尘产生量装卸料的0.003‰计，约0.3t/a。项目石料装卸料前均会进行预湿，采取以上措施后的扬尘减少量约50%，则粉尘排放量约0.15t/a。

（2）喂料粉尘

项目喂料过程会产生一定粉尘，项目粉尘产生量按喂料量的0.003‰计，约0.15t/a。本项目在喂料环节设置水喷淋装置，对石料进行预处理，采取以上措施后，项目喂料粉尘排放量约0.075t/a。
（3）破碎粉尘

项目石料破碎过程会产生一定粉尘，根据相关技术标准，一次破碎粉尘按0.25kg/t破碎料计，即12.5t/a。项目在石料破碎前进行预湿，可减少粉尘量约50%，在破碎环节设置1套布袋除尘器（处理风量10000m3/h，处理效率99%），然后通过15m高排气筒排放。根据以上措施，一次破碎粉尘排放量为0.06t/a。

（4）筛分粉尘

项目振动筛筛选过程会产生一定粉尘，根据相关技术标准，一次破碎粉尘按1.0kg/t破碎料计，即50t/a。项目在石料筛选前进行预湿，可减少粉尘量约50%，在筛选环节设置1套布袋除尘器（处理风量10000m3/h，处理效率99%），然后通过15m高排气筒排放。根据以上措施，筛分粉尘排放量为0.25t/a。

（5）堆场粉尘

项目物料在堆集过程中会产生一定量粉尘，通过类比同类工程项目，粉尘产生量按石料量的0.003‰计，约0.05t/a。石块经破碎成石子后在厂房内堆放时间较短，大部分破碎后随即外运出售，项目堆场前后均进行预湿，堆场石料表面用黑色网布或薄膜覆盖。根据以上措施，可减少扬尘量约50%，则粉尘排放量为0.025t/a。

表4-2 废气产生及排放情况一览表

	来源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	排气筒高度（m）
	排放去向

	装卸料

喂料
	粉尘
	无组织排放
	预湿
	/
	周边

	破碎
	粉尘
	有组织排放
	水喷淋进行预湿、集气罩+布袋除尘器+15m排气筒
	15
	高空排放

	筛分
	粉尘
	有组织排放
	水喷淋进行预湿、集气罩+布袋除尘器+15m排气筒
	15
	高空排放

	堆场
	粉尘
	无组织排放
	预湿、石料表面用黑色网布或薄膜覆盖
	/
	周边


4.1.3噪声

本项目的噪声主要是喂料机、破碎机、振动筛等设备产生的噪声，其噪声值在75～95dB(A)。采取的治理措施如下：厂房隔声、距离衰减，进出车辆限速慢行、绿化吸声等。经治理后，高噪声设备声源值有效降低，可以满足保护操作工人的身心健康需要，能够做到厂界达标。

4.1.4固（液）体废物

本项目生产建筑石料产品对物料的要求较低，生产过程中的各物料均可充分利用，故本项目产生的固废主要是布袋除尘器收集的粉尘和员工生活垃圾。根据业主提供资料，本项目设备维修养护由设备厂家负责，不产生废润滑油等危险固体废物。

一般固废污染防治措施：（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。除尘器收集的粉尘由编织袋收集然后放置在一般固废暂存区，外委出售。一般固废暂存区设置在生产车间内西北部，占地面积约10m2。

表4-2项目固体废物产生及处理情况一览表

	性质
	名称
	来源
	年产量（t/a）
	暂存场所
	处置量（t/a）
	处置措施

	一般工业固体废物
	布袋除尘器收集粉尘 
	破碎筛分
	30.94
	固废暂存所
	30.94
	收集后统一外售处理。

	生活垃圾
	员工生活垃圾
	员工生活
	1.88
	垃圾桶
	1.88
	收集后由环卫部门清运。


4.2其他环境保护设施

本项目无其他环保设施。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目投资150万元，环保投资17万元，占总投资的11.3%。项目投资明细详见表4-3。

表4-3 工程环保投资一览表

	类别
	环评内容中工程环保投资概况
	实际工程环保投资概况
	备注

	
	治理措施
	金额

（万元）
	治理措施
	金额

（万元）
	

	废水治理
	雨污管网、化粪池
	/
	雨污管网、化粪池
	/
	治理设施与环评内容基本一致

	废气治理
	堆场石料表面黑色网布覆盖；设置水喷淋对石料进行预湿；破碎筛分工艺采取集气罩+除尘器+15m排气筒
	10.5
	堆场石料表面网布、薄膜覆盖；设置水喷淋对石料进行预湿；破碎筛分工艺采取集气罩+除尘器+15m排气筒
	15
	

	噪声治理
	厂房隔声、设备减震
	1.5
	厂房隔声、绿化消声
	1.5
	

	固废治理
	固废暂存区
	0.5
	固废暂存区
	0.5
	

	合计
	/
	12.5
	/
	17
	


项目在建设过程中，严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目运营时，制订并落实必要的环境管理规章制度和岗位操作规程。

5、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告表主要结论与建议

环境影响报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果的要求、工程建设对环境的影响及要求等内容见表5-1。

表5-1 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	装卸料、喂料、堆场
	粉尘
	堆场石料表面用网布、薄膜覆盖；设置水喷淋对石料进行预湿
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求

	
	破碎、筛分
	粉尘
	设置水喷淋对石料进行预湿；破碎筛分工艺采取集气罩+除尘器+15m排气筒
	

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

SS

NH3-N
	生活污水经化粪池预处理后，用于周边农田灌溉，不外排
	100%处置

	固

体

废

物
	破碎、筛分
	除尘器收集粉尘
	外售
	100%处置

	
	员工生活
	生活垃圾
	收集后委托环卫部门清运
	

	噪

声
	通过厂区合理布局，对破碎筛分设备采取减振、装载机限速慢行等措施后，该项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：无。


环境影响报告表主要结论：项目产生的各项污染物均可得到有效处置，达标排放，对环境的影响较小，从环境影响的角度来讲，该项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

环评审批部门审批决定及落实情况见表5-2，和县环境保护局对该项目的环境影响报告书的批复详见附件1。

表5-2环评批复落实情况检查

	环评批复要求
	执行情况

	项目装、卸料粉尘通过预湿处理，减少排放量；喂料粉尘通过喂料环节设置水喷淋装置；破碎粉尘通过预湿并在破碎环节安装一套布袋除尘器，处理后的粉尘通过一根15米高排气筒排放；筛分粉尘通过预湿并在筛分环节安装一套布袋除尘器，处理后的粉尘通过一根15米高排气筒排放；堆场粉尘通过出场前后预湿并用黑色网布覆盖。以上粉尘废气排放满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。
	已按环评要求落实。堆场石料表面用网布、薄膜覆盖；设置水喷淋对石料进行预湿，破碎筛分工艺采取集气罩+除尘器+15m排气筒，粉尘废气排放满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

	合理布置产噪设备，采取厂房隔声、高噪声设备安装减震垫，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)3类标准限值。
	通过厂区合理布局，绿化吸声、装载机限速慢行、厂区绿化消声等措施后，该项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。

	项目实行雨污分流，生活污水经隔油池和化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不外排。
	已按环评要求落实。项目无食堂，未设置隔油池；实行雨污分流制，雨水纳入雨水管网，项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不外排，雨水管网和化粪池依托现有设施。

	对运营期产生一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准 》（GB18597-2001）及2013年修改清单中的相关要求；生活垃圾等由环卫部门定期清运处理。
	已按环评要求落实。针对布袋除尘器收集的粉尘收集后，放置在生产车间内西北部的固废暂存区外售处理，占地面积约10m2，生活垃圾委托环卫部门定期清运。根据业主提供资料，本项目设备维修养护由设备厂家负责，不产生废润滑油等危险固体废物。

	建立健全相关环保制度，确定专人对厂区环保设施进行维护管理，保证各环保设备正常运行，减少污染，最大程度降低项目投产后对周围环境的影响。
	已按环评要求落实。建设单位设置专人对环保设施进行维护管理，保证环保设备正常运行。


6、验收执行标准

6.1废气

装卸料粉尘、喂料粉尘、堆场粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物无组织排放限值。破碎、筛分粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放二级标准限值，详见表6-1。

表6-1废气污染物排放标准

	污染物名称
	最高允许排放浓度(mg/m³)  
	最高允许排放速率

（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度
	排放速率（二级）
	监控点
	浓度(mg/m³)

	颗粒物
	120
	15m
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


6.2噪声

建设项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。如表6-2所示：

表6-2 噪声排放标准

	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	GB12348-2008中3类
	昼间
	夜间

	
	65
	55


6.3 废水

本项目废水主要是职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏，用于周边农田灌溉，不外排。

6.4固（液）体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及修改单要求。

6.5总量控制

本项目无生产废水，项目废水为员工生活污水，废水经化粪池预处理后，用于周边农田灌溉，不外排，固废排放总量为零，不涉及总量控制指标。

7、验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中验收监测技术要求，通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。结合本项目的实际情况，具体监测内容如下。

7.1.1 废水

本项目废水主要是职工生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用于肥田，不外排，不设监测点。
7.1.2废气排放监测内容

7.1.2.1 有组织排放

结合环境影响报告表和本次验收调查现场确认，有组织废气的验收监测选取布袋除尘器总进口、总排口作为监测点。
表7-1 有组织排放监测内容

	废气名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	有组织废气
	布袋除尘器总进口、总排口
	颗粒物
	3次/天，2天


7.1.2.2 无组织排放

结合环境影响报告表和本次验收调查现场确认，无组织废气的验收监测选取本项目厂界作为监测点。
表7-2 无组织排放监测内容

	无组织排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	生产车间
	上风向设置1个监测点，下风向浓度最高点处设置3个监测点
	颗粒物
	4次/天，2天


7.1.3厂界噪声监测

结合环境影响评价报告表和本次验收调查现场确认，厂界噪声的验收监测选取厂界作为监测点。

表7-3 厂界噪声监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界外1m东、西、南、北各1个点
	昼间等效连续A声级
	2天


8、质量保证和质量控制

本次验收监测采样及样品分析均严格按照《《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

1、及时了解生产情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求；

2、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗；所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

3、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制；

4、监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。

8.1 监测分析方法

监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法表
	类别
	项目
	监测分析方法
	依据

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008

	废气
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	


8.2 监测仪器

本项目监测仪器为多功能声级计，大气采样仪，经计量部门检定并在有效期内。

8.3 人员能力

参与本次本次验收监测的人员都具有相应的资质。

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目噪声监测仪器测量前后均经声级校准仪校准，测量条件严格按规范要求进行。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
本项目气体监测选择了合适的方法，方法的检出限满足要求，被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内，大气采样仪在进入现场前对采样器流量计等进行校核，测量时严格按规范要求进行，实验分析采用平行加标等方法进行质量保证和控制。
9、验收监测结果

9.1生产工况

安徽省公众检验研究院有限公司于2018年7月10日-11日对本项目进行了环保验收监测工作。项目属于连续生产作业，验收监测期间，布袋除尘器等环保设施实际运行情况良好，验收期间生产工况稳定，满足验收监测的工况要求，具体工况证明见附件3。

表9-1 企业生产工况一览表

	日期
	产品类别
	计划加工数量

t/年
	实际加工数量

t/d
	生产负荷

%

	7月10日
	石料
	10万
	150
	75

	7月11日
	石料
	10万
	150
	75


9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.2.1废水

本项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排，未进行监测。
9.2.2.2废气

1.有组织排放

有组织排放监测结果见表9-2。

表9-2验收监测期间有组织废气监测结果表

	污染源名称
	检测项目
	计量

单位
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	2018.07.10
	2018.07.11
	
	

	
	
	
	①
	②
	③
	①
	②
	③
	
	

	生产车间布袋除尘器排气筒进口
	排气筒高度
	m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟道内径
	m
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	36.3
	36.0
	36.2
	30.2
	30.1
	30.1
	/
	/

	
	烟气流速
	m/s
	24.7
	24.8
	24.7
	23.2
	23.3
	23.3
	/
	/

	
	标态流量
	Nm3/h
	6697
	6751
	6693
	8334
	8356
	8382
	/
	/

	
	颗粒物浓度
	mg/m3
	64.5
	64.5
	72.9
	173
	176
	179
	/
	/

	
	颗粒物速率
	kg/h
	0.432
	0.435
	0.488
	1.44
	1.47
	1.50
	/
	/

	生产车间布袋除尘器排气筒出口
	排气筒高度
	m
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	/
	/

	
	烟道内径
	m
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	36.0
	35.8
	35.9
	30.0
	30.1
	29.9
	/
	/

	
	烟气流速
	m/s
	20.4
	19.6
	20.3
	18.2
	18.5
	18.4
	/
	/

	
	标态流量
	Nm3/h
	6942
	6693
	6974
	8147
	8240
	8259
	/
	/

	
	颗粒物

排放浓度
	mg/m3
	10.7
	10.6
	11.3
	4.5
	5.1
	6.8
	120
	达标

	
	颗粒物

排放速率
	kg/h
	0.074
	0.071
	0.079
	0.037
	0.042
	0.056
	3.5
	达标

	备注
	破碎原料为石料
	破碎原料为石料
	/
	/


由本次有组织废气监测结果表明：排气筒高度为15米，废气中颗粒物的排放浓度以及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放限值。

本项目有组织废气处理效率见表9-3。

表9-3 有组织废气处理效率情况一览表

	名称
	颗粒物

	
	总进口
	总出口

	均值
	121.65mg/m3
	8.17mg/m3

	处理效率
	93.2%


2.无组织排放

无组织排放监测结果见表9-4。

表9-4验收监测期间无组织排放监测结果与评价表

	监测位置

检测项目、时间、频次
	监测结果 (mg/m3)
	标准值
	是否

达标

	
	○1#

上风向
	○2#

下风向
	○3#

下风向
	○4#

下风向
	
	

	颗粒物（mg/m3）
	2018.7.10
	1
	0.190
	0.229
	0.267
	0.248
	1.0
	达标

	
	
	2
	0.211
	0.249
	0.287
	0.268
	
	达标

	
	
	3
	0.231
	0.289
	0.308
	0.327
	
	达标

	
	
	4
	0.212
	0.250
	0.289
	0.308
	
	达标

	
	2018.7.11
	1
	0.187
	0.206
	0.225
	0.243
	
	达标

	
	
	2
	0.208
	0.227
	0.246
	0.265
	
	达标

	
	
	3
	0.230
	0.249
	0.268
	0.306
	
	达标

	
	
	4
	0.229
	0.268
	0.287
	0.285
	
	达标


 无组织废气监测结果表明:该项目无组织废气颗粒物排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

9.2.2.3厂界噪声

验收监测期间，厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。厂界噪声监测结果与评价见表9-5。

表9-5厂界噪声监测结果表

	监测位置
	监测日期
	等效声级dB（A）

	
	
	昼间

	1#厂界东
	2018.7.10
	63.7

	
	2018.7.11
	63.4

	2#厂界南
	2018.7.10
	53.4

	
	2018.7.11
	53.8

	3#厂界西
	2018.7.10
	57.5

	
	2018.7.11
	57.7

	4#厂界北
	2018.7.10
	62.3

	
	2018.7.11
	62.6

	标准限值
	65

	是否达标
	达标


由监测结果表明：厂界外4个监测点位的昼间噪声等效声级范围均符合标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。

9.2.2.4污染物排放总量核算
项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏，用于周边农田灌溉，不外排，固废排放总量为零，不涉及总量控制指标。

9.3工程建设对环境的影响

根据各项污染物的监测结果表明：噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求，工程建设对周边环境影响较小。

10、验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 污染物排放监测结果

根据验收监测结果，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求以及无组织排放监控浓度限值要求，布袋除尘器处理效率为93.2%满足相关要求，厂界噪声监测值符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，各项污染物均达标排放，具体情况见表10-1。

表10-1 验收监测结果

	类别
	污染物达标情况
	排放控制情况

	废气
	有组织：颗粒物的排放浓度以及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放限值

无组织：颗粒物排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。
	达标排放

	废水
	本项目废水主要是职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏，用于周边农田灌溉，不外排。 
	/

	噪声
	验收监测期间，厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求
	/

	固体废弃物
	综合利用或安全处置
	零排放


10.2 工程建设对环境的影响

安徽振海重工机械有限公司产生的废气、废水、固废都得到了有效的处理，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求以及无组织排放监控浓度限值要求，厂界噪声监测值符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，各项污染物均达标排放，对周边环境影响较小。因此，建议本项目通过环境保护验收。

10.3 建议

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。

3、因目前设备数量较少，实际石料破碎生产能力为5万t/年，若后期设备数量增多，导致生产能力上涨，建议增设一套布袋除尘器（处理风量10000m3/h，处理效率99%），然后通过15m高排气筒达标排放。 
4、因产品有石粉，粒径较小，建议建设单位对厂区道路和地面及时清扫，洒水，减少二次扬尘的产生。

11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年10万吨石料破碎筛选项目
	项目代码
	/
	建设地点
	马鞍山市和县乌江镇工业园

	
	行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	建设性质
	新建■ 改扩建□  技改□

	
	设计生产能力
	10万吨
	实际生产能力
	5万吨
	环评单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	马鞍山市和县环境保护局
	审批文号
	乌环行审 [2017]14号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2018.1
	竣工日期
	2018.6
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	安徽振海重工机械有限公司
	环保设施施工单位
	安徽振海重工机械有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	马鞍山市环美质检技术服务有限公司
	环保设施监测单位
	合肥谱尼测试科技有限公司
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算(万元)
	150
	环保投资总概算
	12.5
	所占比例
	8.3%

	
	实际总投资(万元)
	150
	实际环保投资
	17
	所占比例
	11.3%

	
	废水治理(万元)
	-
	废气治理(万元)
	15
	噪声治理(万元)
	1.5

	
	固体废物治理(万元)
	0.5
	绿化及生态治理(万元)
	-
	其他(万元)
	-

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-
	年平均工作时（日）
	250

	运营单位
	安徽振海重工机械有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	91340523697372356K
	验收时间
	2018.7

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	3.28x10-3
	
	3.28x10-3
	
	
	3.28x10-3
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	颗粒物
	
	4.18
	120
	0.29
	0.27
	0.02
	
	
	0.02
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 《关于安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环境影响报告表的批复》及立项备案文件、营业执照、厂房租赁合同
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附件2 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环保竣工验收监测委托书
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附件3 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环保竣工验收期间工况证明[image: image6.jpg]TIRIERR
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附件4 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目固废外售合同
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附件5 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目环保设施照片
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附件6 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目保竣工验收监测检测报告和现场采样照片
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附图1 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目平面布置图





附图2 安徽振海重工机械有限公司年10万吨石料破碎筛选项目周边环境概况图
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附图3 安徽振海重工机械有限公司地理位置图   
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