马鞍山市大昌建工机械有限公司年产5000吨合金耐磨件生产线节能技术改造项目
阶段性竣工环境保护验收意见

2018年11月8日，马鞍山市大昌建工机械有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《企业自主环保验收管理指导意见》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织召开了马鞍山市大昌建工机械有限公司年产5000吨合金耐磨件生产线节能技术改造项目竣工环境保护验收会。参加会议的有马鞍山市大昌建工机械有限公司（建设单位）、马鞍山市环美质检技术服务有限公司（验收调查单位）等单位的代表和专家共7人。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了相关单位的汇报，查阅了项目技术资料，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于马鞍山市博望区博望镇，项目占地面积13333.33m2，淘汰原有无磁厄铝壳中频炉，新增钢壳中频炉，含抛丸机、中频炉、砂轮机、混砂机、热处理炉等生产设备，项目达成后可形成年产合金耐磨件5000吨的生产能力。
（二）建设过程环保审批情况

马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会于2017年10月20日以博发经文[2017]234号：《关于马鞍山市大昌建工机械有限公司年产5000吨合金耐磨件生产线节能技术改造项目备案的通知》，对该项目予以备案立项。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，马鞍山市大昌建工机械有限公司委托安徽省四维环境工程有限公司编制《马鞍山市大昌建工机械有限公司年产5000吨合金耐磨件生产线节能技术改造项目环境影响报告表》，呈报给环保主管部门审批。马鞍山市博望区环保局于2018年4月9日以博环表[2018]387号对《马鞍山市大昌建工机械有限公司年产5000吨合金耐磨件生产线节能技术改造项目环境影响报告表》予以批复。

项目于2018年4月开工建设，2018年8月竣工并试运行。本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资2800万元，环保投资14.5万元，占总投资的0.55%。

（四）验收范围

本次验收范围为马鞍山市大昌建工机械有限公司年产5000吨合金耐磨件生产线节能技术改造项目建设的主体工程（浇铸车间、抛丸车间、热处理车间、包装车间）、辅助工程（原料暂存区、成品仓库2）、公用工程及环保工程，机加工车间、成品仓库1外租给其他企业不在本次验收范围之内。由于项目砂处理工艺暂未建设，项目进行阶段性验收，本次验收内容不包括该工艺，砂处理工艺建设后需对该工艺进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

经过现场勘踏，本项目实际建设情况变动如下：因场地空间限制，原料暂存区（露天堆放）从浇铸车间南侧调整至浇铸车间北侧（钢结构），设置原辅料存放区、固废库和危废库，不用于任何生产活动；面积从150平米变为600平米。
项目未建食堂，机加工未使用切削液，故年用水量减少至382.05t，年废水量减少至180t；

新增1台砂轮机用于打磨，并设置一套废气处理设施，产量并未增加；

项目环评中设置有砂处理工艺和设备，因场地和技术限制，暂未建设，但不影响其产量，后期该项工艺建设完毕后，对其进行竣工环保验收，相应环保投资及用电量有所减少；其他内容与环评建设内容一致，未发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目无生产废水，产生的废水主要来自职工生活污水，项目不设食堂、浴室等其他生活设施，员工用餐由盒饭解决。生活污水经旱厕处理后用于周边农田灌溉，不外排。建设项目废水中主要污染物为COD、SS和NH3-N，TP，年排放废水量180吨，主要污染物产生量COD：0.0504 t/a、SS：0.027t/a、NH3-N：0.0063t/a、TP：0.00072t/a。
（二）废气
项目废气主要为混砂粉尘、熔化烟尘、抛丸粉尘。混砂颗粒物通过集气罩+除尘器+15m排气筒处理，熔化烟尘通过集气罩+除尘器+15m排气筒处理，抛丸颗粒物通过负压收集+设备自带除尘器+15m排气筒处理。

（三）噪声
本项目的噪声主要是中频炉、混砂机、抛丸机、机加工设备等产生的噪声，其噪声值在80～90dB(A)，采取厂房隔声、距离衰减，进出车辆限速慢行、绿化吸声等措施。

固废

本项目固体废物为中频炉炉渣、废砂、抛丸清理的废渣、抛丸机废钢丸、机加工过程的金属废屑以及设备保养产生的废含有抹布和机油的废包装桶、各除尘设备的粉尘、员工生活垃圾等。中频炉炉渣、废砂、除尘器收集的粉尘等由编织袋收集然后放置在一般固废暂存区，外委出售。一般固废库设置在原料暂存区西部，占地面积约15m2。废包装桶委托资质单位无害化处置，废含油抹布委托环卫部门及时清运。
四、环境保护设施调试效果
（一）废水
本项目无生产废水，生活污水经旱厕处理后，定期清掏后用于灌溉、绿化，不外排。
（二）废气
有组织废气监测结果表明：排气筒高度为15米，熔化废气中颗粒物的排放浓度以及烟气黑度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中金属熔化炉二级标准要求。混砂、抛丸废气中颗粒物的排放浓度以及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放限值。

无组织废气监测结果表明:该项目无组织废气颗粒物排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声
经采取措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。声质量检测结果满足《声环境质量标准》中3类标准要求。
（四）固废

中频炉炉渣、废砂、抛丸清理废渣、废钢丸、废金属屑、除尘设备收尘等一般固废，暂存于固废库，统一外售或回用，固废库位于原料暂存库西部，面积约15m2，符合相关标准要求，一般固废和生活垃圾进行分类收集交于环卫部门统一处理；针对危险废物如废包装桶，建立一座约10m2危废库，位于原料暂存库西部，符合相关标准要求。 

五、项目对环境的影响

根据监测结果，各项污染物排放指标均满足环评报告及其批复要求，对区域环境影响较小。

验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，项目符合验收标准，通过验收。

七、后续要求

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。
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2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。

3、因目前场地和技术限制，砂处理工艺未进行建设，待后期建成后需对其进行竣工环境保护验收工作。 
4、因项目使用到海砂，粒径较小，建议建设单位对厂区道路和地面及时清扫，洒水，减少二次扬尘的产生。

5、完善排污口警示标志的设置，严格落实雨污分流。

八、验收人员名单附后

                           验收组组长：

                                  2018年11月8日
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