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1、项目概况

年产5000吨高分子集成墙面板项目由和县爱勤塑料板材有限公司投资700万元建设，新建项目位于和县香泉镇张集社区南庄路88号，租赁生产厂房、办公楼等，项目占地面积2300平方米，含混合机、塑料挤出生产线、破碎机等生产设备。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法规，项目需开展环境影响评价工作。建设单位委托安徽伊尔思环境科技有限公司进行环境影响评价工作并编制《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》。

2017年10月13日取得和县环保局关于《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》的批复和环行审[2017]71号，2018年8月16日和县爱勤塑料板材有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目做竣工环境保护验收监测。2018年8月20日我公司组织专业技术人员依据《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》、关于《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》的批复以及验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出以下验收监测方案并确定验收范围，本次验收范围为和县爱勤塑料板材有限公司高档年产5000吨高分子集成墙面板项目建设的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，由于市场原因，目前只建设3条塑料挤出生产线，项目进行阶段性验收，本次验收内容只包括现有的3条塑料挤出生产线及其他公辅工程和环保工程，未建设的5条塑料挤出生产线建设后需对该工艺进行竣工环境保护验收。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，马鞍山市环美质检技术服务有限公司委托合肥谱尼测试科技有限公司于2018年10月10-11日对该项目厂界噪声、废气和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。项目概况表见表1-1。

表1-1 项目概况表
	项目名称
	年产5000吨高分子集成墙面板项目

	建设单位
	和县爱勤塑料板材有限公司

	建设地点
	和县香泉镇张集社区南庄路88号

	法人代表
	林其军
	联系人
	林其军

	通讯地址
	和县香泉镇张集社区南庄路88号

	联系电话
	18360811126
	传真
	/
	邮政编码
	238254

	环境影响评价

报告表名称
	《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》

	项目环境影响

评价单位
	安徽伊尔思环境科技有限公司

	建设项目性质
	新建
	行业类别
	C2922塑料板、管、型材制造

	立项审批部门
	和县发展和改革委员会
	批准文号
	和发改行审[2017]98号

	环评报告

审批部门
	和县环保局
	批准文号
	和环行审[2017]71号

	概算总投资
	700万元
	其中环保投资
	15.5万元
	比例
	2.2%

	验收实际总投资
	550万元
	其中环保投资
	10万元
	比例
	1.8%

	占地面积
	2300m2
	建筑面积
	2300m2

	开工建设时间
	2017年11月
	建设完工时间
	2018年10月

	工程规模
	本次项目为新建，租赁生产厂房和办公楼，含混合机、塑料挤出生产线、破碎机等生产设备，项目达成后实际可形成年产高分子集成墙面板1875吨的生产能力。


2、验收依据

♦《中华人民共和国环境保护法》 （2015年1月1日起施行）

♦《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）

♦《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日起施行）

♦《中华人民共和国固体废物污染环境保护法（修改）》         （2016年11月7日起施行）

♦《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                   （1997年3月1日起施行）

♦《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号 ，2017年10月1日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》）

♦《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                     （国环规环评[2017]4号 2017年11月22日发布）
♦《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）

♦《安徽省环境管理保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）

♦《大气污染物综合排放标准》               （GB16297-1996）

♦《工业企业厂界环境噪声排放标准》         （GB12348-2008）

♦《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013修改单）

♦《危险废物贮存污染控制标准》 

（GB18597-2001）（2013修改单）

♦《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》（安徽伊尔思环境科技有限公司，2017年8月）；

♦《关于和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表的批复》和环行审[2017]71号（和县环境保护局，2017年10月13日）；

♦ 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目竣工环境保护验收监测委托书；

♦ 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目检测报告（合肥谱尼测试科技有限公司，2018年11月12日）

3、项目建设情况
3.1地理位置及平面布置

项目位于和县香泉镇张集社区南庄路88号，厂区北侧为206省道，道路以北为空地；西侧为空地，东侧为富巢建材有限公司；南侧为空地，厂周围企业生产时对本项目无影响。本项目200m内无环境敏感目标，项目环境防护距离为100m，项目环境防护距离内无居民、学校等环境敏感目标，总体上不因项目的建设而改变区域环境质量，具体环境保护目标见表3-1。项目周边环境概况图见附图2，地理位置图见附图3。

表3-1  环境保护目标

	环境要素
	保护对象名称
	方位
	距离
	规模
	环境功能

	大气环境
	项目所在地
	/
	/
	/
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	水环境
	附近沟渠
	E
	436m
	小型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三类标准

	声环境
	厂界外1m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准


项目租赁生产厂房和办公楼等，建设年产5000吨高分子集成墙面板项目及相关配套设施。生产车间位于厂区南侧，呈L形状，混料车间及原料仓库位于车间南侧，车间西侧为成品仓库，厂区中部布置3条塑料挤出生产线。厂区北部为办公楼，循环水池东部为危废库。项目主要设备有混合机、塑料挤出生产线、破碎机等，从车间内部布置情况可以看出，项目内部布置严格按照生产工艺流程来设计，可形成一个有序的空间，同时将高噪声设备集中布置在车间较中间的位置，避免引起厂界噪声超标现象。项目总平面布置图见附图1。

3.2建设内容

项目建设内容组成见表3-2。

表3-2 项目建设内容组成

	工程类别
	工程内容
	环评报告建设内容
	验收实际建设内容
	备注

	主体工程
	生产厂房
	1层，厂房北侧自西向东布设成品仓和8条PVC生产线；厂房南侧自西向东布置原料仓及混料工段
	单层，租赁已建成厂房，建筑面积为2000平方米，厂房北侧自西向东布设成品仓和8条PVC生产线；厂房南侧自东向西布置原料仓及混料工段
	目前只建设3条PVC生产线，混料工段和原料区位置对调

	辅助工程
	办公楼
	租赁办公场所300平方米。
	两层，1租赁已建成办公楼，建筑面积为300平方米，位于厂区北侧，内设办公室和厕所等
	与环评建设内容一致

	
	循环冷却水池
	位于车间西北角，共设置一个循环冷却水池，规格为38.8m*29.4m*1.5m
	位于车间西南部，设置一个循环冷却水池，规格为38.8m*29.4m*1.5m
	位置改变

	公用工程
	供水系统
	年用量6300t。
	用水由市政自来水供给，年耗水量为2775t。
	项目PVC生产线只有3条，循环水量减少；员工人数减少，生活用水量减少

	
	排水系统
	采用雨污分流体制，本项目无生产废水，生活污水经化粪池沤肥后定期清掏用于周边农肥。
	采用雨污分流体制，本项目无生产废水，生活污水经化粪池沤肥后定期清掏用于周边农肥。
	与环评建设内容一致

	
	供电系统
	年耗电量3.56万度
	由供电系统配电网供给，年耗电量1.6万度
	项目只建设3条PVC生产线，用电量减少

	环保工程
	废水
	采用雨污分流体制，本项目无生产废水，生活污水经化粪池沤肥后定期清掏用于周边农肥。
	采用雨污分流体制，本项目无生产废水，生活污水经化粪池沤肥后定期清掏用于周边农肥。
	与环评建设内容一致

	
	固废处理
	不合格品集中收集后，返修后重新再利用；
	不合格品集中收集后，返修后重新再利用；
	与环评建设内容一致

	
	
	废包装材料集中收集后，外售物质回收部门。
	废包装材料集中收集后，外售物质回收部门。
	

	
	
	生活垃圾袋装分类收集后，交由环卫部门统一处理。
	生活垃圾袋装分类收集后，交由环卫部门统一处理。
	

	
	噪声
	优选低噪声设备，合理布局、隔声降噪、距离衰减
	设备合理布局，厂房隔声、绿化消声等
	与环评建设内容相同

	
	废气处理
	混料搅拌机为封闭式设备，上方出气口经自带布袋除尘措施集中收集
	混料搅拌机为封闭式设备，上方出气口经自带布袋除尘措施收集处理，收集的粉尘作为原料回用
	与环评建设内容相同

	
	
	8台挤出机挤出工段分别安装一套集气装置，废气经收集后统一引入1根15m高排气筒排放，排气口朝上
	3台挤出机挤出工段上方分别设置1集气罩，废气收集后经过活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排出
	目前建设3台挤出机，集气罩只有三个。


3.3主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及燃料见下表。
表3-3 主要原辅材料及燃料一览表

	原辅材料及能源
	环评设计用量
	验收实际用量
	备注

	聚氯乙烯颗粒
	1660t/a
	622.5t/a
	因设备减少，用量均有所减少

	碳酸钙
	3320t/a
	1245t/a
	

	石蜡
	10t/a
	37.5t/a
	

	稳定剂
	10t/a
	37.5t/a
	

	花纹纸
	0.15t/a
	0.05t/a
	

	自来水
	6300t/a
	2775t/a
	

	电
	3.56万度
	1.6万度
	

	胶水
	/
	6t/a
	辅料用于花纹纸覆膜


3.4水源及水平衡

根据建设单位提供资料，员工生活用水定额取50L/人，项目实际员工人数15人（环评中为20人），年工作天数300天，生活用水量为225t/a；项目设有3套PVC生产线，每条线均有1套冷却装置，单条生产线每天需补充新鲜用水量2.5t，项目破碎混合设备因运行温度较高，采用循环冷却水降温，每天补充新鲜用水量1t，均通过循环冷却水池循环，不外排，全年冷却用水量2550t。根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的 80%，则生活污水排放量约为180t/a。用水情况见下表所示，水平衡见图3-1。

表3-4  项目用水情况表
	序号
	产生位置
	用水定额
	年用水系数
	年用水量
	污水年排水量

	1
	生活用水
	50L/人
	15人/d，300d/a
	225t/a
	180t/a

	2
	循环冷却用水
	/
	/
	2550t/a
	0
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图3-1 项目水平衡图
3.5 主要产品方案

本项目设计年产5000吨高分子集成墙面板项目，主要产品方案见表3-5。

表3-5 主要产品方案一览表

	产品名称
	环评设计年产量（t）
	验收实际年产量（t）
	备注

	高分子集成面板
	5000
	1875
	减少


3.6 主要生产设备

建设项目设备表见表3-6，设备布局图见图3-2。

表3-6 建设项目生产设备一览表

	设备名称
	数量（台/套）
	型号
	备注

	
	环评阶段
	验收阶段
	
	

	高速混合机
	1
	1
	SHR300-600
	与环评建设内容一致

	空压机
	1
	1
	CAG22
	

	破碎机
	1
	1
	/
	

	真空泵
	1
	1
	/
	

	变压器
	1
	1
	/
	

	塑料挤出生产线
	8
	3
	S1S2-51
	减少5台













图3-2 生产厂房设备布局图
3.7劳动定员及工作制度
本项目劳动定员15人，采用两班制，每班8h，白班时间8：00-16：00，晚班时间00：00-08：00，年工作日300天，年工作4800小时，人数较环评报告减少5人，其他内容与环评内容一致。

3.8生产工艺
工艺流程：根据产品方案，项目从事板材生产，其生产工艺流程如下：

（1）配料：将PVC塑料粒子、碳酸钙粉、石蜡按照一定比例进行配料，采用全封闭式高速混合机进行混合，项目混料过程中混料机出气口会产生一定量粉尘（G1）及设备运行噪声（N）。

（2）熔融挤出：启动挤出机，先开启色线供给机以20转的速度挤出15-30分钟，温度控制在220℃，同时以较慢的速度及时将牵引管倒至管口插入料坯，冷却2-3min后，开启主机再开牵引按挤塑规程开机，待接头进入定径套后及时开启冷却水和真空泵。在此过程中产生非甲烷总烃（G2）、设备运行噪声（N）。

（3）冷却定型：冷却水温度一般在10℃，采用冷却水池中的水对工件进行冷却，冷却时间约2-3min。

（4）切割：工件切割时有专人负责观察情况，此过程会产生边角料，经破碎后重新利用。

（5）覆膜：用购买的花纹纸对工件表面进行装饰。

（6）检验入库：对产品进行质量检验，不合格产品根据具体损坏情况返修后重新利用，检验合格后包装入库。

（7）破碎：项目在加工过程中产生残次品，建设单位配套一台破碎机，残次品经破碎后返回作为原料再利用，此过程会产生破碎粉尘（G1）及设备运行噪声（N）。
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图3-3  项目工艺流程及产污节点图

3.9项目变动情况

经过现场勘踏，本项目实际建设情况变动如下：项目环评中设置8条PVC生产线，因市场需求等原因，目前只建设3条，产量为设计的3/8，后期建设剩余5条PVC生产线时需对其进行竣工环保验收。   

因设备减少，项目实际总投资减少150万元（包括设备投资、环保投资等）、环保投资减少5.5万元（包括5套集气装置、设备消音装置等费用）、环保设备（5套集气装置、设备消声装置等）、原辅材料用量（具体见表3-3）、人员减少5人、废气、废水等产生量均有所减少。新增胶水6t，混合破碎设备冷却水300t，因企业与环评单位沟通不足，导致遗漏，产量未变。
因场地限制，混料工段与原料仓库位置对调，循环水池调整至生产厂房西南部，其他内容与环评建设内容一致，未发生重大变化。
4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水
本项目无生产废水，用水主要为自职工生活用水和循环冷却水，项目不设食堂、浴室等其他生活设施，员工用餐由盒饭解决。生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。厂房西南角设置一座冷却循环水池，容积为200m3，冷却水不断循环使用，不外排。建设项目废水中主要污染物为COD、SS和NH3-N，BOD5和动植物油，年排放废水量180吨，主要污染物产生量COD：0.063 t/a、SS：0.036t/a、NH3-N：0.0045t/a、BOD5：0.0324t/a、动植物油：0.0063t/a。

表4-1 废水产生及排放情况一览表

	废水类别
	来源
	污染物种类
	排放规律
	排放量
	治理设施
	排放去向

	生活污水
	生活
	COD、SS、氨氮BOD5、动植物油
	间断
	180t/a
	化粪池
	灌溉


4.1.2废气

项目废气主要为挤出废气、混合搅拌及破碎产生粉尘。

（1）混合搅拌及破碎工段中产生的粉尘

项目原材料为塑料粒子基本不产生粉尘，混料过程产生粉尘主要为碳酸钙混合过程中产生粉尘，产生量约占原料总量的0.15‰，则混料过程中粉尘产生量为0.181t/a。项目残次品经粉碎后回用，残次品产生量约占总产品质量的2.5‰，则残次品产生量为3.75t/a，粉碎工段粉尘产生量为残次品总量的2.5%，则破碎粉尘产生量为0.09t/a。

建设单位混合搅拌机、粉碎机均自带布袋除尘器（处理风量5000m3/h，集气效率95%，处理效率95%），经处理后定期收集回用。
（2）挤出废气
项目熔融挤出过程中PVC粒子加热至220℃会发生分解，会有少量非甲烷总烃产生。根据相关公式表示塑料生产加工过程中非甲烷总烃产生的系数为0.35kg/t树脂原料，本项目PVC树脂原材料使用量为622.5t/a，则本项目生产加工中非甲烷总烃产生总量为0.218t/a。

建设单位在每台挤出机挤出口上方安装风量为3000m3/h的集气装置，收集效率不低于85%，废气经管道收集后经活性炭吸附装置（处理风量24000m3/h，为后5条生产线预留）处理后由15m排气筒排出。

表4-2 废气产生及排放情况一览表

	来源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	排气筒高度（m）
	排放去向

	混合搅拌

破碎
	颗粒物
	无组织排放
	自带布袋除尘器处理后回用
	/
	周边

	熔融挤出
	非甲烷总烃
	有组织排放
	集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒
	15
	高空排放


4.1.3噪声

本项目的噪声主要是高速混合机、破碎机等产生的噪声，其噪声值在80～100dB(A)。采取的治理措施如下：厂房隔声、合理布局、距离衰减、绿化吸声等。经治理后，高噪声设备声源值有效降低，可以满足保护操作工人的身心健康需要，能够做到厂界达标。

4.1.4固（液）体废物

本项目固体废物为除尘器收集粉尘、残次品及废边角料、废活性炭、废包装材料、员工生活垃圾等。

一般固废污染防治措施：（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。除尘器收集的粉尘由编织袋收集后回用，废包装材料放置在一般固废暂存区，外委出售。一般固废库设置在生产厂房东南部，占地面积约15m2。

危险固体废物污染防治措施：项目生产中产生的危险固体废物为废活性炭，与有资质的处理单位签订协议。企业将危险库设置于冷却水池东部，建筑面积约15m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的选址及设计原则。危险废物暂存区地面采取硬化、防渗地面，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，且选取的建筑材料必须与危险废物相容；使用符合标准的容器，分类盛装危险废物，分区存放，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置，并在危险废物暂存区设置标示；危险废物运输过程中需要注意包装容器要密闭，以免泄漏；禁止超装、超载；运输过程中执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定和要求，做好危废转移登记。

表4-2项目固体废物产生及处理情况一览表

	性质
	名称
	来源
	年产量（t/a）
	暂存场所
	处置量（t/a）
	处置措施

	一般工业固体废物
	除尘器收集粉尘
	破碎、混合搅拌
	0.26t/a
	固废库
	0.26t/a
	回用

	
	残次品及边角料
	生产加工
	3.75t/a
	
	3.75t/a
	

	
	废包装材料
	包装
	1t/a
	
	1t/a
	外售

	危险废物
	废活性炭
	废气处理
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	与马鞍山澳新环保签订协议，委托处置。

	生活垃圾
	员工生活垃圾
	员工生活
	2.25t/a
	
	2.25t/a
	收集后由当地环卫部门集中处置。


4.2其他环境保护设施

本项目无其他环保设施。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目投资550万元，环保投资10万元，占总投资的1.8%。项目投资明细详见表4-3。

表4-3 工程环保投资一览表

	类别
	环评内容中工程环保投资概况
	实际工程环保投资概况
	备注

	
	治理措施
	金额

万元
	治理措施
	金额

万元
	

	废水治理
	雨水、污水依托已建成雨污管网分流
	/
	雨水、污水依托已建成雨污管网分流
	/
	依托现有

	
	生活污水经新建化粪池处理后，定期清掏用作农肥
	1.5
	新建化粪池，生活污水经化粪池处理后用作灌溉
	2.0
	新建

	废气治理
	混合搅拌机及破碎机自带布袋，同时车间内安装机械排风措施，优化车间工作环境
	1.2
	混料、破碎产生的粉尘经设备自带除尘器处理后回用，车间内设置机械排风
	2.0
	新建

	
	8台挤出机上方分别安装一套集气装置，收集后统一引入15m排气筒排出
	6.8
	已建3台挤出机出气口上方分别设置集气装置，收集后经活性炭吸附装置处理，然后通过15m排气筒排出
	6
	新建

	噪声治理
	厂房隔声、距离衰减、优选低噪声设备，高噪声设备安装减振底座，必要时安装消声措施
	5.8
	合理布局、距离衰减、绿化吸声等
	/
	依托现有

	固废治理
	生活垃圾统一放在垃圾箱中，定期由环卫部门清运；不合格品返修后再利用；除尘器收集的粉尘集中收集后回用
	0.2
	生活垃圾统一放在垃圾箱中，定期由环卫部门清运；不合格品返修后再利用；除尘器收集的粉尘集中收集后回用；废包装材料收集后放置在一般固废区，定期外售
	   /
	新建

	合计
	/
	15.5
	/
	10
	


项目在建设过程中，严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目运营时，制订并落实必要的环境管理规章制度和岗位操作规程。

5、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告表主要结论与建议

环境影响报告表中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果的要求、工程建设对环境的影响及要求等内容见表5-1。

表5-1 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	混合搅拌、破碎
	颗粒物
	混合搅拌机及破碎机自带布袋，同时车间内安装机械排风措施，优化车间工作环境
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求

	
	1#排气筒（熔融挤出）
	非甲烷总烃
	8台挤出机上方分别安装一套集气装置，收集后统一引入15m排气筒排出
	

	水

污

染

物
	生活污水


	COD、SS、NH3-N、BOD5

动植物油
	项目无生产废水，生活污水经化粪池沤肥后，定期清掏用作农肥
	无外排

	固

体

废

物
	一般工业固废
	残次品及边角料
	统一收集返修、破碎后再利用
	确保不产生二次污染，固废全部得到妥善处置，实现零排放。

	
	
	除尘器收集粉尘
	集中收集后回用
	

	
	
	废包装材料
	统一收集后外售
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	收集后委托环卫部门清运
	

	
	危险废物
	废活性炭
	与有资质单位签订协议，委托处置
	

	噪

声
	通过厂房隔声、距离衰减、优选低噪声设备，高噪声设备安装减振底座，必要时安装消声等措施后，该项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：该项目建设后废水、废气、噪声经治理后达标排放，对周围环境影响较小，固体废物及时清运，对环境无危害。


环境影响报告表主要结论：项目产生的各项污染物均可得到有效处置，达标排放，对环境的影响较小，从环境影响的角度来讲，该项目建设可行。

5.2审批部门审批决定

环评审批部门审批决定及落实情况见表5-2，和县环境保护局对该项目的环境影响报告书的批复详见附件1。

表5-2环评批复落实情况检查

	环评批复要求
	执行情况

	项目混合搅拌工序、磨粉工序产生的粉尘经布袋除尘措施收集；挤出机的废气安装集气装置收集后进入活性炭吸附装置集中处理，处理后废气经15m高排气筒排放，确保废气无组织排放浓度满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中相关排放标准。
	已按环评要求落实，混料、破碎产生的粉尘经设备自带除尘器处理后回用，车间内设置机械排风；已建3台挤出机出气口上方分别设置集气装置，收集后经活性炭吸附装置处理，然后通过15m排气筒排出，满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中相关要求。

	实行雨污分流，设备冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农肥。
	已按环评要求落实。采用雨污分流，冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池沤肥后定期清掏用于周边农肥。

	尽量选用先进的低噪声机械设备，合理布置产噪设备，采取减振、隔声等措施保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准限值。
	已按环评要求落实。采取合理布局、距离衰减、绿化吸声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准限值。

	按照“资源化、减量化、无害化”原则对固体废物进行处置。废活性炭按危险废物要求交由有资质单位处置；废边角料进行破碎回用；废包装材料收集后回用或外售；生活垃圾交环卫部门统一处理。
	已按环评要求落实。生活垃圾统一放在垃圾箱中，定期由环卫部门清运；不合格品返修后再利用；除尘器收集的粉尘集中收集后回用；废包装材料收集后放置在一般固废区，定期外售；废活性炭暂存于危废库，建设单位与有资质单位签订协议，委托处置。


6、验收执行标准

6.1废气

混合搅拌、破碎粉尘、熔融挤出非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中排放限值。详见表6-1。

表6-1废气污染物排放标准

	污染物名称
	最高允许排放浓度(mg/m³)  
	最高允许排放速率

（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度
	排放速率（二级）
	监控点
	浓度(mg/m³)

	颗粒物
	120
	15m
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	非甲烷总烃
	
	
	10
	
	4.0


6.2噪声

建设项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。如表6-2所示：

表6-2 噪声排放标准

	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	GB12348-2008中2类
	昼间
	夜间

	
	60
	50


6.3 废水

本项目废水主要是职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田灌溉，不外排；设备冷却水循环使用不外排。

6.4固（液）体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及修改单要求。

6.5总量控制

本项目无废水外排，无需申请总量；固废均得到妥善处理，排放总量为零；废气主要为颗粒物0.733t/a，VOCS（以非甲烷总烃计）为0.581t/a。

7、验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中验收监测技术要求，通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。结合本项目的实际情况，具体监测内容如下。

7.1.1 废水

本项目废水主要是职工生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用于肥田，不外排；设备冷却水循环使用不外排；不设监测点。
7.1.2废气排放监测内容

7.1.2.1 有组织排放

结合环境影响报告表和本次验收调查现场确认，有组织废气的验收监测选取各个布袋除尘器总进口、总排口作为监测点。
表7-1 有组织排放监测内容

	废气名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	熔融挤出废气
	活性炭吸附装置总进口、总排口（共用1套装置、排气筒）
	非甲烷总烃
	3次/天，2天


7.1.2.2 无组织排放

结合环境影响报告表和本次验收调查现场确认，无组织废气的验收监测选取本项目厂界作为监测点。
表7-2 无组织排放监测内容

	无组织排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	生产车间
	上风向设置1个监测点，下风向浓度最高点处设置3个监测点
	颗粒物、非甲烷总烃
	4次/天，2天


7.1.3厂界噪声监测

结合环境影响评价报告表和本次验收调查现场确认，厂界噪声的验收监测选取厂界作为监测点。

表7-3 厂界噪声监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界外1m东、西、南、北各1个点
	昼夜等效连续A声级
	2天


8、质量保证和质量控制

本次验收监测采样及样品分析均严格按照《《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

1、及时了解生产情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求；

2、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗；所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

3、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制；

4、监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。

8.1 监测分析方法

监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法表
	类别
	项目
	监测分析方法
	依据

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008

	废气
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996

	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	HJ 836-2017

	
	非甲烷总烃
	气相色谱法
	HJ38-2017


8.2 监测仪器

本项目监测仪器为多功能声级计，大气采样仪，经计量部门检定并在有效期内。

8.3 人员能力

参与本次本次验收监测的人员都具有相应的资质。

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目噪声监测仪器测量前后均经声级校准仪校准，测量条件严格按规范要求进行。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
本项目气体监测选择了合适的方法，方法的检出限满足要求，被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内，大气采样仪在进入现场前对采样器流量计等进行校核，测量时严格按规范要求进行，实验分析采用平行加标等方法进行质量保证和控制。
9、验收监测结果

9.1生产工况

合肥谱尼测试科技有限公司于2018年10月10日-11日对本项目进行了环保验收监测工作。项目属于连续生产作业，验收监测期间，布袋除尘器、活性炭吸附装置等环保设施实际运行情况良好，验收期间生产工况稳定，满足验收监测的工况要求，具体工况证明见附件3。

表9-1 企业生产工况一览表

	日期
	产品类别
	设计生产数量

t/年
	实际加工数量

t/d
	生产负荷

%

	10月10日
	高分子集成墙面板
	5000t
	4.8
	28.8

	10月11日
	
	5000t
	5.0
	30.0


9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.2.1废水

本项目废水主要是职工生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用于肥田，不外排；设备冷却水循环使用不外排；未进行监测。
9.2.2.2废气

1.有组织排放

有组织排放监测结果见表9-2。

表9-2验收监测期间有组织废气监测结果表

	污染源名称
	检测项目
	计量

单位
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	2018.10.10
	2018.10.11
	
	

	
	
	
	①
	②
	③
	①
	②
	③
	
	

	活性炭吸附装置总进口
	排气筒高度
	m
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	标态风量
	m3/h
	1310
	1310
	1350
	1300
	1260
	1340
	/
	/

	
	非甲烷总烃

排放浓度
	mg/m3
	3.49
	3.51
	3.67
	7.30
	9.53
	7.34
	/
	/

	
	非甲烷总烃

排放速率
	kg/h
	0.0046
	0.0047
	0.0050
	0.0095
	0.012
	0.0098
	/
	/

	排气筒总出口
	排气筒高度
	m
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	/
	/

	
	标态流量
	m3/h
	1730
	1790
	1810
	1710
	1730
	1720
	/
	/

	
	非甲烷总烃

排放浓度
	mg/m3
	1.79
	1.74
	1.64
	5.57
	5.98
	5.41
	120
	达标

	
	非甲烷总烃

排放速率
	kg/h
	0.0031
	0.0031
	0.0030
	0.0095
	0.010
	0.0093
	10
	达标


本次有组织废气监测结果表明：排气筒高度为15米，熔融挤出废气中非甲烷总烃的排放浓度以及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放限值。

本项目有组织废气处理效率见表9-2。

表9-2 有组织废气处理效率情况一览表

	名称
	非甲烷总烃（熔融挤出）

	
	总进口
	总出口

	均值
	5.81mg/m3
	3.69mg/m3

	处理效率
	36.5%


2.无组织排放

无组织排放监测结果见表9-3。

表9-3验收监测期间无组织排放监测结果与评价表

	监测位置

检测项目、时间、频次
	监测结果 (mg/m3)
	标准值
	是否

达标

	
	○1#

上风向
	○2#

下风向
	○3#

下风向
	○4#

下风向
	
	

	颗粒物（mg/m3）
	2018.10.10
	1
	0.206
	0.338
	0.356
	0.319
	1.0
	达标

	
	
	2
	0.222
	0.370
	0.333
	0.333
	
	达标

	
	
	3
	0.207
	0.395
	0.377
	0.358
	
	达标

	
	
	4
	0.245
	0.339
	0.358
	0.339
	
	达标

	
	2018.10.11
	1
	0.220
	0.348
	0.348
	0.366
	
	达标

	
	
	2
	0.200
	0.364
	0.383
	0.346
	
	达标

	
	
	3
	0.238
	0.402
	0.384
	0.384
	
	达标

	
	
	4
	0.183
	0.366
	0.330
	0.385
	
	达标

	非甲烷总烃（mg/m3）
	2018.10.10
	1
	0.63
	1.78
	0.77
	0.64
	4.0
	达标

	
	
	2
	0.58
	0.84
	1.17
	0.90
	
	达标

	
	
	3
	0.44
	0.81
	0.59
	0.78
	
	达标

	
	
	4
	0.55
	1.06
	0.42
	1.64
	
	达标

	
	2018.10.11
	1
	0.49
	1.48
	1.12
	0.69
	
	达标

	
	
	2
	0.52
	1.58
	1.47
	0.82
	
	达标

	
	
	3
	0.55
	1.65
	1.44
	0.79
	
	达标

	
	
	4
	0.69
	1.42
	1.28
	0.77
	
	达标


 无组织废气监测结果表明:该项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

9.2.2.3厂界噪声

验收监测期间，厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。厂界噪声监测结果与评价见表9-4。

表9-4厂界噪声监测结果表

	监测位置
	监测日期
	等效声级dB（A）
	等效声级dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	1#厂界东
	2018.10.10
	53.8
	44.9

	
	2018.10.11
	52.7
	43.7

	2#厂界西
	2018.10.10
	55.4
	45.8

	
	2018.10.11
	53.2
	45.4

	3#厂界南
	2018.10.10
	56.4
	48.8

	
	2018.10.11
	57.6
	49.2

	4#厂界北
	2018.10.10
	50.6
	43.3

	
	2018.10.11
	52.7
	43.7

	标准限值
	60
	50

	是否达标
	达标
	达标


由监测结果表明：厂界外4个监测点位的昼夜噪声等效声级范围均符合标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

9.2.2.4污染物排放总量核算
本项目无生产废水，设备冷却水循环使用不外排；项目废水为员工生活污水，废水经化粪池沤肥后，用于周边农田灌溉，不外排，无需申请总量；固废均得到妥善处理，排放总量为零；混合搅拌、破碎粉尘采用设备自带的除尘设备进行处理，收集的粉尘回用，无需进行排放总量核算。熔融挤出废气中的非甲烷总烃排放总量为30.4kg/a，小于环评中的总量控制指标0.581t/a，符合要求。

9.3工程建设对环境的影响

根据各项污染物的监测结果表明：有组织废气中非甲烷总烃的排放浓度以及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放限值；无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，工程建设对周边环境影响较小。

10、验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 污染物排放监测结果

根据验收监测结果，本项目熔融挤出废气中非甲烷总烃的排放浓度以及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放限值；混合搅拌、破碎产生的颗粒物以及熔融挤出产生的非甲烷总烃排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，各项污染物均达标排放。

10.2 工程建设对环境的影响

和县爱勤塑料板材有限公司产生的废气、废水、噪声、固废都得到了有效的处理，各项污染物均达标排放；本项目以厂界为中心需设置100m环境防护距离，目前环境防护距离内无居民区、学校等敏感点，符合要求。本项目建设对周边环境影响较小对周边环境影响较小。因此，建议本项目通过环境保护验收。

10.3 建议

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。

3、因市场需求限制，只建设3条PVC生产线，待后期5条PVC生产线建成后需对其进行竣工环境保护验收工作。 
4、因项目使用到碳酸钙，原料运输加工时会产生粉尘，建议建设单位对厂区道路和地面及时清扫，洒水，减少二次扬尘的产生。

5、完善排污口警示标志的设置。

6、完善危废台账等相关记录。

11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产5000吨高分子集成墙面板项目
	项目代码
	/
	建设地点
	和县香泉镇张集社区南庄路88号

	
	行业类别
	C2922塑料板、管、型材制造
	建设性质
	新建■ 改扩建□  技改□

	
	设计生产能力
	5000吨
	实际生产能力
	1875吨
	环评单位
	安徽伊尔思环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	马鞍山市和县环境保护局
	审批文号
	和环行审 [2017]71号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017.11
	竣工日期
	2018.10
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	和县爱勤塑料板材有限公司
	环保设施施工单位
	和县爱勤塑料板材有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	马鞍山市环美质检技术服务有限公司
	环保设施监测单位
	合肥谱尼测试科技有限公司
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算(万元)
	700
	环保投资总概算
	15.5
	所占比例
	2.2%

	
	实际总投资(万元)
	550
	实际环保投资
	10
	所占比例
	1.8%

	
	废水治理(万元)
	2.0
	废气治理(万元)
	8.0
	噪声治理(万元)
	-

	
	固体废物治理(万元)
	-
	绿化及生态治理(万元)
	-
	其他(万元)
	-

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-
	年平均工作时（日）
	300

	运营单位
	和县爱勤塑料板材有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	91340523MA2NUH5DX4
	验收时间
	2018.11

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	非甲烷总烃
	
	3.69mg/m3
	120mg/m3
	6.08kg
	
	30.4kg
	0.581t
	
	30.4kg
	
	
	-30.4Kg


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 《关于和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表的批复》
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附件2 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环保竣工验收监测委托书[image: image4.png]€ P TR R S Y
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附件3 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环保竣工验收期间工况证明
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附件4 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目危废合同
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附件5 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环保设施照片、危废库照片
混合搅拌废气处理设施：
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破碎废气处理设施：                危废库：


熔融挤出废气集气罩：              
[image: image11.jpg]



熔融挤出废气处理设施和排气筒： 
[image: image12.jpg]




附件6 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目保竣工验收监测检测报告和现场采样照片
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附图1 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目平面布置图



附图2 和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目周边环境概况图










附图3 和县爱勤塑料板材有限公司地理位置图   
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