
和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目
阶段性竣工环境保护验收监测报告
2018年12月2日，和县爱勤塑料板材有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《企业自主环保验收管理指导意见》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织召开了和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目竣工环境保护验收会。参加会议的有和县爱勤塑料板材有限公司（建设单位）、马鞍山市环美质检技术服务有限公司（验收调查单位）等单位的代表和专家。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了相关单位的汇报，查阅了项目技术资料，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

位于和县香泉镇张集社区南庄路88号，租赁生产厂房、办公楼等，项目占地面积2300平方米，含混合机、塑料挤出生产线、破碎机等生产设备。
（二）建设过程环保审批情况

和县发展和改革委员会于2017年8月4日以和发改行审[2017]98号：《关于和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目备案的通知》，对该项目予以备案立项。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，和县爱勤塑料板材有限公司委托安徽伊尔思环境科技有限公司编制《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》，呈报给环保主管部门审批。马鞍山市和县环保局于2017年10月13日以乌环行审[2017]71号对《和县爱勤塑料板材有限公司年产5000吨高分子集成墙面板项目环境影响报告表》予以批复。

项目于2017年11月开工建设，2018年10月竣工并试运行。本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资550万元，环保投资10万元，占总投资的1.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为和县爱勤塑料板材有限公司高档年产5000吨高分子集成墙面板项目建设的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，由于市场原因，目前只建设3条塑料挤出生产线，项目进行阶段性验收，本次验收内容只包括现有的3条塑料挤出生产线及其他公辅工程和环保工程，未建设的5条塑料挤出生产线建设后需对该工艺进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

项目在建设过程中，与环评阶段存在以下变动情况：

项目环评中设置8条PVC生产线，因市场需求等原因，目前只建设3条，产量为设计的3/8，后期建设剩余5条PVC生产线时需对其进行竣工环保验收。   

因设备减少，项目实际总投资减少150万元（包括设备投资、环保投资等）、环保投资减少5.5万元（包括5套集气装置、设备消音装置等费用）、环保设备（5套集气装置、设备消声装置等）、原辅材料用量（具体见表3-3）、人员减少5人、废气、废水等产生量均有所减少。新增胶水6t，混合破碎设备冷却水300t，因企业与环评单位沟通不足，导致遗漏，产量未变。

因场地限制，混料工段与原料仓库位置对调，循环水池调整至生产厂房西南部，其他内容与环评建设内容一致，未发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目无生产废水，用水主要为自职工生活用水和循环冷却水，项目不设食堂、浴室等其他生活设施，员工用餐由盒饭解决。生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。厂房西南角设置一座冷却循环水池，容积为200m3，冷却水不断循环使用，不外排。建设项目废水中主要污染物为COD、SS和NH3-N，BOD5和动植物油，年排放废水量180吨。
（二）废气
项目废气主要为挤出废气、混合搅拌及破碎产生粉尘。建设单位混合搅拌机、粉碎机均自带布袋除尘器（处理风量5000m3/h，集气效率95%，处理效率95%），经处理后定期收集回用。建设单位在每台挤出机挤出口上方安装风量为3000m3/h的集气装置，收集效率不低于85%，废气经管道收集后经活性炭吸附装置（处理风量24000m3/h，为后5条生产线预留）处理后由15m排气筒排出。

（三）噪声
本项目的噪声主要是高速混合机、破碎机等产生的噪声，其噪声值在80～100dB(A)。采取的治理措施如下：厂房隔声、合理布局、距离衰减、绿化吸声等。

固废

除尘器收集粉尘、残次品及废边角料、废活性炭、废包装材料、员工生活垃圾等。生活垃圾统一放在垃圾箱中，定期由环卫部门清运；不合格品返修后再利用；除尘器收集的粉尘集中收集后回用；废包装材料收集后放置在一般固废区，定期外售；废活性炭暂存于危废库，建设单位与有资质单位签订协议，委托处置。

四、环境保护设施调试效果
（一）废水
本项目废水主要是职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田灌溉，不外排；设备冷却水循环使用不外排。
（二）废气
有组织废气监测结果表明：排气筒高度为15米，废气中非甲烷总烃的排放浓度以及排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放限值。无组织废气监测结果表明:该项目无组织废气颗粒物和非甲烷总烃排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声
经采取措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

（四）固废

生活垃圾统一放在垃圾箱中，定期由环卫部门清运；不合格品返修后再利用；除尘器收集的粉尘集中收集后回用；废包装材料收集后放置在一般固废区，定期外售；废活性炭暂存于危废库，建设单位与有资质单位签订协议，委托处置。

一般固废暂存区位于生产车间内西北部，占地面积约15m2，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 

企业将危险库设置于冷却水池东部，建筑面积约15m2，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及修改单要求。
五、项目对环境的影响

根据监测结果，各项污染物排放指标均满足环评报告及其批复要求，对区域环境影响较小。

验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，项目符合验收标准，通过验收。

后续要求

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。

3、因市场需求限制，只建设3条PVC生产线，待后期5条PVC生产线建成后需对其进行竣工环境保护验收工作。 

[image: image1.png]& EREARAERE, O E T Bk, RAAERE
Ak, WP ML E

SR AHRE

A

2018




4、因项目使用到碳酸钙，原料运输加工时会产生粉尘，建议建设单位对厂区道路和地面及时清扫，洒水，减少二次扬尘的产生。

5、完善排污口警示标志的设置。

6、完善危废台账等相关记录。

八、验收人员名单附后

                           验收组组长：

                                  2018年12月2日
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