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1、验收项目概况

马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目位于郑蒲港新区规划赵上路以西，规划置信北路以南，姥桥公租房以东，镇淮一期安置房以北。总占地面积约 58963.7m2，总建筑面积 173911.55m2，其中地上计容建筑面积为 149300.88m2，包括住宅建筑面积 136205.72m2，配套用房面积6614.54m2，容积率 2.53，建筑密度 18.1%，绿地率 35.2%。

马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会经济发展局于2016年8月31日发布了《关于郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目备案的批复》，同意该项目立项（批准文号：郑经发函【2016】72号）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，马鞍山垦发置业有限公司于2016年7月委托安徽师范大学承担该项目环境影响评价工作并编制出《马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表》。

2016年11月9日本项目取得了郑蒲港新区环境保护局《关于马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表的批复》（郑环表批字【2016】13号），2019年3月14日马鞍山垦发置业有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目做竣工环境保护验收监测，组织专业技术人员依据《马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表》、《关于马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表的批复》以及验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出验收监测方案并确定验收范围，此次验收范围为马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2019年3月23、24日对该项目环境噪声等排放状况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。
表1-1 验收项目概况一览表

	项目名称
	马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目

	建设单位
	马鞍山垦发置业有限公司

	建设地点
	马鞍山市郑蒲港新区规划赵上路以西，规划置信北路以南，姥桥公租房以东，镇淮一期安置房以北。

	法人代表
	林贤传
	联系人
	许海峰

	联系电话
	15155156632
	传真
	/
	邮政编码
	243000

	环境影响评价

报告表名称
	《马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表》

	项目环境影响

评价单位
	安徽师范大学

	环境保护设施

施工单位
	马鞍山垦发置业有限公司

	建设项目性质
	新建
	行业类别
	K7010房地产开发经营

	立项审批部门
	马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会经济发展局
	批准文号
	郑经发函

[2016]72号

	环评报告

审批部门
	马鞍山市郑浦港新区环保局
	批准文号
	郑环表批字

[2016]13号

	概算总投资
	48000万元
	其中环保投资
	303万元
	比例
	0.63%

	验收实际总投资
	48078万元
	其中环保投资
	320万元
	比例
	0.67%

	占地面积
	58963.7m2
	建筑面积
	173911.55m2

	开工建设时间
	2017年1月
	预期投产日期
	2019年4月

	初步设计工程规模
	项目初步总体建设内容为9栋住宅楼、1栋商铺、1个活动中心

	实际工程规模
	项目总体建设内容为9栋住宅楼、1栋商铺、1个活动中心


2、验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》      （2015年1月1日起施行）

2、《中华人民共和国大气污染防治法》 （2016年1月1日起施行）

3、《中华人民共和国水污染防治法》   （2017年6月27日起施行）

4、《中华人民共和国固体废物污染环境保护法（修改）》         （2016年11月7日起施行）

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                   （1997年3月1日起施行）

6、《建设项目环境保护管理条例》         （国令第682号 ，2017年10月1日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》）

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                     （国环规环评[2017]4号 2017年11月22日发布）

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）

9、《安徽省环境管理保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）

10、“关于马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目备案的通知”（马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会经济发展局，郑经发函【2016】72号）

11、《马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表》 （安徽师范大学，2016年9月）

16、《关于马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表的批复》郑环表批字[2016]13号（郑蒲港新区环保局，2016年11月9日）

17、《马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目竣工环境保护验收监测委托书》     （2019年3月14日）
18、《马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目竣工验收检测报告》（合肥谱尼测试科技有限公司，2019年3月27日）

3、工程建设情况

3.1建设内容

该项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程及景观工程组成，项目建设内容组成见表3-1。

表3-1 项目建设内容组成

	工程类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模

	主体工程
	住宅楼
	住宅楼
	共9栋住宅楼，总建筑面积136205.72m2

	辅助工程
	商业用房
	总建筑面积6480.62m2

	
	活动中心
	建筑面积2152m2

	
	物业用房
	建筑面积432.01m2

	
	社区组织用房
	建筑面积319.42m2

	
	文体活动室
	建筑面积918m2

	
	社区卫生服务站
	建筑面积241.11m2

	
	消控室
	建筑面积81m2

	
	公厕
	建筑面积60m2

	
	配电房
	建筑面积960m2

	
	地下机动停车库
	516个停车位

	
	地上机动停车库
	381个停车位

	公用工程
	供电
	配电室、变电箱以及输送电路等
	地块所有单体均为380/220V供电，高压电源引自市政电网，住宅进线方式为低压电力电缆埋地引入。

	
	给水
	生活、消防给水管网以及消防配套设施
	市政供水管网，381634t/a

	
	排水
	生活污水、排水管网以及配套设施
	市政污水管网，292023t/a

	
	电信及通讯系统
	依托当地通讯设施

	环保工程
	废气
	地下车库通风系统

	
	废水
	项目区污水经化粪池处理后排入市政污水管网

	
	噪声
	隔声、消声、减振

	
	绿化
	绿化面积20755m2


3.2工程占地及平面布置

马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目位于郑蒲港新区规划赵上路以西，规划置信北路以南，姥桥公租房以东，镇淮一期安置房以北。总占地面积约 58963.7m2，总建筑面积 173911.55m2，其中地上计容建筑面积为 149300.88m2，包括住宅建筑面积 136205.72m2，配套用房面积6614.54m2，容积率 2.53，建筑密度 18.1%，绿地率 35.2%。
综上所述，项目平面布置较合理，配套设施完善。项目纳入竣工环境保护验收管理。

3.3环保投资情况

建设项目用于环境保护的投资预算与实际投资对比见下表3.2。

表3.2 环境保护投资一览表

	类别
	项目
	防治措施
	投资估算

（万元）
	实际投资

（万元）

	施工期
	施工扬尘防治措施
	施工场界设置围墙
	45
	45

	
	
	材料运输及堆放时设蓬盖
	5
	5

	
	
	粉状材料设专用库房
	10
	13

	
	
	施工期场地保洁
	3
	3

	
	
	施工场地洒水抑尘
	5
	5

	
	施工噪声防治措施
	加装消声设施
	10
	10

	
	
	离敏感点较近的设备设置掩蔽物，设置移动隔声屏障
	24
	24

	
	
	控制运输车辆的鸣笛
	/
	/

	
	施工废水防治措施
	施工场地设沉淀池
	4
	4

	
	
	施工场地设除油池
	3
	3

	
	
	施工营地设临时厕所
	3
	3

	
	施工人员生活垃圾防治措施
	施工营地设垃圾桶或垃圾坑
	3
	3

	
	
	及时清运施工人员生活垃圾
	3
	3

	
	
	因项目施工损坏的地方道路，施工结束后及时修复或赔偿
	8
	8

	营运期
	污水防治措施
	化粪池
	20
	26

	
	
	雨污分流
	30
	30

	
	
	排污口规范化设置
	2
	2

	
	垃圾防治措施
	垃圾桶
	2
	2

	
	
	生活垃圾的收集、清运
	7
	7

	
	噪声防治措施
	设置在建筑物的密闭房间并对其进行减震、消声措施
	50
	58

	
	
	鸣笛管理、设置绿化带、种植高大树种
	30
	30

	
	废气防治措施
	及时清理、喷洒除臭剂
	10
	10

	
	
	绿化面积19492.81m2
	26
	26

	合计（万元）
	303
	320

	项目实际总投资（万元）
	/
	48078

	占总投资（%）
	/
	0.67


建设单位根据实际情况对环保投资进行落实，保证污染物达标排放。本次验收亦针对项目实际建成建筑进行验收。

3.4 水平衡分析

项目供水由市政供水管网供给，满足本工程的生活与消防用水。排水实行雨污分流，项目区污水经化粪池处理后排入镇淮污水处理厂。项目总用水量为381634t/a，废水排放量为292023t/a，（排水系数取0.85），项目排水量详见水平衡图见3-1及3-2。建设项目水量平衡分析如下：

项目区污水经化粪池处理后排入镇淮污水处理厂。

鉴于建设项目所在地属于镇淮污水处理厂的收水范围之内，因此，只要项目所排废水满足《污水综合排放标准》三级标准及镇淮污水处理厂接管标准，可排污水处理厂处理。由上表可知该项目所排污水经小区内化粪池处理后排放浓度能达到《污水综合排放标准》三级标准要求，因此，污水经市政污水管网排入镇淮污水处理厂处理可行。
4、环评回顾及环评批复的要求

4.1环评回顾
1、工程概况  

马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目位于郑蒲港新区规划赵上路以西，规划置信北路以南，姥桥公租房以东，镇淮一期安置房以北。总占地面积约 58963.7m2，总建筑面积 173911.55m2，其中地上计容建筑面积为 149300.88m2，包括住宅建筑面积 136205.72m2，配套用房面积6614.54m2，容积率 2.53，建筑密度 18.1%，绿地率 35.2%。

该项目已于2016年8月31日经马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会经济发展局以郑经发函[2016]72号文备案立项。 

2、 选址论证

本次工程位于马鞍山市郑蒲港新区内，符合郑蒲港新区总体规划，资源、交通、供水和排水设施方便较为完善，项目的实施不会造成明显的环境影响，因此，该项目的选址是可行的。

3、环境质量现状评价

项目所在区域大气污染物NO2 、SO2、PM10日均浓度范围满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值。

项目区纳污水体太阳河水质能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准要求。

项目区区域噪声昼、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准；交通噪声昼、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4a类标准。

4、 建设项目施工期污染状况及其环境影响及对策分析

1）、项目施工期废水主要为施工区的场地、建材和施工设备冲洗废水以及施工人员的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。该部分废水排放量不大，且可以进入城市下水道，只要加强施工管理，防止用水无节制，造成浪费，对周围水环境影响甚微。

2）、项目施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，以及施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等，通过施工过程管理措施的落实，可以减轻影响程度，同时其影响范围是有限的，而且是短期的局部影响。施工单位必须严格的执行有关规定，将影响程度降到最低。

3）、建筑物装饰装修时，室内环境污染控制应遵守住宅装饰装修工程施工规范，并应符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的国家现行规定。设计、施工应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。装修阶段对周围环境的影响较小且是暂时性的。

4）、施工期噪声污染是本项目的主要环境问题，噪声源主要为挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆等施工机械以及空气泵等产生的施工噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）和《合肥市环境噪声污染防治条例》的有关规定，合理安排施工作业时间，午间（12:00～14:00）及夜间（22:00～6:00）禁止一切产噪设备施工，以免影响附近居民的休息。以降低和减少噪声对周围居民的影响。

5、 建设项目营运期污染状况及其环境影响及对策分析

1）、建设项目区实行雨污分流，雨水进入城市雨水管网，项目废水主要为居民生活污水、商业废水等，年废水排放量为292023t，主要污染物为COD、BOD5、SS 、粪大肠菌群和NH3-N。项目区污水经化粪池处理后排入镇淮污水处理厂，因此不会降低项目区现有地表水环境功能。

2）、建设项目废气污染源为汽车尾气（主要污染物CnHm、CO、NOx等）、饮食油烟、垃圾收集点产生的恶臭。地下车库设有防火与平时通风相结合的排烟系统，平时可开启通风机通风，排除无组织排放的汽车尾气，地下车库废气排放口设置在绿地中，避开居民活动区域，以减少对居民的影响；由于没有垃圾的集中堆放，垃圾收集点产生的恶臭气体较少。本项目产生的食堂油烟经过净化处理达标后沿油烟管道引至楼顶排放。排放口朝向避开住宅楼及周边敏感点，不会对周围空气环境产生明显不良影响。

3）、建设项目噪声源有水泵、配电房、电梯井等产生的设备噪声，汽车进出停车场产生的交通噪声，商铺产生的社会噪声。建议项目区选用低噪设备，汽车进出的停车场采用禁鸣等措施。

4）、建设项目固体废物主要为居民生活、一般商业用房垃圾。生活垃圾由环卫工人每日清运。

6、 三同时验收一览表

该项目所涉及到的各项环保措施必须严格遵循“三同时”制度，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，各项环保措施“三同时”验收项目见表4-1。

表4-1  “三同时”验收一览表

	时段类别
	环保措施
	环保投资（万元）
	治理效果

	施工期
	施工扬尘防治措施
	施工场界设置围墙
	45
	施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放要求

	
	
	材料运输及堆放时设蓬盖
	5
	

	
	
	粉状材料设专用库房
	13
	

	
	
	施工期场地保洁
	3
	

	
	
	施工场地洒水抑尘
	5
	

	
	施工噪声防治措施
	加装消声设施
	10
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求

	
	
	离敏感点较近的设备设置掩蔽物，设置移动隔声屏障
	24
	

	
	
	控制运输车辆的鸣笛
	/
	

	
	施工废水防治措施
	施工场地设沉淀池
	4
	施工期生活污水经化粪池预处理排入市政污水管网

	
	
	施工场地设除油池
	3
	

	
	
	施工营地设临时厕所
	3
	

	
	施工人员生活垃圾防治措施
	施工营地设垃圾桶或垃圾坑
	3
	卫生处理处置

	
	
	及时清运施工人员生活垃圾
	3
	

	
	
	因项目施工损坏的地方道路，施工结束后及时修复或赔偿
	8
	

	营运期
	污水防治措施
	化粪池
	26
	污水经化粪池处理后排入镇淮污水处理厂

	
	
	雨污分流
	30
	

	
	
	排污口规范化设置
	2
	

	
	垃圾防治措施
	垃圾桶
	2
	安全处理处置

	
	
	生活垃圾的收集、清运
	7
	

	
	噪声防治措施
	设置在建筑物的密闭房间并对其进行减震、消声措施
	58
	满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表2类区标准

	
	
	鸣笛管理、设置绿化带、种植高大树种
	30
	

	
	废气防治措施
	及时清理、喷洒除臭剂
	10
	达标排放

	
	
	设置绿化隔离带
	26
	

	合计
	320
	占工程总投资的0.67%


7结论

马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目符合马鞍山郑蒲港新区总体规划以及有关技术规范的要求。采用本评价推荐的污染防治措施后，各项污染物实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别；同时认真贯彻落实建设项目“三同时”制度，将各项环保治理措施落实到位，保证各个治理设备的正常运转。综上所述，从环境保护角度来看，该项目选址合适，项目可行。
8建议

（1）马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目在施工时应尽量避免对地表的大填大挖，注意土方平衡，可能保留的原有树木和绿地应尽量保留；规划建设时应注意绿地规划，植树种草，乔灌草合理配置，鼓励垂直绿化。

（2）项目入住期应做好生活垃圾的收集、管理和清运工作；注意做好绿化的管理和维护工作；认真落实交通噪声防治措施，以保障项目区内业主正常生活，油烟排口远离居民住宅楼，从而创造优良的居住环境，充分体现以人为本的特点，真正做到社会效益、环境效益和经济效益相统一。 

4.2 环评批复的要求

马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会经济发展局于2016年8月以郑经发函[2016]72号文件对该项目进行了备案，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，根据本项目《报告表》评价结论及技术评审意见，批复如下：

一、严格按环评报告表的要求实施、落实污染防治措施，执行“三同时”制度，确保各项污染物稳定达标排放。

二、加强施工期的环境管理，强化施工期污染防治和生态环境保护工作，重点做好周边居民点等环境敏感目标的保护，将施工期的环境影响降至最低。

（一）严格控制大气污染，合理安排施工方式和作业时间，加强对施工车辆的运输方式、路线和频次的管理，加强施工现场的抑尘工作，在施工场地须定期进行洒水抑尘，避免建筑材料露天堆放，采用商品混凝土，避免现场搅拌等措施，尽量减少项目施工场地扬尘和粉尘对周围环境的影响。

（二）施工过程中产生的固体废弃物要集中收集，及时清运至指定场所，防止二次污染。

（三）加强施工期废水及生活污水的处理，未经处理不得随意排放。

（四）强化噪声管理控制。施工期产生的噪声经减振、隔声等降噪措施，厂界噪声需符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。因工艺要求，确需夜间施工，须提前办理施工许可证，并禁止使用高噪声设备。

三、严格落实小区建成后污染防治措施，确保污染物达标排放。

（一）采用雨污分流制，项目营运期产生的废水经化粪池处理达标后，接管进入镇淮小区污水处理厂集中处理，本项目无生产废水外排。

（二）固体垃圾实行袋装分类收集，并委托相关部门及时清运，做到固体垃圾区日产日清日运。

（三）选用合适树种，进行绿化，类化小区环境，提高局部区域大气自净能力，合理设置地下停车库排风口位置，以避免对邻近住宅和地面人群产生影响。小区所在区域执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2008）中二级标准要求。

（四）项目要合理布局，对各类水泵、风机、冷却塔、配电房设备、汽车停车库排风机等主要产噪设备要采取有效消声、隔声、减振等防治措施，使小区所在区域噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准要求。

（五）本次环评不包括规划商业服务区环境影响等内容，商业服务区用途确定后，并在房屋预售时，履行告知义务，同时应按规定重新履行环评文件报批手续。

四、项目建设必须严格执行污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度，项目工程竣工后，按照规定履行环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投入运行。郑浦港新区安环局负责该项目环境保护“三同时”的日常监督。

五、项目性质、规模、内容、建设地点、生产工艺和防治措施发生重大变更时，应依法重新履行相关审批手续。

污染物的排放及防治措施

5.1废水的排放及防治措施

施工期间的废水主要是施工废水和生活污水。施工单位建设临时排水管将外排废水引入市政污水管网排放。

项目营运期间产生的生活废水和商业废水通过污水管排入镇淮污水处理厂处理，最终排入太阳河。


综上所述，施工期间的废水污染防治措施已按环评要求得到落实，项目营运期间的废水污染防治设施、雨污水管网已按要求铺设并接入市政管网，已落实环评报告上的要求，雨污水接管位置见附件。

5.2 废气的排放及防治措施

施工期废气主要时施工扬尘、汽车尾气，施工期扬尘、粉尘主要是由施工作业产生的、施工现场交通运输产生的、道路里面松散的灰尘由风力作用产生的扬尘。在运输时严格控制车辆运输时间，避免在人流高峰期运输，并适时洒水抑尘等。实际施工建设时项目施工场界设置防尘网进行防尘，在项目区周界种植树木减缓风力扬尘的作用，并按照要求在脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免二次扬尘；开挖出的土石方应加上围网，且表面用丝网覆盖，在干旱少雨季节进行洒水抑尘，加强运输车辆的进出管理，限制车速，达到减轻大气污染的效果。

项目建成居民入住时主要产生的废气污染物包括生活废气、汽车尾气、垃圾收集点恶臭1）地下停车库已按环评报告的要求设置机械排风口，加强车库通风，排风不小于6次/时，送风不小于5次/时进行排风，并已按照（JGJ100-98）《汽车库建筑设计规范》在下风向设置出风口，出风口位置远离人群集中区。2）垃圾收集点臭气建设单位对于移动式垃圾收集箱采用开口密闭式容器收集垃圾，移动式垃圾收集箱应定期清洗，保持清洁。环卫工人做到每日清运垃圾，垃圾清运过程中，保持地面清洁。3）厨房油烟待项目居民和用户入住后由住户自行安装油烟净化器或抽油烟机对厨房油烟进行收集排放。

5.3 噪声的排放及防治措施

项目施工阶段产生的噪声项目施工方按照环评报告中的要求在项目四周设置屏障隔挡，起到防尘隔声的作用；在使用高噪声的设备时设置临时隔声屏障，减少对外界的影响；在施工时间、施工工序上合理安排，减少高噪声设备使用次数。项目施工期间已按照要求采取了相应的隔音降噪措施。
在营运期间噪声主要包括建设施设备噪声、停车场噪声。本项目区内部产噪设备主要有车库排风系统、配电设备、水泵房水泵、电梯间电梯井等。排风系统、水泵均放置在负一层的地下车库、水泵房、配电房内，房内做全封闭，内墙、天花板采用隔声建筑，配电房和水泵采取机组消音及机房墙面做吸音处理，设置独立基础，基座采用橡胶隔震器；车库各进出风管连接处皆设置帆布软管，并设消音器。采取以上消声、隔声处理后噪声可以降低约35分贝，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的三级标准，对项目区的声环境影响较小。

5.4 固体废物的排放及防治措施

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾、弃方和施工人员的生活垃圾。包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。经与项目施工监理核实，在施工期加强施工规范管理，施工时已建立临时垃圾堆放点，对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾进行分类回收、处理。

入住期项目区固体废物主要为生活垃圾和商业垃圾。建设项目区已按要求设置垃圾收集点，在小区内合理摆放若干垃圾桶，产生的生活垃圾和商铺的商业垃圾每日由环卫工人清运出小区，最终送往垃圾填埋场卫生填埋。

综上所述，项目在施工期和入住期已按环评报告的要求落实固体废物的收集处置措施，项目产生固体废物交由环卫部门集中处置。
6、验收监测技术规范及评价标准
6.1监测技术规范

本项目环境保护验收监测规范主要有：

1、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）；

2、检测分析方法见表6-1。
表6-1 采样、监测分析方法及依据
	项目
	监测分析方法
	依据

	生活环境噪声
	社会生活环境噪声排放标准
	GB22337-2008


6.2验收评价标准

（二） 噪声排放验收评价标准

生活环境噪声排放满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。如下表6-3所示。

表6-3噪声排放标准限值
	边界位置
	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	
	
	昼间
	夜间

	小区东、南、西、北侧
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
	60
	50


7、验收监测的质量控制和质量保证

（一）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗；

（二）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制；

（三）监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。
验收监测内容、结果及评价
8.1验收监测范围

由于房地产企业的特殊性，在本次验收之前以及验收过程中，该建设项目并没有住户进行入住和装修，因此在验收过程中无法监测该项目的生活废水及废气情况，因此本次监测仅对企业的噪声进行监测，待后期验收结束后，有住户入住，建设单位再另行监测住户排出的废气及废水。此外根据该建设单位的建设项目环评报告表提出，该建设单位项目不同于一般的工业项目，因此本项目无需设立环境管理机构。故本次没有对建设单位的环境治理设施设备建设落实情况进行同步检查。
8.2 噪声监测内容、结果及评价

（一）噪声监测内容

监测点位：在边界东、南、西、北共布设4个监测点；

监测项目：等效A声级Leq（dB）；

监测批次：昼、夜间各一次，监测2天；

（二）噪声监测结果及评价

	测点编号
	监测位置
	主要噪声源
	等效声级dB（A）
	执行标准
	是否

达标

	
	
	
	2019.3.23
	2019.3.24
	
	

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1#
	北厂界
	环境

噪声
	48.5
	42.1
	46.4
	41.1
	60
	50
	达标

	2#
	西厂界
	
	40.7
	42.5
	44.9
	42.5
	
	
	达标

	3#
	南厂界
	
	43.3
	41.4
	43.6
	41.3
	
	
	达标

	4#
	东厂界
	
	44.0
	44.5
	43.9
	42.2
	
	
	达标


根据监测结果，东、南、西、北厂界噪声均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

9、环境管理检查情况及环评批复落实情况

该项目环境管理情况检查内容详见表9-1。项目环评批复落实情况检查详见下表9-2。
表9-1 环境管理情况检查
	序号
	环境管理检查内容
	环境管理内容执行情况

	1
	“三同时”制度执行情况
	本项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。

	2
	公司环境管理体系、制度、机构建设情况
	未建立。环评报告10.1节说明“由于该项目不同于一般的工业项目，因此本项目无需设立环境管理机构。”

	3
	环保设施建设、运行及维护情况
	1）废水处理设施建设情况：生活污水处理用化粪池已建成、生活污水经化粪池处理后已接入市政污水管网，送至镇淮污水处理厂处理。

2）废气处理设施建设情况：地下室车库已建机械排风系统由排气口引至室外绿地中排放，以减少对居民的影响；项目垃圾采用垃圾桶收集，不集中堆放，且日产日清，垃圾收集点产生的恶臭气体较少。

3）防治噪声污染设施建设情况：住宅区内的水泵房、配电房、电梯井等产噪设施已设置减振隔音措施，防止低频噪声对居民产生影响；临路住宅楼已加装隔音窗。

	4
	排污口规范化整治情况
	废水排污口有明确的标识


表9-2 环评批复落实情况检查

	序号
	环评批复要求
	执行情况

	1
	严格执行环保“三同时”制度
	已按要求落实。

	2
	加强施工期的环境管理，强化施工期污染防治和生态环境保护工作，重点做好周边居民点等环境敏感目标的保护，将施工期的环境影响降至最低。
	已按要求落实。

	3
	采用雨污分流制，项目营运期产生的废水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网接管进入镇淮污水处理厂处理，最终排入太阳河。严禁未处理的污水直接外排
	已落实报告书中“雨污分流”原则铺设管道，雨水管网已与城市雨水主管网对接；已落实报告中关于生活污水处理达标后排放

	4
	项目要合理布局，对各类水泵、风机、冷却塔、配电房设备、汽车停车库排风机等主要产噪设备要采取有效消声、隔声、减振等防治措施，使小区所在区域噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准要求。
	已落实，小区内大功率设备均采用隔音降噪措施，噪音可达到标准线之后排放。

	5
	固体垃圾实行袋装分类收集，小区内必须配备一定数量的垃圾桶，并委托相关部门及时清运，做到固体垃圾区日产日清日运。
	已落实，地下排风口和垃圾收集点已设置，垃圾日产日清，可防止恶臭对附近居民产生影响。


10、环境影响调查

2017年1月，项目投入施工；2019年1月，项目建设完成。施工期的主要建设内容有基础工程（土方、基建等）、主体工程（多层住宅建设）、辅助工程（商铺、活动中心、门卫室、配电房、绿化等）。

10.1 施工期环境影响调查

（1）施工扬尘 

施工期大气污染源主要来自施工扬尘、运输扬尘和汽车尾气。

项目为减少扬尘对周围大气环境的影响，施工场进行了各项施工扬尘防治措施：在施工场地外围设置围挡；采取定期洒水、及时清扫路面、降低车速措施减少运输扬尘；土方作业时对作业面适当喷水，减少扬尘。

根据现场踏勘，项目周边无风景名胜区及文物保护单位，且项目施工采取了各项防尘措施，项目建设对其环境空气影响较小。项目施工期大气污染防治措施得到严格落实，施工过程中没有接到有关本项目大气污染的环保投诉。 

（2）施工期噪声 

项目施工期间对周边声环境影响不大，且随着工程的结束，影响随之消失。项目合理安排施工时间，严禁夜间（22:00~6:00）施工，严禁夜间运输，同时减少高噪设备的同时使用数量；对设备进行定期保养和维护，减少因设备老旧而产生的噪声。

项目施工期噪声污染防治措施得到严格落实，施工过程中没有接到有关本项目噪声污染的环保投诉。 

（3）废水 

施工期间水污染源主要是施工队伍产生的生活污水。项目在施工现场必须建造废临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，部分重复使用，其他的用于道路洒水。施工队伍产生的生活污水经配套的污水处理设施处理后排入污水管网，最终排入太阳河。

项目施工期的防治水污染措施得到落实，施工过程中没有接到有关本项目水污染的环保投诉。 

（4）固体废物 

项目施工过程中产生的建筑垃圾集中堆放，定时清运，施工弃土就地用于回填，不能利用的选择合适的弃土场倾倒；生活垃圾集中收集到垃圾桶，定时清运，不对周围环境产生影响。固体废物处理处置措施得到严格落实，不产生二次污染，施工过程中没有接到有关本项目的环保投诉。 

（5）生态环境

项目施工开挖地表，在雨季不可避免的产生一定程度的水土流失，为防止水土流失对周围环境的影响，采取如下水土流失防护措施：加强管理，砂石料堆放在指定的地点，雨季要采取遮挡措施，防止雨水冲刷；在施工场地内建临时排水沟，并在排水沟交汇处设置临时沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙淤积地下排水系统；施工期后对空置场地进行绿化，采用乔、灌、草相结合，一定程度上可弥补项目永久占地损失的生物量。 

10.2 入住期环境影响调查

本次验收考虑多层住宅建设对外界环境的影响及配套环保设施的建设情况，要求入驻商业单独进行环境影响评价。

（1）大气环境影响调查

项目入住期大气污染物主要来源于油烟废气、汽车尾气和恶臭气体。

住宅小区居民生活全部使用城市天然气，燃烧废气及食堂油烟经家庭脱排油烟机处理后，经排气筒引至屋顶高空排放，对环境质量影响较小；项目采用地下停车场和露天停车场相结合，地下停车场设置独立的送风、排风系统，换气次数不少于6次/h；地上停车场汽车尾气经过空气的稀释扩散后，对周围空气环境质量影响较小；项目在厂区内设置若干垃圾桶，生活垃圾日产日清，由环卫部门统一处理，恶臭气体对周围环境影响较小。并且对垃圾收集点定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体的扩散。

项目基本能够落实大气环境保护措施，对周围大气环境影响在可接受范围内。

（2）水环境影响调查

项目入住期废水主要为生活污水，项目污水经化粪池处理后排入镇淮污水处理厂处理。

项目基本落实水环境保护措施，对周围水环境影响在可接受范围内。

（3）噪声影响调查

项目入住期噪声主要是生活停车场噪声和配套设施噪声等。项目区采用建筑材料封闭隔声、安装隔音门窗、设备基座减振、种植草木、植被进行绿化降噪等方式减少对周边居民的影响；生活水泵、排风机噪声安装在地下，经过距离衰减、隔声、减振等措施后，噪声影响较小；住宅区内采取种植多层次的植物用以阻隔交通噪音，可有效降低居民所受交通噪声的影响。

项目噪声采取以上措施后对周围声环境影响不大。

（4）固体废物影响调查

项目固体废物主要为居民生活垃圾。住宅区内设置若干垃圾桶，生活垃圾日产日清，由环卫部门统一处理。

项目区生活垃圾经过妥善处理对环境的影响较小。

（5）生态环境

项目种植树木、花草共计20755m2，绿化率达35.2%，符合我国城市建设对新建项目绿化率大于30%的要求。
11、结论与建议

11.1 验收结论 

（一）环境影响调查 


（1）施工期环境影响调查

建设单位将环评要求的防治措施落实到位，施工期对环境影响不大，同时地方环保主管部门、其它政府机构反映未接到相关的环保投诉。

（2）入住期环境影响调查

项目建设内容主要为多层住宅及配套环保设施的建设，项目行业类别属于K7010 房地产开发经营，项目营运期对周围环境影响较小，同时建设了配套的环保设施。验收要求入驻企业需单独进行环境影响评价才可投入运营。

总体来说，项目对周围环境的影响在可接受范围内。

（3）环境管理

建设单位严格执行环境影响评价文件及其批复中提出的生态保护和污染防治措施，遵守环境保护方面的法律法规，使各项环保措施得以落实。

（二）环境保护措施落实情况 

本项目已基本落实环评报告表及批复要求的各项环境保护措施和设施，所采取的污染防治措施、设施和生态保护措施稳定可靠。

（三） 总结论 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），企业已对该建设项目产生的废水、废气、噪声及固废都得到了有效的处理。
项目不存在对环境有较大影响的重大工程变更。项目的环境影响评价审批文件所提出各项 “三同时”环保措施已基本落实；施工期没有发现明显的环境污染问题，各项环保措施落实情况较好；入住期采取的污染防治措施稳定可靠，可确保该项目运营期不会对周边环境产生不利影响。建议项目通过竣工环境保护验收。
11.2 验收建议

1、项目需加强管理，住宅区内汽车应低速行驶、禁止鸣笛；需对小区内景观、绿化进行定期维护；生活垃圾及时清运，减少影响。

2、商业用房内禁止入驻高噪、产污较大的企业，禁止高音喇叭宣传，入驻企业需根据要求进行相关环境影响评价手续。

3、建议项目区物业管理中应加强环境管理。项目入住期应做好生活垃圾的收集、管理和清运工作，合理布局垃圾筒和垃圾箱；切实做好商业营运对周边居民影响的消减工作；注意做好项目区绿化的管理和维护工作，从而创造优良的环境，充分体现以人为本的特点，真正做到社会效益、环境效益和经济效益相统一。

4、根据《安徽省环境保护条例》的要求， 从事饮食服务业经营活动，不得在住宅楼和未设置油烟防治设施的商住综合楼内开设产生油烟污染的饮食业经营场所。

5、建议严格控制歌舞厅、迪厅等高噪声商业企业入驻，商业区商铺在营运过程中不得在室外使用音响器材招揽顾客、宣传商品或进行商品促销活动。

11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：马鞍山垦发置业有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目
	项目代码
	91340500MA2N06DT83
	建设地点
	郑蒲港新区和州大道以东，团结路以南

	
	行业类别（分类管理名录）
	K7010房地产开发经营
	建设性质
	(建  □ 改扩建  (新技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	安徽师范大学

	
	环评文件审批机关
	马鞍山市郑蒲港新区环保局
	审批文号
	郑环表批字【2016】13号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017.1
	竣工日期
	2018.12
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	马鞍山垦发置业有限公司
	环保设施施工单位
	马鞍山垦发置业有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	马鞍山垦发置业有限公司
	环保设施监测单位
	合肥谱尼测试科技有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	48000
	环保投资总概算（万元）
	303
	所占比例（%）
	0.63

	
	实际总投资
	48078
	实际环保投资（万元）
	320
	所占比例（%）
	0.67

	
	废水治理（万元）
	62
	废气治理（万元）
	104
	噪声治理（万元）
	114
	固体废物治理（万元）
	23
	绿化及生态（万元）
	17
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	马鞍山垦发置业有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	91340500MA2N06DT83
	验收时间
	2019.4

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
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注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环保竣工验收监测委托书
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附件2 马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目备案通知
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附件3《马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目环境影响报告表的批复》
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附件4 马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目地下停车库排风口位置
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附件5 马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目监测报告

附图1 马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目地理位置及周边概况图
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附图2 马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目平面布置图
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附图3 马鞍山垦发置业有限公司马鞍山市郑蒲港新区镇淮安置房三期工程项目现场照片
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图3-2  水平衡图（t/a）
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