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1、验收项目概况
基于良好的市场条件，马鞍山市精点食品有限公司租用安徽香泉湖禽业有限公司厂房等4000平方米，投资1333.22万元建设年产10000吨精点系列食品项目，项目位于安徽省马鞍山市和县历阳镇巢宁路东侧99号。
本项目已于2018年10月10日取得马鞍山市和县发展和改革委员会备案（备案号：和发改行审【2018】170号）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，项目实施前需进行环境影响评价，马鞍山市精点食品有限公司于2018年11月委托江西南大融汇环境技术有限公司对该项目进行环境影响评价工作并编制出《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环境影响报告表》。2018年12月20日本项目取得了马鞍山市和县环境保护局“关于《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环境影响报告表》的批复”（和环行审【2018】60号）。

2018年12月马鞍山市精点食品有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对其年产10000吨精点系列食品项目进行竣工环境保护验收，我公司接受委托后，组织专业技术人员查阅项目相关材料并根据验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出了验收监测方案并确定验收范围，本次验收范围为马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目建设的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，项目废水处理站及锅炉房均依托安徽香泉湖禽业有限公司，废水集中委托安徽香泉湖禽业有限公司污水处理站处理，蒸汽由安徽香泉湖禽业有限公司锅炉房供应，安徽香泉湖禽业有限公司污水处理设施已于2007年1月19日~1月20日由巢湖市环境监测站进行验收。
根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，合肥谱尼测试科技有限公司于2019年1月16日~2019年1月17日对该项目废气、废水、噪声等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，马鞍山市环美质检技术服务有限公司编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。
表1-1 验收项目概况一览表

	项目名称
	年产10000吨精点系列食品项目

	建设单位
	马鞍山市精点食品有限公司

	建设地点
	安徽省马鞍山市和县历阳镇巢宁路东侧99号

	法人代表
	郑彪
	联系人
	郑彪

	联系电话
	18205659915
	传真
	/
	邮政编码
	238200

	环境影响评价

报告表名称
	《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环境影响报告表》

	项目环境影响

评价单位
	江西南大融汇环境技术有限公司

	环境保护设施

施工单位
	马鞍山市精点食品有限公司

	建设项目性质
	新建
	行业类别及代码
	其他调味品及发酵制品制造[C1469]

	立项审批部门
	马鞍山市和县发展和改革委员会
	批准文号
	和发改行审[2018]170号

	环评报告

审批部门
	马鞍山市和县环境保护局
	批准文号
	和环行审[2018]60号

	概算总投资
	1333.22万元
	其中环保投资
	23.5万元
	比例
	1.76%

	验收实际总投资
	1300万元
	其中环保投资
	2万元
	比例
	0.15%

	占地面积
	4000m2
	建筑面积
	4000m2

	开工建设时间
	2018年12月
	投入试生产时间
	2019年1月

	生产规模
	年产10000吨精点系列食品项目


2、验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》      （2015年1月1日起施行）

2、《中华人民共和国大气污染防治法》 （2016年1月1日起施行）

3、《中华人民共和国水污染防治法》   （2017年6月27日起施行）

4、《中华人民共和国固体废物污染环境保护法（修改）》         （2016年11月7日起施行）

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                   （1997年3月1日起施行）

6、《建设项目环境保护管理条例》

（国令第682号 ，2017年10月1日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》）
7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                     （国环规环评[2017]4号 2017年11月22日发布）
8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）

9、《安徽省环境管理保护条例》

（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）

10、《锅炉大气污染物排放标准》               (GB13271-2014)

11、《工业企业厂界环境噪声排放标准》         （GB12348-2008）
12、《污水综合排放标准》                     （GB8979-1996）

13、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013修改单）

14、《关于马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目备案的通知》（马鞍山市和县发展和改革委员会，和发改行审【2018】170号，2018年10月10日）

15、《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环境影响报告表》 （江西南大融汇环境技术有限公司，2018年11月）

16、《关于马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环境影响报告表的批复》和环行审[2018]60号（和县环境保护局，2018年12月20日）

17、《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目项目竣工环境保护验收监测委托书》             （2019年1月3日）
18、《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目竣工验收检测报告》（合肥谱尼测试科技有限公司）

19、《安徽香泉湖禽业有限公司污水处理设施验收监察报告》（和县环境监察大队，2007年2月2日）
3、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

本项目位于安徽省马鞍山市和县历阳镇巢宁路东侧99号，租用安徽香泉湖禽业有限公司厂房，项目北侧为安徽悠之优味食品有限公司，南侧330米为安徽宏海畜禽制品有限公司，项目地理位置图见附图1。
经现场踏勘，项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标。项目主要环境保护目标见表3-1。项目周边环境情况及环境保护目标图见附图3。
表3-1 环境保护目标一览表

	环境

要素
	环境保护目标名称
	方位
	距离

（m）
	规模
	保护级别

	空气

环境
	白果村
	N
	650
	约650人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	
	安徽德隆禽业
	N
	400
	约200人
	

	
	小吴
	E
	840
	约300人
	

	
	赵村
	SE
	1660
	约500人
	

	
	月芽塘
	SE
	1350
	约500人
	

	
	历阳镇公路小学
	S
	1170
	约1500人
	

	
	明发和城首府
	SW
	1850
	约2000人
	

	
	开发区人才公寓
	SW
	1690
	约1000人
	

	
	大戴村
	NW
	1890
	约500人
	

	
	北十里埠
	SW
	1210
	约600人
	

	
	蓝海游泳健身馆
	SW
	480
	约200人
	

	
	安徽悠之优味食品有限公司
	N
	40m
	约60人
	

	
	安徽香泉湖禽业有限公司
	E
	50m
	约150人
	

	水环境
	得胜河
	S
	4900
	中型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	长江
	E
	6000
	大型
	

	声环境
	厂界外1m
	《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类


3.1.2平面布置
根据现场调查，项目租用安徽香泉湖禽业有限公司1栋厂房的2层作为生产车间，租用办公室进行办公，租用员工宿舍，项目主要设备、主要声源均布置在2层生产车间内。从车间内部布置情况可以看出，项目内部布置严格按照生产工艺流程来设计，可形成一个有序的空间，同时将高噪声设备布置在车间较中间的位置，避免引起厂界噪声超标现象。项目总平面布置图见附图1，项目地理位置图见附图2。

3.2建设内容

项目建设内容组成见表3-2。
表3-2 项目建设内容组成
	工程

类别
	单项工程名称
	环评中工程建设内容及规模
	实际建设情况
	与环评要求建设情况对比

	主体

工程
	调味蔬菜生产车间
	建筑面积为888 m2，主要包括不锈钢操作台、煮制设备、冷却设备、腌制设备、拌料设备等
	3种产品生产车间为同一个生产车间，位于厂房的2层，主要包括不锈钢操作台、煮制设备、冷却设备、腌制设备、拌料设备等，建筑面积为888 m2。
	与环评一致

	
	调味海藻生产车间
	建筑面积为888 m2，主要包括不锈钢操作台、煮制设备、冷却设备、腌制设备、拌料设备等
	
	与环评一致

	
	调味豆制品（非发酵类）生产车间
	建筑面积为888m2，主要包括不锈钢操作台、煮制设备、冷却设备、腌制设备、拌料设备等
	
	与环评一致

	储运工程
	仓库
	位于厂房西边，物流存储中心，面积约160m2
	原料库位于厂房西边，物流存储中心，面积约160m2
	与环评一致

	
	运输
	原料和产品由汽车运输
	原料和产品由汽车运输
	与环评一致

	辅助

工程
	食堂
	位于厂房西南侧，约60m2
	位于厂区北侧，依托香泉湖禽业有限公司食堂，本项目午餐由香泉湖禽业有限公司食堂提供，本项目未建设食堂
	依托香泉湖禽业有限公司食堂

	
	检验检测中心
	位于厂房南侧，约76m2
	位于厂房东南侧，约18m2
	面积减少

	公用

工程
	给水系统
	生活用水和生产用水由市政自来水供给，年耗水量约34455t
	生活用水和生产用水由市政自来水供给，年耗水量约18966t
	用水量减少

	
	排水系统
	排水系统采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网。项目排放的废水主要为生活污水和生产废水，混合废水经厂区污水处理站处理达标后，经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理，尾水排入得胜河
	排水系统采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网。项目排放的废水主要为生活污水和生产废水，混合废水经厂区污水处理站处理达标后，经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理，尾水排入得胜河
	与环评一致

	
	供电系统
	依托和县现有区域市政供电系统
	依托和县现有区域市政供电系统
	与环评一致

	
	供气系统
	依托和县现有区域市政供气系统
	依托和县现有区域市政供气系统
	与环评一致

	
	消防工程
	按照相关防火规范要求设计实施
	按照相关防火规范要求设计实施
	与环评一致

	环保

工程
	废水处理
	项目排放的废水主要为生活污水和生产废水，混合废水经厂区污水处理站处理达标，经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理，尾水排入得胜河
	项目污水处理依托安徽香泉湖禽业有限公司污水处理站，项目排放的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池预处理处理后与生产废水混合经厂区污水处理站处理达标，经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理，尾水排入得胜河
	与环评一致

	
	废气处理
	食堂油烟经一套静电油烟净化器处理后通过独立排烟管道于楼顶高空排放；锅炉烟气经15m高排气筒达标排放
	未建设食堂，无食堂油烟产生；项目锅炉房依托安徽香泉湖禽业有限公司锅炉房，锅炉烟气经15m高排气筒达标排放。
	未建设食堂，无食堂油烟

	
	噪声治理
	采用低噪声设备，减振、吸声、隔声、消声
	采用低噪声设备，减振、吸声、隔声、消声
	与环评一致

	
	固废处理
	项目运营期间固体废物主要包括工业垃圾及生活垃圾。其中废包装材料为一般固废暂存间暂存后，外售资源化利用；一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单标准要求。不合格原料、不合格产品、污泥、栅渣统一收集后由当地环卫部门清运。生活垃圾建设单位可在厂区内摆放8个生活垃圾箱收集
	项目运营期间固体废物主要包括工业垃圾及生活垃圾。其中废包装材料为一般固废暂存间暂存后，外售资源化利用；一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单标准要求。不合格原料、不合格产品统一收集后由当地环卫部门清运，污水处理依托安徽香泉湖禽业有限公司，污水处理产生的栅渣、污泥由安徽香泉湖禽业有限公司负责处理。生活垃圾袋装送入垃圾桶集中收集后，由环卫部门集中处理。
	与环评一致


3.3 主要原辅材料及燃料

主要原辅料及燃料见表3-3。 
表3-3 主要原辅材料及燃料一览表

	原辅材料
	来源
	环评设计消耗量
	验收工程消耗量
	变化情况

	盐渍海带
	外购
	3000t/a
	1500t/a
	用量减半

	盐渍笋尖
	外购
	5000t/a
	2500t/a
	用量减半

	腐竹
	外购
	2000t/a
	1000t/a
	用量减半

	大豆油
	外购
	40t/a
	20t/a
	用量减半

	食用盐
	外购
	75t/a
	38t/a
	用量减半

	味精
	外购
	18t/a
	9t/a
	用量减半

	尖辣椒
	外购
	15t/a
	8t/a
	用量减半

	花椒
	外购
	1t/a
	0.5t/a
	用量减半

	白砂糖
	外购
	16t/a
	8t/a
	用量减半

	酱油
	外购
	75t/a
	38t/a
	用量减半

	食用醋
	外购
	75t/a
	38t/a
	用量减半

	食品添加剂（谷氨酸钠5-呈味核苷酸二钠、山梨酸钾、脱氢乙酸钠）
	外购
	10t/a
	5t/a
	用量减半

	水
	自来水管网供应
	34455t/a
	18966t/a
	用量减半

	电
	市政电网供应
	20万kWh
	10万kWh
	用量减半

	天然气
	管道天然气
	57.6万Nm3
	28.8万Nm3
	用量减半


3.4水源及水平衡

本项目用水包括煮制、浸泡等工序产生的原料清洗用水、煮制用水、泡制用水、各种工艺容器的洗涤、地面冲洗用水、锅炉用水以及员工生活用水。项目用水由和县市政供水管网提供，年用水量18966m3。

（1）生活用水：

本项目未建设食堂，员工用餐由安徽香泉湖禽业有限公司提供，无食堂用水，生活总用水量大约为450t/a（1.5t/d），生活污水排放量约为360t/a（1.2t/d）。

（2）洗涤用水：

清洗用水主要用在操作台、设备冲洗和地坪冲洗。本项目冲洗用水量约为1500t/a（5t/d），清洗废水排放量为1200t/a（4t/d）。

（3）原料清洗用水：

原料清洗废水是经过挑选的原料进行浸泡脱盐、清洗产生的废水，根据建设单位提供资料，1t原料约须1t水清洗，则项目清洗过程用水量为5000t/a，其中约有5%的水留在产品包装中，则清洗废水产生量为4750t/a。

（4）煮制用水：

煮制废水是浸泡脱盐、清洗后的半成品煮制过程中的煮制水，根据建设单位提供1t原料约须1t水煮制，则项目煮制过程用水量为5000t/a，其中约有10%的水留在产品包装中，则普通煮制废水产生量为4500t/a。

（5）泡制用水：

泡制废水为浸泡腌制产生的卤水，各个产品废水产生量略有不同，卤水含盐6%以上循环利用，6%以下的废水外排。废水平均总体产生量为原料量的50%。根据有关统计数据和调查，本项目年收购新鲜原料5000t，泡制用水量约为5000t，排出的卤水约2500t。

锅炉用水：

本项目设置1台3t/h燃气锅炉，蒸汽经冷凝后循环使用（无废水产生），运行期间由于蒸发作用存在10%的损失，即0.3t/h（720t/a）的蒸汽损失，用气单元存在20%损失，即0.54t/h（1296t/a）的蒸汽损失，则需要定期补充反应、蒸发损失水，补充水量约为0.84t/h，年工作时间为2400小时，即年补充量为2016t/a，锅炉用水总量（锅炉本体容积为4m3）为2020t/a。
    本项目产生的生活污水、洗涤废水、原料清洗废水、煮制废水、泡制废水全部收集经厂区污水处理站处理达到接管标准后经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理。本项目水平衡图见图3-1。
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3.5主要产品方案

本项目设计年产10000吨精点系列食品。主要产品方案见表3-4。

表3-4主要产品方案一览表

	产品名称
	环评设计年产量
	验收项目年产量
	备注

	调味蔬菜类
	5000t
	2500t
	项目实际产能达到设计产能50%，生产工况稳定

	调味海藻类
	3000t
	1500t
	

	调味豆制品（非发酵豆制品）类
	2000t
	1000t
	


3.6主要生产设备

建设项目生产设备详见表3-5，主要设备布局见附图1。
表3-5建设项目生产设备一览表

	序号
	名称
	规格／型号
	单位
	环评数量
	验收数量
	变化情况

	生产设备
	

	一
	原料清洗设施
	

	l
	清洗桶
	Φ2.25m*1m
	个
	24
	8
	设备数量减少为环评设计的三分之一

	2
	不锈钢操作台
	190*90*75cm
	个
	3
	1
	

	3
	气泡式清洗机
	4000*1000*1300
	台
	0
	2
	新增自动化设备

	二
	煮制设备
	设备数量减少为环评设计的三分之一

	4
	圆形煮制锅
	Φ158*83cm
	个
	6
	2
	

	5
	方形煮制锅
	315*155*80cm
	个
	6
	2
	

	三
	冷却设备
	

	6
	浸泡桶
	Φ2.25m*1m
	个
	6
	2
	

	四
	腌制设施
	

	7
	浸泡桶
	Φ2.25m*1m
	个
	24
	8
	

	五
	拌料设备
	

	8
	不锈钢操作台
	190*90*75cm
	个
	8
	3
	

	9
	电子秤
	Acs-3
	台
	6
	2
	

	10
	电子台秤
	TCS-150
	台
	3
	1
	

	11
	拌料提升机
	GR-1250
	台
	0
	1
	新增自动化设备

	六
	内包装设备
	

	12
	电子秤
	ASC-3
	台
	51
	17
	设备数量减少为环评设计的三分之一

	13
	不锈钢操作台
	190*90*75cm
	个
	57
	19
	

	14
	真空包装机
	DZ-600／4S
	台
	90
	30
	

	15
	自动真空包装机
	MB8ZK10-30
	台
	0
	1
	新增自动化设备

	16
	给袋式真空包装机
	JG-90
	台
	0
	1
	新增自动化设备

	七
	灭菌设备
	设备数量减少为环评设计的三分之一

	17
	杀菌冷却生产线
	SL-2A
	套
	3
	1
	

	八
	外包装设备
	

	18
	脚踏封口机
	SF—B500
	台
	3
	1
	

	19
	快速脚踏封口机
	SF—B
	台
	3
	1
	

	20
	接料车
	200*200*40cm
	个
	9
	3
	

	九
	其他设备设施
	

	21
	不锈钢操作台
	190*90*75cm
	个
	6
	2
	

	22
	反渗透制水设备
	RO-0.25T-B
	台
	3
	1
	

	23
	电子天平
	JY502
	台
	3
	1
	

	24
	电子计价秤
	BPS-30-001R
	台
	6
	2
	

	25
	电子计价秤
	BPS-30-718RF
	台
	3
	1
	

	26
	喷码机
	EC-JET300
	台
	3
	1
	

	检验仪器

	序号
	检验仪器名称
	精度等级
	单位
	环评数量
	验收数量
	变化情况

	1
	电子天平
	0．1g
	台
	1
	1
	与环评一致

	2
	灭菌锅
	0.01MPa
	个
	1
	1
	与环评一致

	3
	微生物培养箱
	±1℃
	台
	1
	1
	与环评一致

	4
	电子天平
	0.1mg
	台
	1
	1
	与环评一致

	5
	恒温水浴锅
	±1℃
	台
	1
	1
	与环评一致

	6
	电热恒温干燥箱
	±1℃
	台
	1
	1
	与环评一致

	7
	超净工作台
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	8
	生物显微镜
	1600倍
	个
	1
	1
	与环评一致

	9
	分光光度计
	0.001
	台
	1
	1
	与环评一致

	10
	计量容器
	/
	台
	1
	1
	与环评一致

	11
	酸度计
	/
	台
	1
	1
	与环评一致


3.7劳动定员及工作制度

本项目劳动定员36人，工作班制为白班单班制，每天工作8小时，年工作日300天。
3.8生产工艺

本项目工艺流程及产污节点如图3-5。
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工艺流程及产污环节简述：

原辅料验收：对原料、食盐、味精、酿造酱油、白糖、丁香、白芷、八角、桂皮、生姜、大葱、大蒜、红曲粉、包装袋等原辅材料和包装材料进行验收。

挑选：人工挑选剔除原料中的杂质、蔬菜废叶等，此过程会产生噪声和不合格原料等固废。
浸泡脱盐、清洗：经过挑选的原料放入浸泡桶中进行浸泡脱盐，使用气泡式清洗机对原料进行清洗，此过程会产生噪声和原料清洗废水。
煮制：将切分好的海带/腐竹/竹笋、辅料按照公司配方配比放入煮制锅内，调制温度98-100℃煮制2分钟。此过程会产生煮制废水。
（5）泡制：将冷却好的海带放到事先调好冷却的卤水中，浸泡16小时。此过程会产生泡制废水。

（4）包装：包装前先清理环境卫生，避免成品污染，包装前工作人员需换工作服、帽，洗手，包装前检查前道工序的半成品是否正常，如异常应停止包装并通知厂部，对包装车间进行紫外线消毒。包装过程会产生不合格品和噪声。

（5）灭菌：将需要灭菌的产品包装好后，放入灭菌锅中高温灭菌，灭菌温度86-88℃，灭菌时间为30分钟，灭菌使用的蒸汽由天然气锅炉提供，锅炉运行过程中会产生废气和噪声。
3.9项目变动情况

1、设备数量减少为设计的三分之一，由于环评单位与企业未沟通明确，环评设计将3种产品分为3条生产线，设备型号数量重复统计，实际3种产品共用一条生产线设备分系列进行生产，经核算，设备生产负荷符合生产能力。
2、本项目实际未建设食堂，员工午餐由安徽香泉湖禽业有限公司提供，故本项目无食堂油烟、食堂废水产生。

3、项目根据实际生产需求，未设置污水处理工艺中消毒工艺，此工艺主要为去除大肠杆菌等致病菌，对本项目废水排放的污染物处理无影响。
以上变动不构成重大变更。
4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

4.1.1.1 废水排放情况

本项目废水包括煮制、浸泡等工序产生的原料清洗废水、煮制废水、泡制废水、各种工艺容器的洗涤、地面冲洗废水以及员工生活污水。
（1）生活污水：

本项目未建设食堂，员工用餐由安徽香泉湖禽业有限公司提供，无食堂污水，主要为员工生活污水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮。生活污水通过管道委托安徽香泉湖禽业有限公司进行处理，生活污水经化粪池处理后自流入厂区污水处理站集水池，经污水处理站处理达标后经市政污水管网排入和县污水处理厂处理。

（2）洗涤废水：

清洗用水主要用在操作台、设备冲洗和地坪冲洗。主要污染物包括COD、氨氮、SS。

（3）原料清洗废水：

原料清洗废水是经过挑选的原料进行浸泡脱盐、清洗产生的废水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮、盐度。

（4）煮制废水：

煮制废水是浸泡脱盐、清洗后的半成品煮制过程中的煮制水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮、盐度。

（5）泡制废水：

泡制废水为浸泡腌制产生的卤水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮、盐度。

（6）锅炉：

本项目蒸汽由天然气锅炉提供，蒸汽经冷凝后循环使用，无废水产生，运行期间由于蒸发作用存在10%的损失，用气单元存在20%损失。
4.1.1.2 污水处理站依托可行性分析
  本项目产生的生活污水、洗涤废水、原料清洗废水、煮制废水、泡制废水全部收集委托安徽香泉湖禽业有限公司处理，生活污水经化粪池预处理后与生产废水混合经厂区污水处理站处理达到接管标准后经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理。安徽香泉湖禽业有限公司污水处理设施已于2007年1月19日~1月20日由巢湖市环境监测站进行验收。
目前该污水站处理的废水来源有安徽香泉湖禽业有限公司、马鞍山精点食品有限公司和安徽悠之优味食品有限公司，已收纳安徽香泉湖禽业有限公司的废水，拟收纳安徽悠之优味有限公司和本公司废水。根据资料及现场调查，本项目依托的污水站污水处理能力为200t/d，目前安徽香泉湖禽业有限公司年产8万吨鸭产品深加工项目年年排放废水量为15690t/a（日废水排放量约为52.3t/d），安徽悠之优味食品有限公司年排放废水量为9955t/a（日废水排放量约为33.2t/d），本项目年排放废水量为13310t/a（日废水排放量约为44.37t/d）。因此，水量依托可行。

 由于水质均为食品加工用水，因此水质依托可行。
表4-1 废水产生及排放情况一览表

	废水类别
	来源
	排放量（t/a）
	污染物种类
	排放规律
	治理设施
	工艺与处理能力
	排放

去向

	生活污水
	员工生活
	360
	COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮
	间断
	安徽香泉湖禽业有限公司污水处理站
	格栅+集水池+隔油沉淀池+调节池+水解池+SBR池+标准化排污口+污泥浓缩干化池，处理能力200t/d
	经厂区污水处理站处理达接管标准后排入和县污水处理厂

	生产废水
	原料清洗废水
	4750
	COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮、盐度
	
	
	
	

	
	泡制废水
	2500
	
	
	
	
	

	
	煮制废水
	4500
	
	
	
	
	

	
	洗涤废水
	1200
	COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮
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4.1.1.3 污水处理工艺流程

工艺流程简述：项目生活污水经化粪池预处理后，生活污水、生产废水均自流经格栅隔除较大杂物后进入集水池，污水由潜污提升泵抽到隔油沉淀池以拦截浮油和颗粒物的沉淀。

隔油沉淀池的污水自流进入调节池进行水质水量的均衡，同时向池内定期回流生物活性污泥，并在池内安置预曝气系统，在其作用下，是微生物对废水中的有机物进行兼氧处理，然后由自吸泵提升到水解池。

水解工艺实在厌氧条件下，利用水解酸化作用将废水中难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子有机物；将复杂的有机物转变成简单的有机物；将不溶性的有机物转化为溶解性的有机物，形成有机酸、醇类、醛类等提高废水的挥发性脂肪酸，有利于后续的生化处理。采用潜水推流器均衡布水均匀性，改善微生物的传质效果，提高水解工艺的效果。废水经水解处理后自流进入SBR池。
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SBR工艺的过程是按时序来运行的，一个操作过程分五个阶段（进水、曝气、沉淀、滗水、闲置），具有管理简单、运行方式灵活、抗冲击能力强的优点。在池内安装微孔曝气系统，强制充入氧气，培养好氧性微生物利用溶解氧氧化水中的有机污染物，生成水、二氧化碳等无害物质，达到净化废水的要求。SBR池设置2座，相互交替工作，以保证全系统的稳定运行。SBR剩余活性污泥一部分补充到调节池，提高活性污泥的数量，一部分进入污泥浓缩干化池。格栅截留下的杂物和漂浮物定期清运至垃圾场。隔油沉淀池、水解池、SBR池排出的剩余污泥（沉淀物）均进入污泥干化池。干化池的滤液回流到集水池，干化后的污泥需人工清出外运。
4.1.2 废气

本项目未建设食堂，故无食堂油烟产生，本项目废气主要为锅炉烟气。

 本项目依托安徽香泉湖禽业有限公司锅炉房，配有1台3t/h燃气锅炉，天然气为清洁能源，燃烧后的烟气经15米排气筒达标排放，锅炉烟气中的污染物主要为烟尘、SO2、NOX。
表4-2 废气产生及排放情况一览表

	废气

名称
	来源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	排放去向

	锅炉烟气
	天然气锅炉燃烧
	烟尘
	有组织排放
	15m高排气筒
	高空排放

	
	
	SO2
	
	
	

	
	
	NOx
	
	
	


4.1.3噪声

本项目主要噪声为来自车间的煮制锅、包装机、封口机等生产设备运行过程中产生的噪声，设备全部设置在室内，加强房间门窗密闭性，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。经隔声和距离衰减后，使厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，项目噪声对区域声环境的影响在可接受范围内。

4.1.4 固（液）体废物

项目生产过程中产生的固体废弃物主要是不合格原料、废包装材料、污泥、栅渣等一般工业固体废弃物及生活垃圾。

厂内一般固废临时贮存：（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。

本项目原料处理过程中剔除的杂质、蔬菜废叶、或其他工艺产生的不合格原料集中收集，由当地环卫部门统一清运；原料的包装废料和产品内、外包装过程中产生的废塑料袋、废纸箱均为可回收利用型材料，收集后由物资回收公司回收利用；废水处理过程产生少量的污泥经压滤脱水后，由安徽香泉湖禽业有限公司交由环卫部门统一清运处理；废水经过格栅处理过程产生少量的栅渣集中收集后，由安徽香泉湖禽业有限公司交由环卫部门统一清运处理。职工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
表4-3项目固体废物产生及排放情况一览表

	废物属性
	废物名称
	来源
	产生量（t/a）
	处理处置量（t/a）
	暂存场所
	处理措施

	一般工业固体废物
	不合格原料
	原料挑选
	1
	1
	一般固废暂存区
	环卫清运

	
	废包装材料
	包装
	0.5
	0.5
	一般固废暂存区
	收集外售

	
	生活垃圾
	日常生活
	10.8
	10.8
	一般固废暂存区
	环卫清运

	
	污泥
	废水处理
	5
	5
	一般固废暂存区
	由安徽香泉湖禽业有限公司负责处理。

	
	栅渣
	废水处理
	2.5
	2.5
	一般固废暂存区
	


4.2其他环境环保设施

本项目无其他环保设施。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目排放的废气、废水、噪声及固体废物所配套的环保设施、措施已按环评报告表及其批复要求落实到位，环保设施投资及“三同时”落实情况表4-4。

表4-4 环保设施投资及“三同时”落实情况一览表

	类别
	污染源
	污染物
	环评中工程环保投资概况
	实际工程环保投资概况

	
	
	
	治理措施
	治理效果
	金额

/万元
	治理措施
	治理效果
	金额

/万元

	废水
	混合废水（生活污水和生产废水）
	COD、BOD5、SS、

氨氮、总氮、总磷、盐度
	全部收集进入厂区污水站集中处理达接管标准后排入污水处理厂。污水站废水处理工艺为：

格栅+集水池+隔油沉淀池+调节池+水解池+SBR池+标准化排放口+污泥干化池+干泥外运
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	20
	依托安徽香泉湖禽业有限公司污水处理站，废水委托安徽香泉湖禽业有限公司处理，生活污水经化粪池预处理后与生产废水全部收集进入厂区污水站集中处理达接管标准后排入污水处理厂。污水站废水处理工艺为：

格栅+集水池+隔油沉淀池+调节池+水解池+SBR池+标准化排放口+污泥干化池+干泥外运
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	0

	废气
	餐饮
	食堂油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）
	1
	未建设食堂
	/
	0

	
	锅炉
	锅炉烟气
	经15米排气筒达标排放
	《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2污染物排放浓度限值要求
	0.5
	依托安徽香泉湖禽业有限公司锅炉，烟气由香泉湖禽业负责处理，经15米排气筒达标排放
	满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2污染物排放浓度限值要求
	0

	噪声
	生产设备
	等效连续噪声级
	隔声、厂房合理布局
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	1
	隔声、厂房合理布局
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	1

	固废
	生产车间
	一般工业固废
	设置一处一般固废堆放点（固废暂存间），面积分别为4m2
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求
	1
	设置一处一般固废堆放点，位于厂区西南侧
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求
	1

	
	生活
	生活垃圾
	8个垃圾桶
	委托园区环卫部门统一清运
	
	设置8个垃圾桶集中收集生活垃圾
	委托园区环卫部门统一清运
	

	合计
	/
	23.5
	/
	2


项目在建设过程中，严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目运营时，制订并落实必要的环境管理规章制度和岗位操作规程。

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 环境影响报告表主要结论与建议

表5-1 环境影响报告表主要结论
	类型
	环境影响报告表主要结论

	废气
	本项目营运期产生的废气为锅炉烟气和食堂油烟。

    本项目配有1台3t/h燃气锅炉，天然气为清洁能源，燃烧后的烟气经15米排气筒达标排放，锅炉废气产生量为1414.08万Nm3/a，烟尘排放量0.060t/a，排放浓度为5mg/Nm3，SO2排放量为0.041t/a，排放浓度为3.4mg/Nm3，NOx排放量为0.956t/a，排放浓度为79.6mg/Nm3。燃气废气经排气筒达标排放，烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2污染物排放浓度限值要求（烟尘30 mg/m3、SO2100 mg/m3、NOx400mg/m3）。

    项目食堂油烟设置高效油烟净化装置进行净化，处理后的排放能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相应标准的要求。

    项目废气均能处理达标排放，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

	废水
	    本项目废水主要来自于煮制、浸泡等工序产生的原料清洗废水、煮制废水、泡制废水、各种工艺容器的洗涤水、地面冲洗水以及员工生活的生活污水。

    按照有关资料介绍和相同类型及规模的行业类比调查，生活污水、洗涤废水、原料清洗废水、煮制废水、泡制废水全部收集经厂区污水处理站处理达到接管标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准排入得胜河。

	噪声
	    项目建成正式营运后，噪声主要来自生产运行阶段产生的机械噪声等，源强介于65-75dB（A）。建议噪声防治措施如下：①合理布局，种植乔木类植物绿化隔离带，以达到绿化降噪的效果。②加强治理：车间的门窗部位选用隔声性能良好的铝合金，减小设备运行噪声对周边环境的影响。③合理安排车间进出厂时间，优化车辆调度流程，减少车辆鸣笛、轰鸣。④规范工人操作，降低原材料碰撞机会，减少原材料碰撞产生的噪声。⑤定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。通过以上措施后噪声传至项目厂界均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目对周围环境及环境保护目标不会产生不利影响。

	固体废物
	    本项目产生的固废主要为：生活垃圾、不合格原料、废包装材料、污泥及栅渣。产生的生活垃圾、不合格原料、污泥、栅渣分类收集后，由环卫部门统一处理；产生的废包装材料收集后外售。企业在项目建成后切实落实上述固废的处置措施，做到及时清运，固废对周围环境影响较小。

	总结论：马鞍山市精点食品有限公司决定投资1333.22万元在安徽省马鞍山市和县历阳镇巢宁路东侧99号租赁厂房4000平方米（租赁协议见附件3），开展调味品的生产加工项目。形成年产10000吨精点系列食品的生产项目。目前该项目由和县发展和改革委员会（和发改行审【2018】170号）备案立项，详见附件2。项目的实施符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求，只要建设单位认真落实本报告提出的各项合理可行的污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。因此，从环境保护角度看，该项目是可行的。


5.2 审批部门审批决定
表5-2 审批部门审批决定及落实情况
	序号
	审批部门审批决定
	落实情况

	一
	马鞍山精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目位于和县台湾农业创业园（历阳镇巢宁路东侧90号），租用1栋安徽香泉湖禽业有限公司厂房，占地面积4000平方米，主要建设调味蔬菜生产线、调味海藻类生活线、调味豆制品生产线、库房、办公区及其他辅助设施。项目建成后年产10000吨精点系列食品项目，环保投资约23万元。

	二
	该项目符合国家产业政策。我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

	三
	项目在建设和运营期应重点做好以下环保工作：

	1
	项目严格实行雨污分流，确保污水处理站正常运行，主要采用“格栅+集水池+隔油沉淀池+调节池+水解池+SBR池”污水处理工艺，项目清洗废水、煮制废水、泡制废水等生产废水和生活污水全部收集进入厂区污水处理站处理达接管标准后，最终经园区污水管网排入和县污水处理厂集中处理后外排。
	项目严格实行雨污分流，确保污水处理站正常运行，主要采用“格栅+集水池+隔油沉淀池+调节池+水解池+SBR池”污水处理工艺，生活污水经化粪池预处理后与项目清洗废水、煮制废水、泡制废水等生产废水全部收集依托安徽香泉湖禽业有限公司污水处理站处理达接管标准后，最终经园区污水管网排入和县污水处理厂集中处理后外排。

	2
	项目锅炉使用天然气燃料，食堂油烟经油烟净化器处理后外排。
	项目依托安徽香泉湖禽业有限公司锅炉，锅炉使用天然气燃料，锅炉烟气通过15米高排气筒高空达标排放，项目未建设食堂，无食堂油烟产生。

	3
	选用低噪声设备，合理布局产噪设备，包装机、封口机等高噪声设备采取减振、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)3类标准要求。
	选用低噪声设备，合理布局产噪设备，包装机、封口机等高噪声设备采取减振、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)3类标准要求。

	4
	固体废物分类收集，废包装材料外售；污水处理站污泥、不合格产品和生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。
	已按要求落实。固体废物分类收集，废包装材料外售回收利用；不合格产品和生活垃圾统一收集后由环卫部门处理，污水处理站污泥、栅渣由安徽香泉湖禽业有限公司负责处理，统一收集后由环卫部门处理。

	四
	建设项目竣工后，你单位应当按照环保部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。

	五
	和县环境监察大队负责对该项目“三同时”落实情况进行监督管理。


6、验收监测评价标准
6.1废水排放标准
本项目废水经污水处理站处理后，通过市政污水管网排入和县污水厂集中处理，排放标准为《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准,见表6-1。

表6-1  废水排放标准

	序号
	项目
	最高允许排放浓度(mg/L)
	执行标准

	1
	pH
	6-9(无量纲)
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

	2
	COD
	300
	

	3
	BOD5
	180
	

	4
	SS
	200
	

	5
	氨氮
	25
	

	6
	动植物油
	100
	

	7
	TP
	/
	

	8
	TN
	/
	

	9
	盐度
	/
	

	*注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
	


6.2废气排放标准

项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在用锅炉大气污染物排放标准限值。
表3-1 燃气锅炉大气污染物排放标准限值          

	污染物项目
	限值（mg/m3）
	污染物排放监控位置

	颗粒物
	30
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	100
	

	氮氧化物
	400
	


6.3厂界噪声排放标准

本项目夜间不生产，建设项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。如表6-3所示：

表6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准

	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	昼间
	夜间

	
	65
	55


6.4固体废物
一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18484-2001）和《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013第36号）中的有关规定。 
6.5 总量控制指标

本项目废水为生活污水和生产废水，混合废水经厂区污水处理站处理达标后，经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理，尾水排入得胜河，其化学需氧量、氨氮排放总量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内，故不需申请总量控制指标。

7、验收监测内容
7.1 环境保护设施调试运行效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中验收监测技术要求，通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。结合本项目的实际情况，具体监测内容如下：
7.1.1 废水

本项目废水主要是职工生活污水和生产废水，废水监测内容见表7-1。

表7-1 废水排放监测内容
	废水名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	废水
	污水处理站进口，污水处理站总出口
	pH
	4次/天，

2天

	
	
	COD
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	BOD5
	

	
	
	SS
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	动植物油
	

	
	
	TP
	

	
	
	TN
	

	
	
	氯化物
	


7.1.2 废气

本项目废气主要为锅炉废气，锅炉废气有组织排放，废气监测内容见表7-2。
表7-2 有组织排放监测内容

	废气名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	锅炉废气
	锅炉排气筒出口
	烟尘
	3次/天，2天

	
	
	二氧化氮
	

	
	
	氮氧化物
	


7.1.3厂界噪声监测

表7-3 厂界噪声监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界外1m东、西、南、北各1个点
	等效连续A声级
	2天
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质量保证和质量控制
8.1 监测质量保证措施

1、及时了解生产情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求；

2、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗；

3、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制；

4、监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。

8.2 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标(或推荐)方法。验收监测所使用的仪器全部经过计量检定部门检定合格并在有效期内。监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法表

	类别
	项目
	监测分析方法

	废气
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16157-1996及修改单

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 57-2017 

	
	氮氧化物
	固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法
HJ 693-2014 

	废水
	pH
	水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度计 

HJ 637-2018

	
	TP
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11893-1989

	
	TN
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012

	
	氯化物
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界噪声排放标准

GB 12348-2008


9、监测结果与评价

9.1 生产工况

合肥谱尼测试科技有限公司于2019年1月16日至2019年1月17日对本项目进行了环保验收监测工作，并于2019年月日针对总磷、总氮、氯化物污染物进行补充监测。监测时马鞍山市精点食品有限公司正常生产，每班工作8小时，年工作时间300天，生产工况稳定，满足竣工验收监测要求。

表9-1 企业生产工况一览表

	日期
	产品类别
	计划生产数量

吨/年
	实际生产数量

吨/天
	生产负荷

%

	2019年1月16日
	精点系列食品
	10000
	16
	48%

	2019年1月17日
	精点系列食品
	10000
	15.6
	46.8%


9.2环保设施调试运行效果
9.2.1 环保设施处理效率检测结果
9.2.1.1废水治理设施
本项目污水处理站处理效率见表9-2。
表9-2 污水处理站处理效率情况一览表

	名称
	化学需氧量（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	五日生化需氧量（mg/L）
	悬浮物（mg/L）
	动植物油（mg/L）

	
	污水处理站进口
	污水处理站出口
	污水处理站进口
	污水处理站出口
	污水处理站进口
	污水处理站出口
	污水处理站进口
	污水处理站出口
	污水处理站进口
	污水处理站出口

	浓度

均值
	1988
	51
	4.60
	0.144
	707
	18.9
	58
	13
	42
	1.21

	处理

效率
	97.4%
	96.9%
	97.3%
	77.6%
	97.1%


9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废气排放监测结果

验收监测期间锅炉烟气有组织排放监测结果见表9-3。
表9-3锅炉烟气监测结果及评价表

	监测点位
	监测项目
	计量

单位
	检测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	
	2019.1.16
	2018.1.17
	
	

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	锅炉排气筒开口处
	排气筒高度
	m
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	达标

	
	测点烟气温度
	℃
	114
	114
	110
	119
	114
	114
	/
	/

	
	烟气平均流速
	m/s
	11.4
	11.2
	11.7
	11.8
	11.6
	10.9
	/
	/

	
	烟气含氧量
	%
	2.1
	1.7
	2.2
	2.2
	3.0
	2.5
	/
	/

	
	标态干烟气量
	m3/h
	5.65×103
	5.54×103
	5.87×103
	5.78×103
	5.78×103
	5.44×103
	/
	/

	
	颗粒物实测排放浓度
	mg/m3
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	/
	/

	
	颗粒物折算排放浓度
	mg/m3
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	30
	达标

	
	二氧化硫实测排放浓度
	mg/m3
	19
	29
	26
	23
	15
	16
	/
	/

	
	二氧化硫折算排放浓度
	mg/m3
	18
	26
	24
	21
	15
	15
	100
	达标

	
	氮氧化物实测排放浓度
	mg/m3
	145
	143
	141
	141
	132
	149
	/
	/

	
	氮氧化物折算排放浓度
	mg/m3
	134
	130
	131
	131
	128
	141
	400
	达标


本次有组织废气监测结果表明：锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度符合锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在用锅炉大气污染物排放标准限值。
9.2.2.2 废水排放监测结果
验收监测期间废水排放监测结果见表9-4。

表9-4 废水排放监测结果

	监测点位
	检测项目
	单位
	监测结果
	最高允许排放浓度
	是否

达标

	
	
	
	2019.1.16
	2019.1.17
	
	

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	污水处理站进口
	pH
	/
	4.2
	4.2
	4.2
	4.1
	5.7
	6.2
	4.2
	5.1
	/
	/

	
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	3.14×103
	1.60×103
	1.65×103
	3.13×103
	1.74×103
	1.42×103
	1.72×103
	1.50×103
	/
	/

	
	氨氮
	mg/L
	5.92
	5.49
	4.00
	5.59
	4.46
	4.00
	3.31
	4.00
	/
	/

	
	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	691
	691
	701
	681
	741
	696
	731
	721
	/
	/

	
	悬浮物
	mg/L
	53
	62
	68
	60
	50
	62
	60
	48
	/
	/

	
	动植物油
	mg/L
	2.53
	67.8
	104
	114
	13.0
	17.9
	16.0
	0.28
	/
	/

	污水处理站进口
	pH
	/
	7.6
	7.7
	7.9
	7.8
	7.9
	7.9
	8.0
	7.8
	6-9
	达标

	
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	40
	45
	42
	37
	55
	66
	59
	62
	300
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	0.162
	0.189
	0.176
	0.108
	0.122
	0.122
	0.162
	0.108
	25
	达标

	
	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	15.5
	16.5
	16.0
	15.5
	18.5
	22.0
	23.5
	24.0
	180
	达标

	
	悬浮物
	mg/L
	11
	12
	16
	12
	13
	14
	12
	12
	200
	达标

	
	动植物油
	mg/L
	0.22
	＜0.06
	9.22
	＜0.06
	＜0.06
	0.21
	＜0.06
	＜0.06
	100
	达标


表9-5 废水排放监测结果（总磷、总氮、氯化物）

	监测点位
	检测项目
	单位
	监测结果
	最高允许排放浓度
	是否

达标

	
	
	
	2019.4.25
	
	

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	污水处理站进口
	TP
	mg/L
	4.93
	4.95
	5.11
	4.78
	/
	达标

	
	TN
	mg/L
	22.1
	23.8
	22.3
	23.3
	/
	达标

	
	氯化物
	mg/L
	228
	217
	232
	227
	/
	达标


本次废水监测结果表明：废水排放中pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、动植物油、总磷、总氮、氯化物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值。

9.2.2.3 厂界噪声排放监测结果

项目夜间不生产，厂界噪声昼间监测结果与评价见表9-6。

表9-6厂界噪声监测结果与评价表

	监测位置
	监测日期
	等效声级dB（A）

	
	
	昼间

	北厂界
	2019.1.16
	60.8

	
	2019.1.17
	62.1

	东厂界
	2019.1.16
	56.7

	
	2019.1.17
	54.2

	南厂界
	2019.1.16
	62.3

	
	2019.1.17
	62.6

	西厂界
	2019.1.16
	53.0

	
	2019.1.17
	52.7

	标准限值
	65

	是否达标
	达标


监测结果表明：验收监测期间厂界外4个监测点位的昼间噪声等效声级范围均符合标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。

9.3 工程建设对环境的影响
根据各项污染物的监测结果表明：锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度符合锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在用锅炉大气污染物排放标准限值。废水排放中pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、动植物油、总磷、总氮、氯化物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准及和县污水处理厂进水标准。厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。工程建设对周边环境影响较小。

10、验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 环保设施排放监测结果
本项目锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度符合锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在用锅炉大气污染物排放标准限值。废水排放中pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、动植物油的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准及和县污水处理厂进水标准。厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。
10.2 工程建设对环境的影响

马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目产生的废水、废气、噪声及固废都得到了有效的处理，各项污染物均达标排放。本项目建设对周边环境影响较小。因此，建议本项目通过竣工环境保护验收。

10.3 建议

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。
11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：马鞍山市精点食品有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产10000吨精点系列食品项目
	项目代码
	
	建设地点
	马鞍山和县历阳镇巢宁路东侧99号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C1469其他调味品及发酵制品制造
	建设性质
	(新建  □ 改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	年产10000吨精点系列食品
	实际生产能力
	年产5000吨精点系列食品
	环评单位
	江西南大融汇环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	马鞍山市和县环保局
	审批文号
	和环行审[2018]60号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2018.12
	竣工日期
	2019.1
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	马鞍山市精点食品有限公司
	环保设施施工单位
	马鞍山市精点食品有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	马鞍山市精点食品有限公司
	环保设施监测单位
	合肥谱尼测试科技有限公司
	验收监测时工况
	47.4%

	
	投资总概算（万元）
	1333.22
	环保投资总概算（万元）
	23.5
	所占比例（%）
	1.76

	
	实际总投资
	1300
	实际环保投资（万元）
	2
	所占比例（%）
	0.15

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	1 
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	300天

	运营单位
	马鞍山市精点食品有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	91340523394468107P(1—1)
	验收时间
	2019.3

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	51
	500
	26.5
	25.821
	0.679
	
	
	0.679
	
	
	

	
	氨氮
	
	0.144
	
	0.061
	0.055
	0.002
	
	
	0.002
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	132.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	BOD5
	
	18.9
	300
	9.41
	6.89
	2.52
	
	
	2.52
	
	
	

	
	
	SS
	
	13
	400
	0.772
	0.602
	0.17
	
	
	0.17
	
	
	

	
	
	动植物油
	
	1.21
	100
	0.559
	0.543
	0.016
	
	
	0.016
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环保竣工验收监测委托书
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附件2 马鞍山市精点食品有限公司营业执照
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附件3马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目备案通知及备案
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[image: image12.jpg]CE BRI TR i PR A B A2 10000 MRS R I F
WB@IW%%W%W&MWﬁ Y BREORE AR

2019 4 3 J1 27 |1, Tl DA il ATHA ALALARTE T 47
oLz

P LT ORG R A B A T4 10000 MRS S R LI,h‘,iﬂLJJﬁ'I’I/"&%‘
AR I8 AL A DA 45 >>1 /i A, SIS H S rh*ra el
FRAF] CELBCELL ). Zhi L Ty 2R 3E JRRS AR R 5% ﬁFE JQLIMJ}*}
AR 5 2 R ) 258047, 4 i08s 3 45 FRULUNEDAR Hrlf:a,‘lH (4% B
ME). 58%X. f\%\{l P BRI P EERR b, WY IRT AR SR B X T
FEVR T IABE ORI B IS IR 15 7 W, 808, e R & s
PR
f& = %%UF’E

B SO IR 25 S B Y, A AT, AR A R I H ks
RIS AR MY ER, W4 ie m ka5, 38— S1eMsesfEnl
T/Fjjzk TR T B R '%ﬂ»ﬁ%ﬁ’iﬁi«

v R DX DA ) A 5 R

1+ BHBAA RIS G q; fh 7 AT S 2k ;‘}R/‘}J% M%)
W/A.\ﬁj tﬁ”&fﬂfi;ﬁo e TR, Arr s, gaRna. 3
WA BAIMRL, B LRI SR AR —8U, sgak
ALK 0

2 FZSNRRY H AR o A% S K BT, kb TR 2R

3 /77\'{“ﬂ7kliﬁ =| 1£<?E/'57l\&¢3‘i‘ Wl AL B AR BV K N A ﬁi/]\ﬂl” 47
e . #MNFET . V540 0m A8 2 B M 7k A B 8L

4. FRy ”*‘{WU%ITE‘, %ﬁﬂt‘\j\ . .mﬂiﬁ?\ RS ININR . #hFEAH
KRINEEORY BB SE T ke, SE 38 oS I B BHAE . B2 W 0 ey 452
@WﬁMMEHMﬁ%LHGﬂ 1w LT PR Ve BRI I 4T
g, EHCEEM OGRS YK R TR AR R

1)

._7._.





附件6马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环保竣工验收期间工况证明
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附件7 污水委托处理协议
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附件8 锅炉蒸汽供应协议
附件9 专家技术审查意见
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附件10 项目竣工环境保护验收意见
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附件11 马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目保竣工验收监测检测报告及监测现场采样照片
附图1 马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目平面布置图及功能区布局

[image: image25.jpg]



[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]


附图2 马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目地理位置图
附图3 马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目周边环境概况图

附图4 环保设施
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图3-1 项目水平衡及蒸汽平衡图（单位：t/a）
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图3-5 工艺流程及产污节点图
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图4-1 污水处理工艺流程图
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图4-2 厂区废水流向示意图
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图7-1 厂界噪声监测布点图
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