
马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目竣工环境保护验收意见
2019年3月27日，马鞍山市精点食品有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《企业自主环保验收管理指导意见》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织召开了马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目竣工环境保护验收会。参加会议的有马鞍山市精点食品有限公司（建设单位）、马鞍山市环美质检技术服务有限公司（验收报告编制单位）、合肥谱尼测试科技有限公司（验收监测单位）等单位的代表和专家。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了相关单位的汇报，查阅了项目技术资料，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目位于安徽省马鞍山市和县历阳镇巢宁路东侧99号，项目投资1333.22万元建设年产10000吨精点系列食品项目，项目租用安徽香泉湖禽业有限公司厂房等4000平方米，可实现年产10000吨精点系列食品的生产项目。
（二）建设过程环保审批情况

本项目已于2018年10月10日取得马鞍山市和县发展和改革委员会备案（备案号：和发改行审【2018】170号）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，项目实施前需进行环境影响评价，马鞍山市精点食品有限公司于2018年11月委托江西南大融汇环境技术有限公司对该项目进行环境影响评价工作并编制出《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环境影响报告表》。2018年12月20日本项目取得了马鞍山市和县环境保护局“关于《马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目环境影响报告表》的批复”（和环行审【2018】60号），2018年12月马鞍山市精点食品有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目进行竣工环境保护验收。
项目于2018年12月开工建设，2019年1月竣工并试运行。本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资1300万元，环保投资2万元，占总投资的0.15%。

（四）验收范围

本次验收范围为马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目建设的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，项目废水处理站及锅炉房均依托安徽香泉湖禽业有限公司，废水集中委托安徽香泉湖禽业有限公司污水处理站处理，蒸汽由安徽香泉湖禽业有限公司锅炉房供应，安徽香泉湖禽业有限公司污水处理设施已于2007年1月19日~1月20日由巢湖市环境监测站进行验收。
二、工程变动情况

项目在建设过程中，与环评阶段存在以下变动情况：

1、设备数量减少为设计的三分之一，由于环评单位与企业未沟通明确，环评设计将3种产品分为3条生产线，设备型号数量重复统计，实际3种产品共用一条生产线设备分系列进行生产，经核算，设备生产负荷符合生产能力。
2、本项目实际未建设食堂，员工午餐由安徽香泉湖禽业有限公司提供，故本项目无食堂油烟、食堂废水产生。

3、项目根据实际生产需求，未设置污水处理工艺中消毒工艺，此工艺主要为去除大肠杆菌等致病菌，对本项目废水排放的污染物处理无影响。
以上变动不构成重大变更。

三、环境保护设施建设情况
（一）废水

本项目废水包括煮制、浸泡等工序产生的原料清洗废水、煮制废水、泡制废水、各种工艺容器的洗涤、地面冲洗废水以及员工生活污水。
（1）生活污水：

本项目未建设食堂，员工用餐由安徽香泉湖禽业有限公司提供，无食堂污水，主要为员工生活污水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮。生活污水通过管道委托安徽香泉湖禽业有限公司进行处理，生活污水经化粪池处理后自流入厂区污水处理站集水池，经污水处理站处理达标后经市政污水管网排入和县污水处理厂处理。

（2）洗涤废水：

清洗用水主要用在操作台、设备冲洗和地坪冲洗。主要污染物包括COD、氨氮、SS。

（3）原料清洗废水：

原料清洗废水是经过挑选的原料进行浸泡脱盐、清洗产生的废水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮、盐度。

（4）煮制废水：

煮制废水是浸泡脱盐、清洗后的半成品煮制过程中的煮制水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮、盐度。

（5）泡制废水：

泡制废水为浸泡腌制产生的卤水，主要污染物为COD 、BOD5、SS、NH3-N 、总磷、总氮、盐度。

（6）锅炉：

本项目蒸汽由天然气锅炉提供，蒸汽经冷凝后循环使用，无废水产生，运行期间由于蒸发作用存在10%的损失，用气单元存在20%损失。
（7） 污水处理站依托可行性分析
  本项目产生的生活污水、洗涤废水、原料清洗废水、煮制废水、泡制废水全部收集委托安徽香泉湖禽业有限公司处理，生活污水经化粪池预处理后与生产废水混合经厂区污水处理站处理达到接管标准后经市政污水管网排入和县污水处理厂集中处理。安徽香泉湖禽业有限公司污水处理设施已于2007年1月19日~1月20日由巢湖市环境监测站进行验收。
目前该污水站处理的废水来源有安徽香泉湖禽业有限公司、马鞍山精点食品有限公司和安徽悠之优味食品有限公司，已收纳安徽香泉湖禽业有限公司的废水，拟收纳安徽悠之优味有限公司和本公司废水。根据资料及现场调查，本项目依托的污水站污水处理能力为200t/d，目前安徽香泉湖禽业有限公司年产8万吨鸭产品深加工项目年年排放废水量为15690t/a（日废水排放量约为52.3t/d），安徽悠之优味食品有限公司年排放废水量为9955t/a（日废水排放量约为33.2t/d），本项目年排放废水量为13310t/a（日废水排放量约为44.37t/d）。因此，水量依托可行。

 由于水质均为食品加工用水，因此水质依托可行。
（二）废气

本项目未建设食堂，故无食堂油烟产生，本项目废气主要为锅炉烟气。

 本项目依托安徽香泉湖禽业有限公司锅炉房，配有1台3t/h燃气锅炉，天然气为清洁能源，燃烧后的烟气经15米排气筒达标排放，锅炉烟气中的污染物主要为烟尘、SO2、NOX。

（三）噪声

本项目主要噪声为来自车间的煮制锅、包装机、封口机等生产设备运行过程中产生的噪声，设备全部设置在室内，加强房间门窗密闭性，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。经隔声和距离衰减后，使厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，项目噪声对区域声环境的影响在可接受范围内。

（四）固废

项目生产过程中产生的固体废弃物主要是不合格原料、废包装材料、污泥、栅渣等一般工业固体废弃物及生活垃圾。

本项目原料处理过程中剔除的杂质、蔬菜废叶、或其他工艺产生的不合格原料集中收集，由当地环卫部门统一清运；原料的包装废料和产品内、外包装过程中产生的废塑料袋、废纸箱均为可回收利用型材料，收集后由物资回收公司回收利用；废水处理过程产生少量的污泥经压滤脱水后，由安徽香泉湖禽业有限公司交由环卫部门统一清运处理；废水经过格栅处理过程产生少量的栅渣集中收集后，由安徽香泉湖禽业有限公司交由环卫部门统一清运处理。职工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。

四、环境保护设施调试效果
（一）废水

废水排放中pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、动植物油、总磷、总氮、氯化物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值。

（二）废气

锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度符合锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在用锅炉大气污染物排放标准限值。
（三）噪声

厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（四）固废

本项目原料处理过程中剔除的杂质、蔬菜废叶、或其他工艺产生的不合格原料集中收集，由当地环卫部门统一清运；原料的包装废料和产品内、外包装过程中产生的废塑料袋、废纸箱均为可回收利用型材料，收集后由物资回收公司回收利用；废水处理过程产生少量的污泥经压滤脱水后，由安徽香泉湖禽业有限公司交由环卫部门统一清运处理；废水经过格栅处理过程产生少量的栅渣集中收集后，由安徽香泉湖禽业有限公司交由环卫部门统一清运处理。职工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。一般固废暂存区符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 

五、项目对环境的影响

根据各项污染物的监测结果表明：锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度符合锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中在用锅炉大气污染物排放标准限值。废水排放中pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、动植物油的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准及和县污水处理厂进水标准。厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。工程建设对周边环境影响较小。

六、验收结论

马鞍山市精点食品有限公司年产10000吨精点系列食品项目产生的废水、废气、噪声及固废都得到了有效的处理，各项污染物均达标排放。本项目建设对周边环境影响较小。因此，本项目通过竣工环境保护验收。

后续要求
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