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项目概况

白桥加油站于2015年6月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《和县白桥加油站建设项目环境影响报告表》，2016年3月1日获得马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会安全生产和环境保护局关于该项目环境影响报告表的批复（郑环表批字[2016]03号），后建设单位名称变更为中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站，企业法人变更为侯涛。2020年5月委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目做竣工环境保护验收监测。我公司组织专业技术人员依据《和县白桥加油站建设项目环境影响报告表》、《关于和县白桥加油站建设项目环境影响报告表的批复》以及验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出验收监测方案并确定验收范围，此次验收范围为中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站白桥加油站建设项目。
根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2020年5月13、14日对该项目废水、废气、噪声等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。项目概况表见表1-1。

表1-1 项目概况表

	项目名称
	白桥加油站建设项目

	建设项目性质
	新建
	行业类别
	机动车燃料零售[F5264]

	建设单位
	中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站

	建设地点
	马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村

	法人代表
	侯涛
	联系人
	周功明

	通讯地址
	马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村

	联系电话
	13866362620
	邮政编码
	238200    

	环境影响评价

报告表名称
	《和县白桥加油站建设项目
环境影响报告表》

	项目环境影响

评价单位
	安徽省四维环境工程有限公司
	完成时间
	2015年12月

	环评报告

审批部门
	马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会安全生产和环境保护局
	批准文号
	郑环表批字

[2016] 03号

	环境保护设施施工单位
	中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站

	项目总投资
	500万元
	环保投资
	35万元
	比例
	7%

	实际总投资
	460万元
	环保投资
	30万元
	比例
	6.5%

	占地面积
	1454m2
	建筑面积
	138.7m2

	开工建设时间
	2016年12月
	建设完工时间
	2018年9月


2、验收依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》      （2015年1月1日起施行）

2.2《中华人民共和国大气污染防治法》 （2018年10月26日起施行）

2.3《中华人民共和国水污染防治法》   （2018年1月1日起施行）

2.4《中华人民共和国固体废物污染环境保护法（修改）》         （2016年11月7日起施行）

2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                 

（2018年12月29日起施行）

2.6《建设项目环境保护管理条例》

（国令第682号 ，2017年10月1日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》）

2.7《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                     （国环规环评[2017]4号 2017年11月22日发布）
2.8《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）
2.9《安徽省环境管理保护条例》

（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）

2.10《大气污染物综合排放标准》              （GB16297-1996）

2.11《工业企业厂界环境噪声排放标准》         （GB12348-2008）

2.12《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013修改单）

2.13《危险废物贮存污染控制标准》 

（GB18597-2001）（2013修改单）
2.14《和县白桥加油站建设项目环境影响报告表》（安徽省四维环境工程有限公司，2015年12月）；
2.15《关于和县白桥加油站建设项目环境影响报告表的批复》郑环表批字[2016] 03号（马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会安全和环境保护局，2016年3月1日）；
2.16白桥加油站建设项目竣工环境保护验收监测委托书。
3、项目建设情况
3.1地理位置及平面布置
项目位于马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村，根据现场勘踏，项目西侧为206省道，其余三侧为空地。

项目周边无自然保护区、风景名胜和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。具体环境保护目标见表3-1。项目周边概况图见附图2，项目地理位置见附图3。
表3-1  环境保护目标

	环境要素
	保护目标
	方位
	性质
	距离（m）
	规模
	环境功能

	大气环境
	村庄
	N
	村庄
	60
	3户
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	水环境
	姥下河
	W
	河流
	50
	小型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	声环境
	项目厂界
	四周
	/
	1
	/
	《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中2类标准


本项目设置二个出入口，根据现场调查勘踏，现已建成两个出入口，车辆入口和出口分开设置，均位于206省道；项目入口朝西，储罐区、加油岛以及综合站房位于项目中间位置。项目平面布置简单清晰，符合生产和环保要求。项目总平面布置图见附图1。

3.2建设内容

项目建设内容组成见表3-2。
表3-2 项目建设内容组成
	工程类别
	工程名称
	环评设计工程内容
	实际建设工程内容
	备注

	主体工程
	加油岛
	4台双枪双油品潜油泵加油机
	 2 台双枪双显潜油泵加油机和2台四枪四显潜油泵加油机
	调整2台双枪双显潜油泵加油机为2台四枪四显潜油泵加油机

	辅助工程
	综合站房
	1栋综合站房，建筑面积138.7 m2
	1栋综合站房，建筑面积138.7 m2
	与环评一致

	储运工程
	储存
	汽油储罐2只，建设柴油储罐2只
	汽油储罐2只，建设柴油储罐2只
	与环评一致、储罐均设置为双层

	公用工程
	供水
	项目用水由市政管网提供
	项目用水由市政管网提供
	与环评一致

	
	供电
	项目用电由市政管网提供
	项目用电由市政管网提供
	与环评一致

	
	排水
	雨污分流，冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网
	雨污分流，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边肥田
	仅有生活污水，化粪池处理后定期清掏

	环保工程
	废气治理
	非甲烷总烃采用密闭卸油和加油油气回收装置处理
	非甲烷总烃采用密闭卸油和加油油气回收装置处理
	与环评一致

	
	废水处理
	雨污分流，冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理设施进行处理达标后排入市政污水管网
	雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周边肥田
	生活污水经化粪池处理后用于周边肥田

	
	噪声治理
	加油机和潜油泵选用低噪声设备、采取设备减振、隔声等措施；进出车辆采取禁鸣、减速等措施
	加油机和潜油泵选用低噪声设备、采取设备减振、隔声等措施；进出车辆采取禁鸣、减速等措施
	与环评一致

	
	固废治理
	生活垃圾由环卫部门收集清理；含油废渣、废棉纱、手套委托有资质单位进行处理；
	生活垃圾由环卫部门收集清理；废棉纱、手套已豁免，与生活垃圾一起由环卫部门收集清理；
	废手套已豁免，与生活垃圾集中清理


3.3主要原辅材料及燃料
本项目主要原辅材料及燃料见表3-3。

表3-3 主要原辅材料及燃料一览表

	序号
	原辅材料及燃料
	来源
	环评设计年存储量
	验收工程年存储量
	备注

	1
	汽油
	外购
	1000t
	1000t
	与环评一致

	2
	柴油
	外购
	1000t
	1000t
	与环评一致

	3
	水
	市政供水
	223t
	146t
	与环评一致

	4
	电
	市政管网
	0.3万kWh
	0.3万kWh
	与环评一致


3.4水源及水平衡

本项目用水由开发区市政供水管网供应，项目不设食宿，职工都是来自当地居民。本项目用水主要为员工生活用水。

本项目全厂职工定员为8人，厂区不提供食宿，则职工生活用水定额取值50L/（人•天），则生活用水量为146m3/a(0.4m3/d)，废水产生系数以0.8计算，则生活污水116.8m3/a(0.32m3/d)。

本项目水量平衡见图3-1。
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3.5主要产品方案

本项目主要产品方案见表3-4。

表3-4 主要产品方案一览表

	序号
	产品名称
	环评设计年存储量
	验收项目年存储量
	备注

	1
	汽油
	1000t
	1000t
	与环评内容一致

	2
	柴油
	1000t
	1000t
	与环评内容一致


3.6主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-5。
表3-5 主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	数量（台/套/个）
	备注

	
	
	环评阶段
	验收阶段
	

	1
	汽油储罐(30m3）
	2
	2
	与环评一致

	2
	柴油储罐(30m3）
	2
	2
	与环评一致

	3
	双枪双油品潜油泵加油机
	4
	2
	减少2台

	4
	四枪四显潜油泵加油机
	0
	2
	新增2台

	5
	汽油卸油、加油油气回收系统
	1
	1
	与环评一致

	6
	液位控制仪
	4
	4
	与环评一致


3.7劳动定员及工作制度

本项目劳动定员8人，不提供食宿，年工作日365天，每天工作24小时。

3.8生产工艺
根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先缷到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，项目汽油卸油及加油作业配套油气回收装置，柴油不配套。本项目工艺流程见下图： 

[image: image29.jpg]



图3-2 加油站汽油加油工艺流程及产污节点图
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图 3-3 加油站柴油加油工艺流程及产污节点图
生产工艺简述： 
（1）加油工作流程 
建设项目卸油采用重力自流式密闭卸油方式，车用汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，采用快速接头与槽车卸油软管连接后，打开储罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压），汽油卸油系统采用油气回收系统；加油采用潜油泵式正压供油，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，然后，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油或柴油的付出（经营销售）作业，汽油系统设置加油油气回收系统。 
（2）油气回收系统 
项目汽油卸油及加油作业配套油气回收系统一套，进行一次油气回收、二次油气回收、三次油气回收，具体内容如下： 
①一次：卸油油气回收 
在油罐车给地下储罐卸油时，是在油罐车和地下储罐之间密闭状态下进行，液态油卸入地下储罐。储罐内液态空间不断增大，气相空间不断减小。罐车储罐内液态空间不断减小，气相空间不断增大。由于气液相空间的变化，原地下储罐内气态油蒸气进到罐车内部，油罐车给地下储罐卸油结束，由罐车装载着气态油蒸气驶离加油站到野外排放或运到有油气处理装置的单位进行油气回收处理，以达到初步环保和安全的目的回收系统。
②二次：加油油气回收 
加油机在给汽车油箱加注汽油的同时，采用带有油气回收的加油枪将汽车油箱内的气态油蒸气和空气的混合气体按照 1：1 比例（即加注一升汽油，返回到储罐 1 升的气体）或其他比例抽回到地下储罐的系统，以达到一定的安全环保目的。
③三次：小呼吸以及油气排放处理装置油气回收 
由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比>1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收处理装置，装置能够回收处理加油站埋地油罐“小呼吸”排放的油气和带油气回收加油枪“气液比”大于 1 溢出的部分油气。

④油气排放处理装置油气排放处理装置就是将罐内多抽回的空气和油蒸气的混合气体进行分离处理，经过油气排放装置处理后洁净的空气通过不低于 4m 高的通气管（布置在油罐区）排放到大气中去，油蒸气送回地下储罐，地下储罐内压力保持正常压力的处理过程。 
工作原理：当地下储油罐内的气压升高到设定的感应压力值时，系统自动开始运行；油气和空气的混合气体被驱动泵吸出，在通过分离组件中的专用高分子材料床层时，油气分子与专用高分子材料的亲和力较大从而被吸附，氮气、氧气分子与专用高分子材料膜间的结合力较小，从而顺利通过床层，在驱动泵的作用下被排放到大气中；随着驱动泵的不断运行，专用高分子材料床层被油气吸附而饱和，这时，驱动泵停止抽吸油气，解析泵启动，抽吸专用高分子材料床层的高浓度油气，经过冷凝油气部分液化被送回储油罐，随着解析泵的不断运行，专用高分子材料床层的真空度不断提高，与专用高分子材料结合的油气分子被拉出，专用高分子材料被解析，解析泵停止运行，专用高分子材料进入压力平衡过程，经过压力平衡后，进入下一循环的运行。 一般油气回收装置油气回收率≥90%，油气的处理量为30～60m3/h。 
储罐油污清理流程： 
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图 3-4 加油站油罐清理流程图
（1）油罐中油品销售空后进行储罐油污清理，使用泵将罐内油污泵入专用容器内； 
（2）清理储罐前先对罐内进行通风排除罐内油气； 
（3）完成通风后进行罐内气体检测，油气浓度到达安全范围后进行清洗； 
（4）罐内人员操作时间需符合相关要求，单次操作时间小于 5 分钟，进行轮流作业； 
（5）清理油罐产生的油污，属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中的 HW08 废矿物油与含矿物油废物，由专业的清洗单位清洗并收集油污后，油污的密闭转运交有资质单位进行处置。
3.9项目变动情况
根据项目验收期间现场调查，并结合环评报告及批复内容，本项目部分内容发生变动，但由于其生产工艺、生产规模及环保治理措施等均未发生较大变化，所以本项目不属于重大变动。
表3-6项目变动情况对比一览表

	序号
	环评及批复要求
	实际情况
	是否属于重大变动

	1
	项目建设4台双枪双油品潜油泵加油机
	项目实际建设有2台双枪双显潜油泵加油机、2台四枪四显潜油泵加油机
	否

	2
	雨污分流，冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理设施进行处理达标后排入市政污水管网
	雨污分流，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边肥田
	否


4、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

项目废水主要为员工以及顾客产生的生活污水。
厂区内不设食堂、浴室、员工宿舍等其他生活设施，员工用餐由盒饭解决。项目有员工8人，生活用水量146m3/a。排放量按用水量的80%计，约116.8m3/a，生活污水的污染物种类比较简单，主要为COD、SS、NH3-N。生活污水进入化粪池处理后定期清掏，用于周边肥田，不外排。

4.1.2废气

项目废气主要为密闭卸油、储存以及加油过程中挥发的油气（非甲烷总烃）。其排放方式为偶然瞬时冷排放，通过5m排气筒排放（由于高度较低视为无组织排放）。放空油气会迅速排入大气，不会形成聚集，经过大气稀释扩散后，周界外无组织废气排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）规定的无组织排放监控浓度限值标准，本项目设计有卸油、加油油气回收系统，采取固定顶卧式地埋储油罐、平衡淹没式装料。
本项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。

表4-1 废气产生及排放情况一览表

	废气名称
	来源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	排气筒高度（m）
	排放去向

	无组织废气
	卸油、储存以及加油过程
	非甲烷总烃
	无组织排放
	密闭卸油和加油油气回收系统
	5
	周边


4.1.3噪声
本建设项目噪声源主要是输油泵、加油机以及进出车辆等产生的噪声，其声级值为55～70dB（A）左右。经隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，东、南、北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准；西侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》4 类 

标准。
4.1.4  固（液）体废物

项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾以及检修时产生的含油废渣、废棉纱、手套以及储油罐油泥。其中废棉纱及手套已豁免，与生活垃圾一起集中收集后由环卫部门清运。含油废渣以及储油罐油泥属于危险废物，油罐清理一般为四年进行一次，每次产生的油罐清理油污交有资质单位进行处置，清理过程中同步进行油污、油泥及含油废渣等危险废物的收集，由清理单位外运处置。中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油已与合肥市安达新能源有限公司签订清罐合同，合同规定清罐过程中产生的油泥、油污等污染物，由合肥市安达新能源有限公司带离现场后集中做环保无害化处理，其安全、环保责任和包装运输责任，均由合肥市安达新能源有限公司负责。 
（1）含油废渣、废棉纱、手套
本项目在运营过程中，检修时会产生含油废渣、废棉纱、手套等废物，年产生量约为0.2t。含油废渣属危险废物，委托有资质单位进行处理。

（2）生活垃圾

项目职工人数为8人，生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，年工作日365天，则生活垃圾产生量为1.46t/a，集中收集后由当地环卫部门集中处置。
根据现场踏勘，项目产生的各类固体废物均得到合理有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

表4-2项目固体废物产生及处理情况一览表

	性质
	名称
	来源
	年产量（t/a）
	暂存

场所
	处置量（t/a）
	处置措施

	危险废物
	含油废渣
	检修
	0.15
	危废暂存库
	0.2
	委托有资质单位处置。

	一般固体废物
	生活垃圾
	职工

生活
	1.46
	/
	1.46
	收集后由当地环卫部门集中处置。

	
	废棉纱
	检修
	/
	/
	/
	

	
	手套
	
	
	
	
	


4.1.5 其它环保措施

（1）地下水污染治理措施 
本项目可能对地下水造成污染的污染源为污水处理设施、罐区、输油管线等。本项目地下水污染防治 措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，针对本项目污染物的特点，采取污染防治措施。 
同时，项目根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》以及《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）等技术规范要求，在加油站内规范设置有地下水监测井，并定期进行定性监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测。 
（2）环境风险 
本项目环评批复指出项目必须高度重视安全生产，配套的安全、消防设施应符合相关标准要求。强化事故防范和应急措施，强化全员环境保护意识，加强生产及环境保护设施维护和管理，制定和完善环保管理规章制度与风险防范应急预案，防止发生安全事故引发此生环境污染事件。 
企业已落实本项目突发环境事件风险应急预案的编制及备案工作。 
（3）环境保护机构设置等落实情况检查 
①该企业为有效控制三废外排，减轻对周围环境的污染，执行了报告表的要求，履行了相关环保手续，落实了各项污染防治措施。 
②环境保护审批手续齐全，环境保护相关文件、档案资料造册登记，有专人管理。 
③按照环境影响评价文件在能源利用、固废综合利用落实了清洁生产措施。 
④环境卫生状况大部分区域较好，厂区绿化率基本达到环评设计要求。 
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资460万元，环保投资30万元，占总投资的6.5%。项目投资明细详见表4-3。
表4-3 环保设施投资及“三同时”落实情况一览表

	类别
	污染源
	治理对象
	环评中工程环保投资概况
	实际工程环保投资概况

	
	
	
	治理措施
	金额/万元
	治理措施
	金额/万元

	废气
	密闭卸油、储存以及 
加油过程中挥发的 
油气（非甲烷总烃）
	非甲烷总烃
	密闭卸油和加油油气回收 
系统
	25
	密闭卸油和加油油气回收 
系统
	20

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、石油类
	化粪池+隔油池
	4.0
	化粪池
	2.5

	固废
	生产工序
	危险废物
	危险废物暂存设施、委托资质单位进行处理
	0.4
	危废委托资质单位进行处理
	2.0

	
	办公生活
	生活垃圾
	垃圾桶若干
	0.1
	垃圾桶若干
	0.1

	噪声
	各类机械设备
	噪声
	采用减振、隔声等降噪措施
	0.5
	采用减振、隔声等降噪措施
	0.4

	地下水
	储罐区等区域
	地下水
	储油罐设围堰，四周及底部 
做好防渗工程
	5.0
	储油罐设围堰，四周及底部 
做好防渗工程
	5.0

	合计
	/
	35
	/
	30


项目在建设过程中，严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目运营时，制订并落实必要的环境管理规章制度和岗位操作规程。

环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1环境影响评价报告表主要结论与建议

表5-1 环境影响报告表主要结论

	类型
	环境影响报告表主要结论

	废气
	项目非甲烷总烃采用密闭卸油和加油油气回收方式后厂界预测浓度远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求，项目非甲烷总烃排放对周围环境影响较小。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2－2008）中大气环境防护距离确定方法，在厂界达标前提下使用环境保护部评估中心实验室大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）计算后表明：项目无组织废气最大落地浓度无超标点（一次浓度参照无组织监控浓度），无需设大气环境防护距离，对周围大气环境影响较小。

	废水
	项目产生的生活污水（128.48m3/a）和冲洗废水（56.2m3/a）经隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网项目生活污水对周围环境影响较小。

	噪声
	建设单位应按本评价要求，对主要噪声源采取相应的降噪措施后，预计厂界声环境可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准限值要求，对区域声环境和环境保护目标的影响在可接受范围内。

	固体废物
	生活垃圾产生量为1.46t/a，由环卫部门收集清理。检修时产生的含油废渣产生量约为0.2t/a，交有资质单位进行处理。

	地下水
	储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下溶对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

为防止成品油泄漏或渗漏对水体和土壤产生不利影响，需对储油罐设围堰，四周及底部做好防渗工程等措施，加油区、危废贮存间地面做防渗处理，加油站应严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中防渗措施的规定进行建设。

经采取措施后，发生泄漏或渗漏的可能性较小，项目建设对地下水环境的影响较小。

	总结论：综上所述，白桥加油站建设项目符合国家及地方产业政策，选址合理。只要在建设运营过程中落实好环评提出的各项污染防治措施，项目污染物均可实现达标排放，对周边环境影响很小，且不会降低评价区域原有的环境质量功能级别。因此，本次评价认为，该项目的实施从环境影响的角度是可行的。


5.2审批部门审批决定
表5-2 审批部门审批决定及落实情况
	序号
	审批部门审批决定
	落实情况

	(一)
	严格按《报告表》实施，落实污染防治措施，执行“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放。
	已按要求落实。

	(二)
	加强水污染治理工作。项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》三级标准和接管标准要求，进入污水处理厂。
	已按要求落实。项目无地面冲洗废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边肥田。

	(三)
	做好噪声防治工作。对主要产噪声源采取相应的降噪措施后，须符合《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)2类、4类标准要求。
	已按要求落实。通过隔声，合理布局，设备减震降噪降低噪声影响。

	(四)
	固体废物集中收集、分类处置，防止二次污染，站内生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。
	已按要求落实。生活垃圾、废棉纱、废手套等委托环卫部门处置；废油渣经收集后由有资质单位进行处理。

	(五)
	严格控制挥发性有机物的排放，储油罐灌注、加油作业等过程中必须采取用油气回收装置进行回收净化处理，防止燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。
	已按要求落实。无组织废气非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。油气回收装置已于2018年9月29日验收通过。

	(六)
	该项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，服从环保主管部门的日常监管。项目竣工后，项目试生产须报经主管部门批准，并在试生产期间按规定向主管部门申请环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。
	已按要求落实。


6、验收执行标准

6.1废气排放标准

本项目大气污染物排放评价，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。详见表6-1和6-2。

表6-1 废气综合排放标准（mg/m3）

	染源物
	无组织排放监控浓度

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	非甲烷总烃
	周围外浓度最大值
	4.0


6.2厂界环境噪声标准

项目运营期东、南、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西侧厂界噪声排放执行4类标准。如表6-2所示：

表6-2 噪声排放标准

	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	
	昼间
	夜间

	GB12348-2008中2类
	60
	50

	GB12348-2008中4类
	70
	55


6.4固体废物
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 
7、验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中验收监测技术要求，通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。结合本项目的实际情况，具体监测内容如下：

7.1.1废气

本项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。
7.1.1.1 无组织排放

表7-1 无组织排放监测内容

	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	厂界四周下风向3个点位、上风向1个点位
	非甲烷总烃
	4次/天，2天
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放限值


7.1.2厂界噪声监测

监测点位：东、西、南、北厂界各布设1个噪声监测点，共4个监测点；

监测项目几频次：昼、夜间各1次 等效声级（Leq) ，监测2天。[image: image24.png]Test Report
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8、质量保证和质量控制
8.1 监测分析方法

本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

监测分析方法采取国家颁布标准(或推荐)方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《水和废水监测分析方法》（第四版）中的分析方法，监测人员经考核并持合格证书，验收监测所使用的仪器全部经过计量检定部门检定合格并在有效期内。

监测数据严格执行三级审核制度。
表8-1 验收监测方法一览表

	类别
	监测项目
	监测分析方法
	检出限

	废气
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	0.07

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008


8.2监测仪器

本项目监测仪器型号为多功能声级计、气相色谱仪、电子天平及大气采样器，经计量部门检定并在有效期内。
8.3人员能力

   参与本次验收监测的人员都具有相应的资质。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

   废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

   本项目噪声监测仪器测量前后均经声级校准仪校准，测量条件严格按规范要求进行。

9、验收监测结果

9.1生产工况

马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2020年5月13日至14日对本项目进行了环保验收监测工作。项目属于连续生产作业，验收监测期间，生产工况正常，各环保处理设施实际运行情况良好，满足验收监测的工况要求，具体工况证明见附件3。
表9-1 验收期间生产工况

	日期
	产品类别
	计划存储量t/d
	实际存储量 t/d
	生产负荷%
	备注

	2020年5月13日
	汽油
	2.74
	2.6t
	94.9
	

	
	柴油
	2.74
	2.1t
	76.6
	

	2020年5月14日
	汽油
	2.74
	2.3t
	83.9
	

	
	柴油
	2.74
	2.4t
	87.6
	


9.2环保设施调试运行效果

9.2.1.1废气治理设施

无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。

9.2.1.2噪声治理设施
监测结果表明，验收监测期间东、南、北侧厂界噪声等效声级范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西侧厂界噪声等效声级范围符合4类标准。
9.2.1.3固体废物治理设施

     本项目一般固废和危废均得到妥善的处置。
9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废气

 （1）无组织排放

无组织排放监测结果见表9-2。

表9-2验收监测期间无组织排放监测结果与评价表

	[image: image25.jpg]


监测位置

检测项目、时间、频次
	监测结果 (mg/m3)
	标准值
	是否

达标

	
	○1#

上风向
	○2#

下风向
	○3#

下风向
	○4#

下风向
	
	

	非甲烷

总烃

（mg/m3）
	2020.5.13
	①
	ND
	0.190
	0.171
	0.183
	4.0
	达标

	
	
	②
	ND
	0.142
	0.140
	0.125
	
	达标

	
	
	③
	ND
	0.589
	0.596
	0.581
	
	达标

	
	
	④
	ND
	0.488
	0.562
	0.572
	
	达标

	
	2020.5.14
	①
	ND
	0.138
	0.150
	0.145
	
	达标

	
	
	②
	ND
	0.212
	ND
	0.090
	
	达标

	
	
	③
	ND
	0.630
	0.553
	0.512
	
	达标

	
	
	④
	ND
	0.548
	0.572
	0.558
	
	达标


无组织废气监测结果表明:该项目无组织废气非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准要求。
9.2.2.2厂界噪声

厂界噪声监测结果与评价见表9-3。

表9-3厂界噪声监测结果表

	监测点位
	监测因子
	检测值
	标准值
	是否达标

	
	
	2020年5月13日
	2020年5月14日
	
	

	厂界东侧
	昼间厂界噪声
	53.4
	52.0
	60
	达标

	厂界南侧
	
	58.0
	58.0
	
	达标

	厂界北侧
	
	58.0
	58.2
	
	达标

	厂界西侧
	
	66.7
	68.3
	70
	达标

	厂界东侧
	夜间厂界噪声
	45.8
	45.8
	50
	达标

	厂界南侧
	
	46.5
	46.5
	
	达标

	厂界北侧
	
	46.2
	46.3
	
	达标

	厂界西侧
	
	52.5
	51.4
	55
	达标


监测结果表明：验收监测期间东、南、北厂界外3个监测点位的昼夜间噪声等效声级范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，西侧厂界外监测点位的昼夜间噪声等效声级范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值的要求。
9.3工程建设对环境的影响

根据监测结果表明，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。东、南、北厂界噪声符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，西厂界噪声符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准要求，工程建设对周边环境影响较小。
10、验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果
（1）油气回收装置处理效果

本项目采用自流密闭卸油方式卸油，并按照相关要求安装油气回收装置对汽油卸油及加油过程中产生的油气进行回收。项目采用卧式地埋式双层储罐，油气通过密闭排气系统输送至油气回收装置。根据安徽华瑞技术检测有限公司出具检验报告以及检测结论（详见附件），白桥加油站密闭性、液阻、气液比叄项油气指标监测期间符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关限值的要求。

10.1.2污染物排放监测结果

废气监测结果，无组织排放非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。噪声监测结果表明，东、南、北厂界外3个监测点位的昼夜间噪声等效声级范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，西侧厂界外监测点位的昼夜间噪声等效声级范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值的要求。
10.2工程建设对环境的影响

白桥加油站项目产生的废水、废气、噪声和固废都得到了有效的处理，各项污染物均达标排放，对周边环境影响较小。因此，建议本项目通过环境保护验收。

10.3建议
1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，在线监测设备保持联网，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。

11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	白桥加油站建设项目
	项目代码
	
	建设地点
	马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村

	
	行业类别（分类管理名录）
	机动车燃料零售[F5264]  
	建设性质
	(新建  □ 改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	年供油汽油1000t,柴油1000t。
	实际生产能力
	年供油汽油1000t,柴油1000t。
	环评单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会环境保护局
	审批文号
	郑环表批字[2016]03号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2016.12
	竣工日期
	2018.9
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站
	环保设施施工单位
	中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站
	环保设施监测单位
	马鞍山市环美质检技术服务有限公司
	验收监测时工况
	83%

	
	投资总概算（万元）
	500
	环保投资总概算（万元）
	35
	所占比例（%）
	7

	
	实际总投资
	460
	实际环保投资（万元）
	30
	所占比例（%）
	6.5

	
	废水治理（万元）
	2.5
	废气治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	0.4
	固体废物治理（万元）
	2.1
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	5.0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	365天

	运营单位
	中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站
	运营单位社会统一信用代码
	91340500MA2TPBWC51
	验收时间
	2020.6

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 环评批复
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附件2 环保竣工验收监测委托书
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附件3 环保竣工验收期间工况证明
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附件4 危险废弃物处置合同
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附件5  环保竣工验收监测检测报告
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现场检测照片
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附图1 平面布置图


附图2 周边环境概况图




附图3 地理位置图



附图5 环保设施照片
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项目概况


因206省道拓宽改造需要，和县白桥加油站拟拆迁位于原站址东侧约20m处，新址为加油站建设用地，退让建筑红线后净地面积为1454m2。

和县白桥加油站于2015年6月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《和县白桥加油站建设项目环境影响报告表》，2016年3月1日获得马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会安全生产和环境保护局关于该项目环境影响报告表的批复（郑环表批字[2016]03号），本项目于2018年9月委托合肥市包河区环境监测站有限公司进行竣工环境保护验收监测，并编制监测报告。后建设单位名称变更为中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站，法人变更为赵周和，由于建设项目企业名称及法人变更等因素，2020年5月委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目重新做竣工环境保护验收监测。我公司组织专业技术人员依据《和县白桥加油站建设项目环境影响报告表》、《关于和县白桥加油站建设项目环境影响报告表的批复》以及验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出验收监测方案并确定验收范围，此次验收范围为中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站白桥加油站建设项目。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2020年5月13、14日对该项目废水、废气、噪声等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。项目概况表见表1-1。


表1-1 项目概况表


		项目名称

		白桥加油站建设项目



		建设项目性质

		新建

		行业类别

		机动车燃料零售[F5264]



		建设单位

		中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站



		建设地点

		马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村



		法人代表

		赵周和

		联系人

		周功明



		通讯地址

		马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村



		联系电话

		13866362620

		邮政编码

		238200    



		环境影响评价


报告表名称

		《和县白桥加油站建设项目

环境影响报告表》



		项目环境影响


评价单位

		安徽省四维环境工程有限公司

		完成时间

		2015年12月



		环评报告


审批部门

		马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会安全生产和环境保护局

		批准文号

		郑环表批字


[2016] 03号



		环境保护设施施工单位

		中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站



		项目总投资

		500万元

		环保投资

		35万元

		比例

		7%



		实际总投资

		460万元

		环保投资

		30万元

		比例

		6.5%



		占地面积

		1454m2

		建筑面积

		138.7m2



		开工建设时间

		2016年12月

		建设完工时间

		2018年9月





2、验收依据


2.1《中华人民共和国环境保护法》      （2015年1月1日起施行）


2.2《中华人民共和国大气污染防治法》 （2016年1月1日起施行）


2.3《中华人民共和国水污染防治法》   （2017年6月27日起施行）


2.4《中华人民共和国固体废物污染环境保护法（修改）》         （2016年11月7日起施行）


2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                   （1997年3月1日起施行）


2.6《建设项目环境保护管理条例》


（国令第682号 ，2017年10月1日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》）


2.7《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                     （国环规环评[2017]4号 2017年11月22日发布）

2.8《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》


（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）

2.9《安徽省环境管理保护条例》


（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）


2.10《大气污染物综合排放标准》              （GB16297-1996）


2.11《污水综合排放标准》                     （GB8979-1996）


2.12《污水排入城镇下水道水质标准》        （GB/T31962-2015）


2.13《工业企业厂界环境噪声排放标准》         （GB12348-2008）

2.14《危险废物贮存污染控制标准》 


（GB18597-2001）（2013修改单）


2.15《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013修改单）

2.16《和县白桥加油站建设项目环境影响报告表》（安徽省四维环境工程有限公司，2015年12月）；


2.17《关于和县白桥加油站建设项目环境影响报告表的批复》郑环表批字[2016] 03号（马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会安全和环境保护局，2016年3月1日）；


2.18 白桥加油站建设项目竣工环境保护验收监测委托书。

3、项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目位于马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村，根据现场勘踏，项目西侧为206省道，其余三侧为空地。


项目周边无自然保护区、风景名胜和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。具体环境保护目标见表3-1。项目周边概况图见附图2，项目地理位置见附图3。

表3-1  环境保护目标


		环境要素

		保护目标

		方位

		性质

		距离（m）

		规模

		环境功能



		大气环境

		/

		/

		/

		/

		/

		《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准



		水环境

		姥下河

		W

		河流

		50

		小型

		《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准



		声环境

		项目厂界

		四周

		/

		1

		/

		《声环境质量标准》


（GB3096-2008）中2类标准





本项目拟设置二个出入口，根据现场调查勘踏，现已建成两个出入口，车辆入口和出口分开设置，均位于206省道；项目入口朝西，储罐区、加油岛以及综合站房位于项目中间位置。项目平面布置简单清晰，符合生产和环保要求。项目总平面布置图见附图1。


3.2建设内容


项目建设内容组成见表3-2。

表3-2 项目建设内容组成

		工程类别

		工程名称

		环评设计工程内容

		实际建设工程内容

		备注



		主体工程

		加油岛

		4台双枪双油品潜油泵加油机

		 2 台双枪双显潜油泵加油机和2台四枪四显潜油泵加油机

		调整2台双枪双显潜油泵加油机为2台四枪四显潜油泵加油机



		辅助工程

		综合站房

		1栋综合站房，建筑面积138.7 m2

		1栋综合站房，建筑面积138.7 m2

		与环评一致



		储运工程

		储存

		汽油储罐2只，建设柴油储罐2只

		汽油储罐2只，建设柴油储罐2只

		与环评一致、储罐均设置为双层



		公用工程

		供水

		项目用水由市政管网提供

		项目用水由市政管网提供

		与环评一致



		

		供电

		项目用电由市政管网提供

		项目用电由市政管网提供

		与环评一致



		

		排水

		雨污分流，冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网

		雨污分流，冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网

		与环评一致



		环保工程

		废气治理

		非甲烷总烃采用密闭卸油和加油油气回收装置处理

		非甲烷总烃采用密闭卸油和加油油气回收装置处理

		与环评一致



		

		废水处理

		雨污分流，冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理设施进行处理达标后排入市政污水管网

		雨污分流，冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理设施进行处理达标后排入市政污水管网

		与环评一致



		

		噪声治理

		加油机和潜油泵选用低噪声设备、采取设备减振、隔声等措施；进出车辆采取禁鸣、减速等措施

		加油机和潜油泵选用低噪声设备、采取设备减振、隔声等措施；进出车辆采取禁鸣、减速等措施

		与环评一致



		

		固废治理

		生活垃圾由环卫部门收集清理；含油废渣、废棉纱、手套委托有资质单位进行处理；

		生活垃圾由环卫部门收集清理；含油废渣、废棉纱、手套委托有资质单位进行处理；

		与环评一致





3.3主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料及燃料见表3-3。


表3-3 主要原辅材料及燃料一览表


		序号

		原辅材料及燃料

		来源

		环评设计年消耗量

		验收工程年消耗量

		备注



		1

		汽油

		外购

		1000t

		1000t

		与环评一致



		2

		柴油

		外购

		1000t

		1000t

		与环评一致



		3

		水

		市政供水

		223t

		219t

		与环评一致



		4

		电

		市政管网

		0.3万kWh

		0.3万kWh

		与环评一致





3.4水源及水平衡


本项目用水由开发区市政供水管网供应，项目不设食宿，职工都是来自当地居民。本项目用水主要为员工生活用水以及场地冲洗用水。


二、场地冲洗用水


本项目地面冲洗水73m3/a(0.2m3/d)，废水产生量以0.8计，则废水产生量为58.4m3/a(0.16m3/d)。

三、生活用水

本项目全厂职工定员为8人，厂区不提供食宿，则职工生活用水定额取值50L/（人•天），则生活用水量为146m3/a(0.4m3/d)，废水产生系数以0.8计算，则生活污水116.8m3/a(0.32m3/d)。


本项目水量平衡见图3-1。
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3.5主要产品方案


本项目主要产品方案见表3-4。


表3-4 主要产品方案一览表


		序号

		产品名称

		环评设计年产量

		验收项目年产量

		备注



		1

		汽油

		1000t

		1000t

		与环评内容一致



		2

		柴油

		1000t

		1000t

		与环评内容一致





项目设汽油储罐2台（30m3/台），柴油储罐2台（30m3/台），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版），加油站等级划分见表3-5。


表3-5    加油站等级划分


		级别

		油罐容积（m3）



		

		总容积

		单罐容积



		一级

		150<V≦210

		≦50



		二级

		90<V≦150

		≦50



		三级

		V≦90

		汽油罐≦30，柴油罐≦50





注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

根据加油站等级划分，本项目加油站总容积为90m3，汽油罐和柴油罐单罐容积皆为30m3，故本项目加油站等级为三级。


3.6主要生产设备


本项目主要生产设备见表3-6。

表3-6 主要生产设备一览表


		序号

		设备名称

		数量（台/套/个）

		备注



		

		

		环评阶段

		验收阶段

		



		1

		汽油储罐(30m3）

		2

		2

		与环评一致



		2

		柴油储罐(30m3）

		2

		2

		与环评一致



		3

		双枪双油品潜油泵加油机

		4

		2

		减少2台



		4

		四枪四显潜油泵加油机

		0

		2

		新增2台



		5

		汽油卸油、加油油气回收系统

		1

		1

		与环评一致



		6

		液位控制仪

		4

		4

		与环评一致





3.7劳动定员及工作制度


本项目劳动定员8人，不提供食宿，年工作日365天，每天工作24小时。


3.8生产工艺

根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先缷到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，项目汽油卸油及加油作业配套油气回收装置，柴油不配套。本项目工艺流程见下图： 


[image: image26.png]





图3-2 加油站汽油加油工艺流程及产污节点图
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图 3-3 加油站柴油加油工艺流程及产污节点图

生产工艺简述： 

（1）加油工作流程 

建设项目卸油采用重力自流式密闭卸油方式，车用汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，采用快速接头与槽车卸油软管连接后，打开储罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压），汽油卸油系统采用油气回收系统；加油采用潜油泵式正压供油，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，然后，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油或柴油的付出（经营销售）作业，汽油系统设置加油油气回收系统。 

（2）油气回收系统 

项目汽油卸油及加油作业配套油气回收系统一套，进行一次油气回收、二次油气回收、三次油气回收，具体内容如下： 

①一次：卸油油气回收 

在油罐车给地下储罐卸油时，是在油罐车和地下储罐之间密闭状态下进行，液态油卸入地下储罐。储罐内液态空间不断增大，气相空间不断减小。罐车储罐内液态空间不断减小，气相空间不断增大。由于气液相空间的变化，原地下储罐内气态油蒸气进到罐车内部，油罐车给地下储罐卸油结束，由罐车装载着气态油蒸气驶离加油站到野外排放或运到有油气处理装置的单位进行油气回收处理，以达到初步环保和安全的目的回收系统。

②二次：加油油气回收 

加油机在给汽车油箱加注汽油的同时，采用带有油气回收的加油枪将汽车油箱内的气态油蒸气和空气的混合气体按照 1：1 比例（即加注一升汽油，返回到储罐 1 升的气体）或其他比例抽回到地下储罐的系统，以达到一定的安全环保目的。

③三次：小呼吸以及油气排放处理装置油气回收 

由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比>1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收处理装置，装置能够回收处理加油站埋地油罐“小呼吸”排放的油气和带油气回收加油枪“气液比”大于 1 溢出的部分油气。


④油气排放处理装置油气排放处理装置就是将罐内多抽回的空气和油蒸气的混合气体进行分离处理，经过油气排放装置处理后洁净的空气通过不低于 4m 高的通气管（布置在油罐区）排放到大气中去，油蒸气送回地下储罐，地下储罐内压力保持正常压力的处理过程。 

工作原理：当地下储油罐内的气压升高到设定的感应压力值时，系统自动开始运行；油气和空气的混合气体被驱动泵吸出，在通过分离组件中的专用高分子材料床层时，油气分子与专用高分子材料的亲和力较大从而被吸附，氮气、氧气分子与专用高分子材料膜间的结合力较小，从而顺利通过床层，在驱动泵的作用下被排放到大气中；随着驱动泵的不断运行，专用高分子材料床层被油气吸附而饱和，这时，驱动泵停止抽吸油气，解析泵启动，抽吸专用高分子材料床层的高浓度油气，经过冷凝油气部分液化被送回储油罐，随着解析泵的不断运行，专用高分子材料床层的真空度不断提高，与专用高分子材料结合的油气分子被拉出，专用高分子材料被解析，解析泵停止运行，专用高分子材料进入压力平衡过程，经过压力平衡后，进入下一循环的运行。 一般油气回收装置油气回收率≥90%，油气的处理量为30～60m3/h。 

储罐油污清理流程： 
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图 3-4 加油站油罐清理流程图

（1）油罐中油品销售空后进行储罐油污清理，使用泵将罐内油污泵入专用容器内； 

（2）清理储罐前先对罐内进行通风排除罐内油气； 

（3）完成通风后进行罐内气体检测，油气浓度到达安全范围后进行清洗； 

（4）罐内人员操作时间需符合相关要求，单次操作时间小于 5 分钟，进行轮流作业； 

（5）清理油罐产生的油污，属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中的 HW08 废矿物油与含矿物油废物，由专业的清洗单位清洗并收集油污后，油污的密闭转运交有资质单位进行处置。

3.9项目变动情况

根据项目验收期间现场调查，并结合环评报告及批复内容，本项目部分内容发生变动，但由于其生产工艺、生产规模及环保治理措施等均未发生较大变化，所以本项目不属于重大变动。

表3-7 项目变动情况对比一览表


		序号

		环评及批复要求

		实际情况

		是否属于重大变动



		1

		项目建设4台双枪双油品潜油泵加油机

		项目实际建设有2台双枪双显潜油泵加油机、2台四枪四显潜油泵加油机

		否





4、环境保护设施


4.1污染物治理/处置设施


4.1.1 废水


项目废水主要为地面冲洗废水、员工以及顾客产生的生活污水。

（1）地面冲洗废水：本项目地面冲洗水73m3/a，废水产生量以0.8计，则废水产生量为58.4m3/a，主要污染物种类是COD、SS、NH3-N、石油类。本项目建设一个隔油池和一个化粪池，地面冲洗废水经隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入郑蒲港新区污水处理厂。

（2）生活污水：厂区内不设食堂、浴室、员工宿舍等其他生活设施，员工用餐由盒饭解决。项目有员工8人，生活用水量146m3/a。排放量按用水量的80%计，约116.8m3/a，生活污水的污染物种类比较简单，主要为COD、SS、NH3-N。生活污水进入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入郑蒲港新区污水处理厂。

表4-1 废水产生及排放情况一览表


		废水类别

		来源

		污染物种类

		排放规律

		排放量（m3/a）

		治理设施

		排放去向



		生活污水

		生活

		COD、SS、NH3-N、

		间断

		116.8

		经化粪池处理

		排入市政污水管网



		冲洗废水

		地面冲洗废水

		COD、SS、NH3-N、石油类

		

		58.4

		经隔油池+化粪池处理

		





4.1.2废气


项目废气主要为密闭卸油、储存以及加油过程中挥发的油气（非甲烷总烃）。其排放方式为偶然瞬时冷排放，通过5m排气筒排放（由于高度较低视为无组织排放）。放空油气会迅速排入大气，不会形成聚集，经过大气稀释扩散后，周界外无组织废气排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）规定的无组织排放监控浓度限值标准，本项目设计有卸油、加油油气回收系统，采取固定顶卧式地埋储油罐、平衡淹没式装料。

本项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。


表4-2 废气产生及排放情况一览表


		废气名称

		来源

		污染物种类

		排放形式

		治理设施

		排气筒高度（m）

		排放去向



		无组织废气

		卸油、储存以及加油过程

		非甲烷总烃

		无组织排放

		密闭卸油和加油油气回收系统

		5

		周边





4.1.3噪声

本建设项目噪声源主要是输油泵、加油机以及进出车辆等产生的噪声，其声级值为55～70dB（A）左右。经隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，东、南、北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准；西侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》4 类 


标准。

4.1.4  固（液）体废物


项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾以及检修时产生的含油废渣、废棉纱、手套、隔油沉淀池油污以及储油罐油泥。其中废棉纱及手套已豁免，与生活垃圾一起集中收集后由环卫部门清运。含油废渣、隔油沉淀池油污以及储油罐油泥属于危险废物，油罐清理一般为四年进行一次，每次产生的油罐清理油污交有资质单位进行处置，清理过程中同步进行油污、油泥及含油废渣等危险废物的收集，由清理单位外运处置。中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油已与合肥市安达新能源有限公司签订清罐合同，合同规定清罐过程中产生的油泥、油污等污染物，由合肥市安达新能源有限公司带离现场后集中做环保无害化处理，其安全、环保责任和包装运输责任，均由合肥市安达新能源有限公司负责。 

（1）含油废渣、废棉纱、手套

本项目在运营过程中，检修时会产生含油废渣、废棉纱、手套等废物，年产生量约为0.2t。含油废渣属危险废物，委托有资质单位进行处理。


将本项目产生的危险废物分区域暂存在危废暂存库，定期交由合肥市安达新能源有限公司集中处理。危废暂存库建设面积约20m2。

（2）生活垃圾


项目职工人数为8人，生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，年工作日365天，则生活垃圾产生量为1.46t/a，集中收集后由当地环卫部门集中处置。

根据现场踏勘，项目产生的各类固体废物均得到合理有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。


表4-3项目固体废物产生及处理情况一览表


		性质

		名称

		来源

		年产量（t/a）

		暂存


场所

		处置量（t/a）

		处置措施



		危险废物

		含油废渣

		检修

		0.2

		危废暂存库

		0.2

		委托有资质单位处置。



		一般固体废物

		生活垃圾

		职工


生活

		1.46

		/

		1.46

		收集后由当地环卫部门集中处置。



		

		废棉纱

		检修

		/

		/

		/

		



		

		手套

		

		

		

		

		





4.1.5 其它环保措施


（1）地下水污染治理措施 

本项目可能对地下水造成污染的污染源为污水处理设施、罐区、输油管线等。本项目地下水污染防治 措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，针对本项目污染物的特点，采取以下污染防治措施： 

本项目隔油池的污水收集管线及隔油池构筑物等污水处理设施下方基础底层采用的放上层为至少1米厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），此外本项目还将地面建设防渗地坪，对整个废水收集管道、废水贮存、污水处理设施采取防渗措施。项目输油管线采用粘土铺底，粘土上层铺 10-15cm 的水泥。在罐区设置防渗漏的地基并设置围堰、地面防渗和废水导流设施，从而防止地下水环境污染。


同时，项目根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》以及《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）等技术规范要求，在加油站内规范设置有地下水监测井，并定期进行定性监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测。 

（2）环境风险 

本项目环评批复指出项目必须高度重视安全生产，配套的安全、消防设施应符合相关标准要求。强化事故防范和应急措施，强化全员环境保护意识，加强生产及环境保护设施维护和管理，制定和完善环保管理规章制度与风险防范应急预案，防止发生安全事故引发此生环境污染事件。 

企业已落实本项目突发环境事件风险应急预案的编制及备案工作。 

（3）卫生防护距离 

本项目环评及批复中未对项目卫生防护距离作出具体要求，根据项目实际建设情况，项目需设置 50m卫生防护距离。经现场勘察，在项目 50m 卫生防护距离内，有一户村民住房，建设单位现已与该村民住户签订租赁合同。因此，项目卫生防护距离满足要求。 

（4）环境保护机构设置等落实情况检查 

①该企业为有效控制三废外排，减轻对周围环境的污染，执行了报告表的要求，履行了相关环保手续，落实了各项污染防治措施。 

②环境保护审批手续齐全，环境保护相关文件、档案资料造册登记，有专人管理。 

③按照环境影响评价文件在能源利用、固废综合利用落实了清洁生产措施。 

④环境卫生状况大部分区域较好，厂区绿化率基本达到环评设计要求。 

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况


本项目实际总投资460万元，环保投资30万元，占总投资的6.5%。项目投资明细详见表4-4。

表4-4 环保设施投资及“三同时”落实情况一览表


		类别

		污染源

		治理对象

		环评中工程环保投资概况

		实际工程环保投资概况



		

		

		

		治理措施

		金额/万元

		治理措施

		金额/万元



		废气

		密闭卸油、储存以及 

加油过程中挥发的 

油气（非甲烷总烃）

		非甲烷总烃

		密闭卸油和加油油气回收 

系统

		25

		负压抽气+活性炭吸附装置（共1套）+1根15m高排气筒

		20



		废水

		生活污水、冲洗废水

		COD、SS、NH3-N、石油类

		化粪池+隔油池

		4.0

		化粪池+隔油池

		2.5



		固废

		生产工序

		危险废物

		危险废物暂存设施、委托资质单位进行处理

		0.4

		建成危废暂存库、委托资质单位进行处理

		2.0



		

		办公生活

		生活垃圾

		垃圾桶若干

		0.1

		垃圾桶若干

		0.1



		噪声

		各类机械设备

		噪声

		采用减振、隔声等降噪措施

		0.5

		采用减振、隔声等降噪措施

		0.4



		地下水

		储罐区等区域

		地下水

		储油罐设围堰，四周及底部 

做好防渗工程

		5.0

		储油罐设围堰，四周及底部 

做好防渗工程

		5.0



		合计

		/

		35

		/

		30





项目在建设过程中，严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目运营时，制订并落实必要的环境管理规章制度和岗位操作规程。


环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响评价报告表主要结论与建议


表5-1 环境影响报告表主要结论


		类型

		环境影响报告表主要结论



		废气

		项目非甲烷总烃采用密闭卸油和加油油气回收方式后厂界预测浓度远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求，项目非甲烷总烃排放对周围环境影响较小。


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2－2008）中大气环境防护距离确定方法，在厂界达标前提下使用环境保护部评估中心实验室大气环境防护距离标准计算程序（ver1.2）计算后表明：项目无组织废气最大落地浓度无超标点（一次浓度参照无组织监控浓度），无需设大气环境防护距离，对周围大气环境影响较小。

本项目卫生防护距离取50m。结合项目外环境关系：项目周边50m范围无居民，设定的50m卫生防护距离能够得到满足。另外，环评建议在项目周围今后的规划建设中，在该卫生防护距离内，不能规划建设住宅、医院、学校及对大气环境有较高要求的建设项目。



		废水

		项目产生的生活污水（128.48m3/a）和冲洗废水（56.2m3/a）经隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网项目生活污水对周围环境影响较小。



		噪声

		建设单位应按本评价要求，对主要噪声源采取相应的降噪措施后，预计厂界声环境可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准限值要求，对区域声环境和环境保护目标的影响在可接受范围内。



		固体废物

		生活垃圾产生量为1.46t/a，由环卫部门收集清理。检修时产生的含油废渣产生量约为0.2t/a，交有资质单位进行处理。



		地下水

		储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下溶对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。


为防止成品油泄漏或渗漏对水体和土壤产生不利影响，需对储油罐设围堰，四周及底部做好防渗工程等措施，加油区、危废贮存间地面做防渗处理，加油站应严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中防渗措施的规定进行建设。


经采取措施后，发生泄漏或渗漏的可能性较小，项目建设对地下水环境的影响较小。



		总结论：综上所述，和县白桥加油站建设项目符合国家及地方产业政策，选址合理。只要在建设运营过程中落实好环评提出的各项污染防治措施，项目污染物均可实现达标排放，对周边环境影响很小，且不会降低评价区域原有的环境质量功能级别。因此，本次评价认为，该项目的实施从环境影响的角度是可行的。





5.2审批部门审批决定

表5-2 审批部门审批决定及落实情况

		序号

		审批部门审批决定

		落实情况



		（一）

		严格按《报告表》实施，落实污染防治措施，执行“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放。

		已按要求落实。



		（二）

		加强水污染治理工作。项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》三级标准和接管标准要求，进入污水处理厂。

		已按要求落实。项目地面冲洗废水和生活污水经隔油池及化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及接管标准后，接管进入郑蒲港新区污水处理厂集中处理。



		（三）

		做好噪声防治工作。对主要产噪声源采取相应的降噪措施后，须符合《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)2类、4a类标准要求。

		已按要求落实。通过隔声，合理布局，设备减震降噪降低噪声影响。



		（四）

		固体废物集中收集、分类处置，防止二次污染，站内生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。

		已按要求落实。生活垃圾、废棉纱、废手套等委托环卫部门处置；废油渣经收集后放入专用的储存桶内暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。



		（五）

		严格控制挥发性有机物的排放，储油罐灌注、加油作业等过程中必须采取用油气回收装置进行回收净化处理，防止燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。

		已按要求落实。无组织废气非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。


油气回收装置已于2018年9月29日验收通过。



		（六）

		该项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，服从环保主管部门的日常监管。项目竣工后，项目试生产须报经主管部门批准，并在试生产期间按规定向主管部门申请环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。

		已按要求落实。





6、验收执行标准


6.1废气排放标准


本项目大气污染物排放评价，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中标准限值。详见表6-1和6-2。


表6-1 废气综合排放标准（mg/m3）


		染源物

		无组织排放监控浓度



		

		监控点

		浓度（mg/m3）



		非甲烷总烃

		周围外浓度最大值

		4.0





表6-2 加油站大气污染物排放标准 


		染源物

		排放高度

		排放浓度（mg/m3）



		加油站油气

		≧4m

		≦25





6.2厂界环境噪声标准


项目运营期东、南、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西侧厂界噪声排放执行4a类标准。如表6-2所示：


表6-3 噪声排放标准


		执行标准类别

		标准值[dB（A）]



		

		昼间

		夜间



		GB12348-2008中2类

		60

		50



		GB12348-2008中4a类

		70

		55





6.3 废水排放标准


本项目营运期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，接管进入郑浦港新区污水处理厂集中处理。


表6-4 废水污染物排放标准 单位mg/L（pH除外） 


		污染因子

		pH


（无量纲）

		COD


(mg/L）

		SS

(mg/L)

		氨氮


(mg/L)

		石油类(mg/L)



		《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

		6～9

		500

		400

		-

		30



		《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准

		-

		-

		-

		45

		-





6.4固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及修改单。

6.5总量控制


（1）水污染物 

项目冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，废水污染物总量COD为0.047t/a，NH3-N为0.004t/a，纳入污水处理厂内平衡解决。

7、验收监测内容


7.1环境保护设施调试运行效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中验收监测技术要求，通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。结合本项目的实际情况，具体监测内容如下：


7.1.1废水


本项目营运期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，接管进入郑浦港新区污水处理厂集中处理。


表7-1 废水排放监测内容


		监测点位

		监测项目

		监测频次

		备注



		综合污水厂区总排口

		COD、SS、氨氮、pH、石油类

		4次/天，2天

		执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准





7.1.2废气


本项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。

7.1.2.1 无组织排放


表7-3 无组织排放监测内容


		监测点位

		监测项目

		监测频次

		备注



		厂界四周下风向3个点位、上风向1个点位

		非甲烷总烃

		4次/天，2天

		执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放限值





7.1.3厂界噪声监测


监测点位：东、西、南、北厂界各布设1个噪声监测点，共4个监测点；


监测项目几频次：昼、夜间各1次 等效声级（Leq) ，监测2天。[image: image22.png]THAEH
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8、质量保证和质量控制

8.1 监测分析方法


本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：


生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。


合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。


监测分析方法采取国家颁布标准(或推荐)方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《水和废水监测分析方法》（第四版）中的分析方法，监测人员经考核并持合格证书，验收监测所使用的仪器全部经过计量检定部门检定合格并在有效期内。


监测数据严格执行三级审核制度。

表8-1 验收监测方法一览表


		类别

		监测项目

		监测分析方法

		检出限



		废气

		非甲烷总烃

		环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017

		0.07



		噪声

		厂界噪声

		工业企业厂界环境噪声排放标准

		GB 12348-2008



		水和废水

		pH

		GB/T6920-1986 水质 pH值得测定 玻璃电极法

		pH无量纲



		

		COD

		HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

		4mg/L



		

		BOD5

		HJ505-2009 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法

		0.5mg/L



		

		氨氮

		HJ535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

		0.025mg/L



		

		SS

		GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法

		4mg/L



		

		石油类

		HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法

		0.06mg/L





8.2监测仪器


本项目监测仪器型号为多功能声级计、气相色谱仪、电子天平及大气采样器，经计量部门检定并在有效期内。

8.3人员能力


   参与本次验收监测的人员都具有相应的资质。


8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


   废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


   本项目噪声监测仪器测量前后均经声级校准仪校准，测量条件严格按规范要求进行。


9、验收监测结果


9.1生产工况


马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2020年5月13日至14日对本项目进行了环保验收监测工作。项目属于连续生产作业，验收监测期间，生产工况正常，各环保处理设施实际运行情况良好，满足验收监测的工况要求，具体工况证明见附件3。

表9-1 验收期间生产工况


		日期

		产品类别

		计划生产量t/d

		实际生产量 t/d

		生产负荷%

		备注



		2020年5月13日

		汽油

		2.74

		2.6t

		94.9

		



		

		柴油

		2.74

		2.1t

		76.6

		



		2020年5月14日

		汽油

		2.74

		2.3t

		83.9

		



		

		柴油

		2.74

		2.4t

		87.6

		





9.2环保设施调试运行效果


9.2.1.1废水治理设施


监测结果表明，验收监测期间废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准。

9.2.1.2废气治理设施


无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。


9.2.1.3噪声治理设施

监测结果表明，验收监测期间东、南、北侧厂界噪声等效声级范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西侧厂界噪声等效声级范围符合4类标准。

9.2.1.4固体废物治理设施


     本项目一般固废和危废均得到妥善的处置。

9.2.2污染物排放监测结果


9.2.2.1废水


验收监测期间废水排放监测结果见表9-2。


表9-2 废水排放监测结果

		监测点位

		检测项目

		单位

		监测结果

		最高允许排放浓度

		是否


达标



		

		

		

		2020.5.13

		2020.5.14

		

		



		

		

		

		第一次

		第二次

		第三次

		第四次

		第一次

		第二次

		第三次

		第四次

		

		



		综合污水厂区总排口

		pH

		/

		7.02

		6.97

		6.96

		7.04

		7.06

		6.95

		6.97

		7.1

		6～9

		达标



		

		COD

		mg/L

		372

		371

		369

		375

		373

		377

		369

		379

		500

		达标



		

		氨氮

		mg/L

		22.0

		21.5

		22.2

		21.7

		22.3

		22.4

		22.0

		21.3

		45

		达标



		

		SS

		mg/L

		342

		336

		339

		340

		348

		337

		344

		341

		400

		达标



		

		石油类

		mg/L

		1.84

		1.85

		1.85

		1.85

		1.86

		1.86

		1.86

		1.86

		30

		达标





本次废水监测结果表明：废水排放中pH、COD、SS、石油类的排放浓度均符合达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。


9.2.2.2废气


 （1）无组织排放


无组织排放监测结果见表9-3。


表9-3验收监测期间无组织排放监测结果与评价表
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监测位置


检测项目、时间、频次

		监测结果 (mg/m3)

		标准值

		是否


达标



		

		○1#


上风向

		○2#


下风向

		○3#


下风向

		○4#


下风向

		

		



		非甲烷


总烃


（mg/m3）

		2020.5.13

		①

		ND

		0.190

		0.171

		0.183

		4.0

		达标



		

		

		②

		ND

		0.142

		0.140

		0.125

		

		达标



		

		

		③

		ND

		0.589

		0.596

		0.581

		

		达标



		

		

		④

		ND

		0.488

		0.562

		0.572

		

		达标



		

		2020.5.14

		①

		ND

		0.138

		0.150

		0.145

		

		达标



		

		

		②

		ND

		0.212

		ND

		0.090

		

		达标



		

		

		③

		ND

		0.630

		0.553

		0.512

		

		达标



		

		

		④

		ND

		0.548

		0.572

		0.558

		

		达标





无组织废气监测结果表明:该项目无组织废气非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准要求。

9.2.2.3厂界噪声


厂界噪声监测结果与评价见表9-4。


表9-4厂界噪声监测结果表


		监测点位

		监测因子

		检测值

		标准值

		是否达标



		

		

		2020年5月13日

		2020年5月14日

		

		



		厂界东侧

		昼间厂界噪声

		53.4

		52.0

		60

		达标



		厂界南侧

		

		58.0

		58.0

		

		达标



		厂界北侧

		

		58.0

		58.2

		

		达标



		厂界西侧

		

		66.7

		68.3

		70

		达标



		厂界东侧

		夜间厂界噪声

		45.8

		45.8

		50

		达标



		厂界南侧

		

		46.5

		46.5

		

		达标



		厂界北侧

		

		46.2

		46.3

		

		达标



		厂界西侧

		

		52.5

		51.4

		55

		达标





监测结果表明：验收监测期间东、南、北厂界外3个监测点位的昼夜间噪声等效声级范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，西侧厂界外监测点位的昼夜间噪声等效声级范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值的要求。

9.2.2.4污染物排放总量核算


项目冲洗废水和生活污水经隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，废水污染物总量COD为0.047t/a，NH3-N为0.004t/a，纳入污水处理厂内平衡解决。

9.3工程建设对环境的影响


根据监测结果表明，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。废水排放中pH、COD、氨氮、SS、石油类的排放浓度均符合达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。东、南、北厂界噪声符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，西厂界噪声符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准要求，工程建设对周边环境影响较小。

10、验收监测结论


10.1环保设施调试运行效果


10.1.1环保设施处理效率监测结果

（1）油气回收装置处理效果


本项目采用自流密闭卸油方式卸油，并按照相关要求安装油气回收装置对汽油卸油及加油过程中产生的油气进行回收，油气回收装置回收效率约为 95%，项目采用卧式地埋式双层储罐，油气通过密闭排气系统输送至油气回收装置。根据安徽华瑞技术检测有限公司出具检验报告以及检测结论（详见附件），白桥加油站密闭性、液阻、气液比叄项油气指标监测期间符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关限值的要求。


10.1.2污染物排放监测结果


废气监测结果，无组织排放非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。噪声监测结果表明，东、南、北厂界外3个监测点位的昼夜间噪声等效声级范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，西侧厂界外监测点位的昼夜间噪声等效声级范围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值的要求。废水监测结果表明，本项目废水排放中pH、COD、氨氮、SS、石油类的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。各项污染物均达标排放。

10.2工程建设对环境的影响


白桥加油站产生的废水、废气、噪声和固废都得到了有效的处理，各项污染物均达标排放，对周边环境影响较小。因此，建议本项目通过环境保护验收。


10.3建议

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。


2、确保环保设施的运行管理，在线监测设备保持联网，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。


3、切实做好本项目危险废物处理处置工作，完善危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。


11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：


		建设项目

		项目名称

		白桥加油站建设项目

		项目代码

		

		建设地点

		马鞍山市和县白桥镇大许村施庄自然村



		

		行业类别（分类管理名录）

		机动车燃料零售[F5264]  

		建设性质

		(新建  □ 改扩建  (技术改造

		项目厂区中心经度/纬度

		



		

		设计生产能力

		年供油汽油1000t,柴油1000t。

		实际生产能力

		年供油汽油1000t,柴油1000t。

		环评单位

		安徽省四维环境工程有限公司



		

		环评文件审批机关

		马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会环境保护局

		审批文号

		郑环表批字[2016]03号

		环评文件类型

		报告表



		

		开工日期

		2016.12

		竣工日期

		2018.9

		排污许可证申领时间

		/



		

		环保设施设计单位

		中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站

		环保设施施工单位

		中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站

		本工程排污许可证编号

		/



		

		验收单位

		中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站

		环保设施监测单位

		安徽华瑞技术检测有限公司

		验收监测时工况

		83%



		

		投资总概算（万元）

		500

		环保投资总概算（万元）

		35

		所占比例（%）

		7



		

		实际总投资

		460

		实际环保投资（万元）

		30

		所占比例（%）

		6.5



		

		废水治理（万元）

		2.5

		废气治理（万元）

		20

		噪声治理（万元）

		0.4

		固体废物治理（万元）

		2.1

		绿化及生态（万元）

		/

		其他（万元）

		5.0



		

		新增废水处理设施能力

		/

		新增废气处理设施能力

		/

		年平均工作时

		365天



		运营单位

		中化石油安徽有限公司马鞍山白桥加油站

		运营单位社会统一信用代码

		91340500MA2TPBWC51

		验收时间

		2020.6



		污染


物排


放达


标与


总量


控制（工


业建


设项


目详填）

		污染物

		原有排


放量(1)

		本期工程实际排放浓度(2)

		本期工程允许排放浓度(3)

		本期工程产生量(4)

		本期工程自身削减量(5)

		本期工程实际排放量(6)

		本期工程核定排放总量(7)

		本期工程“以新带老”削减量(8)

		全厂实际排放总量(9)

		全厂核定排放总量(10)

		区域平衡替代削减量(11)

		排放增减量(12)



		

		废水

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		化学需氧量

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		氨氮

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		石油类

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		废气

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		二氧化硫

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		烟尘

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		工业粉尘

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		氮氧化物

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		工业固体废物

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		与项目有关的其他特征污染物

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升


附件1 环评批复
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附件2 环保竣工验收监测委托书
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附件4 环保竣工验收期间工况证明
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附件4 危险废弃物处置合同
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附件5  环保竣工验收监测检测报告
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现场检测照片
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附图1 平面布置图




附图2 周边环境概况图








附图3 地理位置图






附图5 危废库、环保设施照片
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图3-1 项目水平衡平衡图
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